1.6. Terminologia i skróty w programie<br>

## 1.6. Terminologia i skróty w programie

W niniejszej instrukcji stosowane będzie następujące nazewnictwo:

· Arkusz – część projektu zawarta na jednej planszy edytora graficznego (w poprzedniej wersji „Sekcja”). Elementy narysowane na jednym arkuszu rzutu powinny stanowić jedną tzw. kondygnację graficzną. Każdy inny arkusz rzutu stanowi inną kondygnację graficzną.

· Cień – jest to powielony na innym arkuszu roboczym element (odbiornik, działka, źródło) przypisany do oryginału, czyli identycznego funkcjonalnie elementu, narysowanego na arkuszu roboczym, z którego czytana jest pełna struktura połączeń. Elementy te nie podlegają kontroli poprawności połączeń.

· Typ konstrukcji przegrody (Definicja przegrody) – określenie właściwości cieplnych, poprzez podanie warstw materiałów budowlanych w przegrodzie (funkcja dostępna tylko w programie Instal-OZC). Przegrodę można również zdefiniować przez podanie współczynnika przenikania ciepła "U" lub oporu cieplnego "R" (funkcja dostępna w programie Instal-OZC i Instal-therm).

· Działka – odcinek sieci rur prowadzący określony, stały na całej długości strumień wody.

· Działka bez przepływu czynnika – odcinek sieci rur, w którym nie występuje w stanie obliczeniowym przepływ czynnika. Przykładem mogą być działki służące do podłączenia naczynia wzbiorczego.

· Działka bypassu – Jest to działka wstawiana w miejscu występowania by-passu w instalacji. Działka dobiera się domyślnie na najmniejszą średnicę rury jaka jest dostępna w wybranym katalogu (rodzinie rur). Projektant może sam średnicę narzucić. Działka by-passu jest koniecznie wymagana w przypadku zastosowania zaworu trójdrogowego. Działka luźno wstawiona miedzy dwie działki lub na zawór trójdrogowy (czyli nie użyta w mieszaczu) nie posiada przepływu,

· Element armatury – element wstawiany w schemacie na działkę, zarówno będący armaturą (uzbrojeniem rury) w powszechnym rozumieniu, np. zawór, jak i w szerszym znaczeniu, np. kolanko lub łuk (jako kształtka), punkt stały lub przejście rurociągu przez przegrodę.

· Grupa – szczególny rodzaj modułu, mający dodatkowe cechy, m.in. granicę (ramkę), poza którą nie można przesunąć elementów należących do grupy.

· Instalacja – zbiór połączonych wzajemnie obiegów medium grzewczego lub chłodniczego, odbiorników oraz armatury, wychodzący z jednego źródła. Jeden plik projektu może mieścić kilka instalacji.

· Mieszacz – zestaw elementów armatury i działek zapewniający podmieszanie czynnika powrotnego do zasilającego w celu obniżenia temperatury tego ostatniego np. dla zasilania ogrzewań płaszczyznowych. W programie jest to jeden umowny element.

· Moduł – układ kilku połączonych elementów, zapamiętany w pasku narzędzi do wielokrotnego użycia.

· Obszar sklejania – jest to otoczenie elementu armatury lub odbiornika (działki, kolana, zaworu, trójnika, itd.), w którym dwa przyległe elementy uznajemy za połączone bezpośrednio, bez odcinka rury.

· Obwód regulacji – powierzchnie grzewcze, ich przyłącza oraz rozdzielacze zasilane z tego samego punktu (źródła lub mieszacza) zapewniającego określoną, niekiedy zredukowaną w stosunku do pozostałej części instalacji, temperaturę zasilania, wyznaczaną niezależnie dla każdego obwodu w procesie obliczeń wstępnych.

· Odbiornik – element odbierający energię cieplną z instalacji i przekazujący ją do otoczenia lub innego medium (grzejnik, pion grzejny, nagrzewnica wentylacyjna), lub też w przeciwnym kierunku (terminal instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej).

· Okładzina – najwyższa (kontaktująca się z powietrzem w pomieszczeniu) warstwa podłogi grzejnej, wyróżniana osobno z uwagi na wybór materiału tej warstwy, pozostający zwykle do dyspozycji projektanta.

· Połączenie jednorurowe – odcinek sieci rur należący do struktury ogrzewania jednorurowego, łączący szeregowo należące do tej struktury grzejniki.

· Przyłącze – para rur łącząca powierzchnię grzejną z rozdzielaczem, zwykle będąca przedłużeniem rur stanowiących pętlę ogrzewania płaszczyznowego.

· Tabelka danych – tabela, w której można edytować dane elementów – jednego lub wielu tego samego typu.

· Zakładka zakresu edycji projektu – jedna z płaszczyzn widocznych w edytorze graficznym, które nakładając się na siebie tworzą wspólną całość ( Ogrzewanie, San, Konstrukcja, Podkład).

· Węzeł – punkt na schemacie stanowiący połączenie działki z wcześniejszą lub następną, najczęściej z więcej niż jedną, czemu towarzyszy łączenie lub rozdział strumienia wody.

· Zdalne połączenie – element mający zastosowanie podczas łączenia fragmentów instalacji znajdujących się na różnych arkuszach lub w obrębie jednego. Zdalne połączenie można wykonywać dla pary działek lub działek pojedynczych.

· Źródło – miejsce zasilania instalacji z zewnątrz lub lokalizacji kotłowni lub wymiennika ciepła.

Zarówno w instrukcji, jak i w programie są stosowane skróty dla najczęściej wykorzystywanych nazw. Oto ich lista:

Nazwa pełna: | Skrót:
Powierzchnia grzewcza | PG
Ogrzewanie płaszczyznowe | OP, o.p.
Moc, strata ciepła | Q/F
Moc lub strata ciepła przypadająca na m2 | q
Temperatura powierzchni podłogi lub ściany grzejnej | tpp/qpp, tps/qps
Strefa wewnętrzna (pobytowa) | SW
Strefa brzegowa | SB
Strefa brzegowa ułożona poprzez zagęszczenie układania przewodów | zSB
Strefa brzegowa ułożona na początku obwodu, przed strefą wewnętrzną | pSB
Temperatura wewnętrzna (zależnie od producenta) | ti/qi
Odstęp układania przewodów | T (B,b,p,r,VA)
Różnica temperatur dla powierzchni grzewczej | Dt/Dq
Temperatura zasilania | tz/qz
Opór okładziny/wykładziny | Rlb
Wymagana moc odbiorników | Qwym/Fwym
Strata do pokrycia przez ogrzewanie płaszczyznowe | Qop/Fop
Część straty ciepła pomieszczenia przyporządkowana danej PG | Qop/Fpg
Strata do pokrycia przez ogrzewanie grzejnikowe | Qop/Fgrz
Zawór na rozdzielaczu o.p., na zasilaniu | z.z.
Zawór na rozdzielaczu o.p., na powrocie | z.p.