8.4.7. Opcje redakcji wyników<br>

### 8.4.7. Opcje redakcji wyników

Opcje redakcji wyników nie wpływają na przebieg i wynik samych obliczeń, a jedynie na obszerność generowanych tabel i zestawień oraz ich redakcję. Nie mają one natomiast wpływu na graficzną prezentację wyników.

Na opcje redakcji wyników składają się pola do zaznaczenia:

- Generuj zest. mat. – czy ma być tworzone zestawienie materiałów. Wyłączenie tej opcji może pozwolić zaoszczędzić nieco czasu obliczeń dużych instalacji na powolnych komputerach, jeżeli wykonuje się obliczenia wariantowe i zestawienie materiałów będzie wygenerowane po zatwierdzeniu innych wyników,

- Wykazuj wkładki zaworowe – czy ma być tworzone zestawienie wkładek zaworowych. Zestawienie takie może być przydatne, jeżeli stosuje się grzejniki zintegrowane z oddzielnie zamawianymi wkładkami,

- Grzejniki LP niezintegrowane – czy zestawienie grzejników niezintegrowanych ma być rozbite na grzejniki lewe i prawe,

- Grzejniki LP zintegrowane – czy zestawienie grzejników zintegrowanych ma być rozbite na grzejniki lewe i prawe,

- Wykazuj elementy istniejące: Razem z projektowanymi, Osobno, Pomijaj – czy elementy o stanie „Istniejący” (funkcja ustawiana w tabeli danych elementu) maja być wykazywane w osobnych tabelach zestawień, razem z elementami o stanie „Projektowany” czy też w ogóle mają być pomijane w zestawieniach,

- Twórz listę el. na działkach – czy mają być tworzone pomocnicze tabele o nazwie „Lista elementów na działkach”, szczegółowo wykazujące, jakie elementy, w tym wszystkie złączki i kształtki znajdują się na poszczególnych działkach,

- Twórz listę el. na odbiornikach – czy mają być tworzone pomocnicze tabele o nazwie „Lista elementów na odbiornikach”, szczegółowo wykazujące, jakie elementy, w tym wkładki zaworowe, zestawy i śrubunki przyłączeniowe znajdują się przy poszczególnych odbiornikach.

! Tworzenie dwóch wyżej wymienionych list zajmuje nieco czasu i zasobów komputera, dlatego w przypadku dużych projektów zaleca się odznaczenie tych opcji.

- Armatura grzejnikowa w tabeli pod każdym grzejnikiem – zaznaczenie tej opcji powoduje, że informacje o typie i nastawie wkładki zaworowej i / lub zastawu przyłączeniowego będą podane bezpośrednio pod grzejnikiem w tabeli odbiorników. Alternatywnie zostaną one zebrane w osobnej tabeli, pod tabelą odbiorników,

- W wydruku obiegów zawsze pełne listy – domyślnie ta opcja jest odznaczona, gdyż generowanie obiegów pochłania dużo zasobów systemowych i jest czasochłonne. W całości wyświetla się wtedy tylko obieg krytyczny, pozostałe obiegi wyświetlają się w sposób uproszczony w taki sposób, że jest podana strata ciśnienia działek wcześniej przedstawionych a szczegółowo przedstawiane są działki indywidualne dla danego obiegu.