2.6.4. Opis przegród – wstawianie i identyfikacja przegród<br>

### 2.6.4. Opis przegród – wstawianie i identyfikacja przegród

Nowo utworzone pomieszczenie „tabelaryczne” nie ma początkowo żadnych przegród chłodzących. Można je wprowadzić w dowolnej kolejności przez naciśnięcie klawisza funkcyjnego F7 lub Ins (w tabeli przegród) lub przy pomocy ikony „Dodaj przegrodę” lub też z podręcznego menu (w drzewie struktury budynku). Nowe przegrody należy opisać (zidentyfikować). Aby dokonać identyfikacji przegród należy uzupełnić ich dane w tabeli. Są to przede wszystkim: nazwa przegrody, typ i orientacja względem stron świata, wartość współczynnika przenikania ciepła Uo oraz dodatku ze względu na występowanie mostków cieplnych w przegrodzie, wymiary lub powierzchnia przegrody oraz wskazanie środowiska znajdującego się po drugiej stronie przegrody wewnętrznej lub podanie temperatury.

Wartość współczynnika przenikania Uo można uzupełnić dwojako, w zależności od sposobu zdefiniowania przegrody. Przegrody mogą być zdefiniowane w „Definicjach przegród” lub mogą być zdefiniowane bezpośrednio w tabeli przegród w „Strukturze budynku”.

Jeżeli Użytkownik zdefiniował przegrodę w „Definicjach przegród”, to w kolumnie „Nazwa” korzystając z przycisku z rozwijanej listy może zadeklarować użycie zdefiniowanej przegrody. Przegrodę taką można również wywołać korzystając z klawiszy Ctrl+Enter lub wpisując jej nazwę.

! Ponieważ definicja przegrody jest zadeklarowana pod określoną nazwą, dlatego wybierając nazwę przegrody zdefiniowanej wybiera się tym samym jej definicję.

Jeżeli zostanie wpisana (lub wywołana) nazwa przegrody, która została zdefiniowana w „Definicjach przegród” to program ją odszuka i sam uzupełni w tabeli przegród kolumny z wartością współczynnika przenikania ciepła oraz typu przegrody. Do uzupełnienia pozostaje jej powierzchnia, (jeżeli nie była wcześniej zdefiniowana) i orientacja względem stron świata. Jeżeli Użytkownik będzie chciał tutaj zmienić własności zdefiniowanej przegrody, może to uczynić jedynie przez zmianę jej nazwy. Powoduje to jednak odłączenie od jej definicji, a w rezultacie utratę możliwości obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Dlatego edycję już zdefiniowanych przegród należy przeprowadzić w „Definicjach przegród” bez utraty możliwości obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię budynku.

! Poprzez zmianę nazwy zdefiniowanej w „Definicjach przegród” przegrody Użytkownik może ją dowolnie edytować w strukturze budynku, lecz jednocześnie traci możliwość obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło z uwagi na brak wystarczającej liczby danych.

Jeżeli nie zdefiniowano wcześniej przegrody, to można ją doraźnie zadeklarować w tabeli przegród pomieszczenia poprzez uzupełnienie jej nazwy, typu, orientacji, wartości współczynnika Uo, dodatku uwzględniającego występowanie mostków cieplnych w przegrodzie oraz wymiarów. Tak zdefiniowaną przegrodę można dowolnie edytować zarówno w widoku pomieszczenia – w tabeli pomieszczenia jak również w oknie edycji przegrody „Struktura budynku: Przegroda”. Do przełączania pomiędzy wspomnianymi oknami służy skrót klawiszy Ctrl+G.

Wywołanie okna edycji przegród Użytkownik dokonuje w analogiczny sposób jak okna edycji kondygnacji, mieszkania i pomieszczenia. Tak więc, przez zaznaczenie w drzewku struktury budynku wybranej przegrody wywołuje się po prawej stronie okno edycji przegrody „Struktura budynku: Przegroda”.

! Jeżeli przegrody zostały zdefiniowane bezpośrednio w strukturze budynku, program nie obliczy sezonowego zapotrzebowania na ciepło z względu na brak danych o budowie przegród.

Dla przegród wewnętrznych pomieszczenie po drugiej stronie przegrody można wybierać z listy wywoływanej w kolumnie „Pomds”. Wystarczy tylko jeden raz wprowadzić przegrodę wewnętrzną i określić sąsiadujące pomieszczenie. Program automatycznie przypisuje przegrodę wewnętrzną do tego pomieszczenia, a przypisanie to jest widoczne dla obu sąsiadujących pomieszczeń. Dla przegród wewnętrznych Użytkownik ma również możliwość podania temperatury po drugiej stronie przegrody. Jednakże deklarowanie pomieszczeń ma tę zaletę, że nawet jeśli zmieni się temperaturę pomieszczenia, to nie trzeba jej poprawiać we wszystkich pomieszczeniach sąsiadujących, gdyż zrobi to program.

! Ważna podpowiedź: Wewnętrzne stropy i podłogi należy traktować jako elementy wspólne. Wprowadzenie do pomieszczenia elementu jako strop a następnie wprowadzenie do sąsiadującego powyżej pomieszczenia podłogi spowoduje podwójne wprowadzenie elementu, co spowoduje błędne wyniki zapotrzebowania ciepła oraz dodatkowej mocy cieplnej w przypadku przerw w działaniu instalacjo c.o.

! Bardzo sensowne jest użycie tutaj kolumny Pomds (pomieszczenie po drugiej stronie)! Funkcja ta wprowadzi automatycznie strop wewnętrzny jednego pomieszczenia jako podłogę do drugiego pomieszczenia sąsiadującego. Pozostałe zalety funkcji Pomds w plikach pomocy.

Istnieje również możliwość zadeklarowania po drugiej stronie przegrody wewnętrznej określonego typu pomieszczenia ogrzewanego/nieogrzewanego. Typy tych pomieszczeń są wprowadzane na podstawie wytycznych normatywnych.

„Okna” i „drzwi” w pomieszczeniu można wprowadzić na dwa sposoby. Użytkownik może je wpisać jako samodzielne przegrody, pamiętając o odjęciu powierzchni „okna”/„drzwi” od powierzchni ściany (w kolumnie „Azobl”), albo deklarując użycie „okna”/„drzwi” jako podprzegrody. Można również określić ilość okien/drzwi występujących w danej przegrodzie macierzystej. Deklarowanie podprzegród zwalnia Użytkownika z przypisywania w tabeli pomieszczenia orientacji oknom i drzwiom zewnętrznym oraz przeliczania powierzchni przegród, w których występują okna lub (i) drzwi. Program automatycznie oblicza jej powierzchnię, a wynik podawany jest w kolumnie „Azobl”. Orientacja okien/drzwi względem stron świata jest taka sama jak przegrody, do której należą.

”Okno”/”drzwi” można zadeklarować jako podprzegrodę na trzy sposoby:

- wprowadzając „okno”/„drzwi” w drzewie struktury budynku tj. przechodząc na przegrodę, w której Użytkownik chce wprowadzić „okno” lub „drzwi” i klikając na ikonę .

- wprowadzając „okno”/”drzwi” jako osobną przegrodę w tabeli pomieszczenia, a następnie przez kliknięcie na prawy klawisz myszy i wybieranie polecenia „Przegroda ® Podprzegroda”. Wówczas program przypisze „okno”/„drzwi” do tej przegrody, która w tabeli znajdzie się w wierszu powyżej zadeklarowanego „okna”/„drzwi”.

- w tabeli przegród w pomieszczeniu korzystając z polecenia dostępnego w menu podręcznym „Dodaj podprzegrodę w miejscu kursora Ctrl+Ins”. Wówczas może wpisać nazwę podprzegrody lub wybrać w wyświetlonym oknie spośród zdefiniowanych w „Definicjach przegród” okien i drzwi tę, którą chce wstawić jako podprzegrodę. Wybranie takiego polecenia powoduje przypisuje okna/drzwi do przegrody znajdującej się w tabeli przegród powyżej wprowadzanej podprzegrody.

! Nie ma możliwości wstawienia podprzegrody do przegród kontaktujących się z gruntem.

Pola, które dodatkowo muszą zostać uzupełnione dla obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło, są opisane w rozdziale 4.5.