8.1.2.2. Określenie dostępnych odstępów układania dla każdej PG<br>

#### 8.1.2.2. Określenie dostępnych odstępów układania dla każdej PG

Dla każdej PG program wyznacza dostępne warianty odstępów układania rur, kierując się następującymi wytycznymi:

1. Odstępy układania dopuszczone dla SW i SB w danych ogólnych. Odstępy te zależą od stosowanego systemu mocowania oraz typu i średnicy rury,

2. Ewentualne niestandardowe ustawienia w tym zakresie w danych PG,

3. Dla PG posiadających SB zintegrowaną rozpatrywane są wszystkie kombinacje dopuszczonych odstępów w SB i SW z zastrzeżeniem, że zawsze odstęp w SB jest mniejszy niż w SW.

Obliczenie dla każdego odstępu układania różnicy temperatur pozwalającej na uzyskanie wymaganej mocy cieplnej.

Znając budowę płyty grzewczej i okładzinę podłogi oraz wymaganą gęstość strumienia ciepła (moc na m2) program oblicza, jaka musi być średnia temperatura czynnika grzewczego w pętli, aby uzyskać oczekiwaną moc. Następnie, znając temperaturę zasilania, określa, jaka musi być różnica temperatur (wychłodzenie czynnika) w pętli, aby uzyskać pożądaną średnią temperaturę czynnika.

Podczas wyznaczania różnicy temperatur pozwalającej uzyskać przy rozpatrywanym odstępie układania żądaną moc ogrzewania podłogowego brane są pod uwagę następujące czynniki ograniczające:

1. Wyznaczone w danych ogólnych obwodu regulacji i ewentualnie skorygowane w danych PG maksymalne i minimalne różnice temperatur dla SW i SB,

2. Dla PG stanowiących kombinację pSB/SW (strefa brzegowa stanowiąca początek całej pętli) jako Dt/Dq max traktowana jest suma: Dt/Dq max_SW + Dt/Dq max_SB. Podobnie traktowana jest Dt/Dq min,

3. Maksymalna punktowa temperatura powierzchni podłogi (tpp/qpp max) określona zgodnie z normą EN nie może być przekroczona. Metoda wyznaczania tpp/qpp max określona w normie uwzględnia zróżnicowanie temperatury powierzchni podłogi nad rurą i w środku odstępu pomiędzy rurami – temperatura powierzchni podłogi ma wykres zbliżony do sinusoidy. Im większy odstęp układania rur i im mniejszy opór okładziny podłogi, tym mniejszy rozpływ ciepła i różnice tpp/qpp są większe. W takich warunkach osiągana średnia tpp/qpp jest znacznie niższa od tpp/qpp max, ponieważ szczyt fali sinusoidy nie może przekroczyć tpp/qpp max,

4. Temperatura powrotu musi być większa od ti/qi pomieszczenia.

Jeżeli różnica temperatur pozwalająca uzyskać wymaganą średnią temperaturę czynnika nie jest dopuszczona z uwagi na którekolwiek z powyższych ograniczeń, program wybierze dla danego odstępu układania wartość Dt/Dq najlepszą z dostępnych. Będzie się to wiązało z uzyskaniem przy tym odstępie układania nadmiaru / braku mocy z tej PG w stosunku do przydzielonego Qop/Fop.

Jeżeli powyżej opisane ograniczenia spowodują, że przy danym odstępie układania przedział dopuszczonych różnic temperatur jest pusty, odstęp ten nie będzie dostępny. Sytuacja taka może być spowodowana przekroczeniem normy w zakresie tpp/qpp _max lub zbyt niską temperaturą powrotu w stosunku do ti/qi. Jeżeli taka sytuacja wystąpi dla wszystkich dostępnych odstępów układania, program nie będzie mógł dla danej PG dobrać ogrzewania podłogowego i cały pasek wyników tej PG będzie w wynikach obliczeń zaznaczony na żółto.