6.1.7. Rozdzielacz<br>

### 6.1.7. Rozdzielacz

Rozdzielacze w programie dzielą się pod względem rysunkowym na rozdzielacze mieszkaniowe, rozdzielacze mieszkaniowe z magistralą oraz rozdzielacze, które stosuje się w rozprowadzeniu instalacji np. na poziomie piwnic. Dodatkowo, dla ułatwienia edycji, wprowadzono symbol pary rozdzielaczy (rozdzielacz podwójny), który jest powieleniem (nierozłącznym) rozdzielacza dla zasilania i powrotu. Rozdzielacze z magistralą zostały omówione w rozdziale 6.1.8.

Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy może być stosowany zarówno w instalacjach ogrzewania grzejnikowego jak również ogrzewania płaszczyznowego. Różnica polega na wyborze typu rozdzielacza, z katalogu: spośród grupy „Rury i kształtki” dla ogrzewania grzejnikowego lub „Ogrzewanie płaszczyznowe” dla ogrzewania płaszczyznowego. Te ostatnie posiadają armaturę regulacyjną w postaci np. zaworów termostatycznych i nastawnych, ponadto można na nich umieszczać regulatory przepływu i układy mieszające. W większości przypadków takie rozwiązania są zbyteczne dla regulacji systemów grzejnikowych. Rozdzielacze „grzejnikowe” są zwykle rozdzielaczami bez elementów regulacji przepływu. Elementy regulacji obiegów grzejników należy umieszczać na gałązkach przygrzejnikowych lub/oraz na działkach sieci.

Rozdzielacze stosowane w ogrzewaniach grzejnikowych nie muszą mieć powiązania z katalogami urządzeń.

Przyciski w pasku narzędzi „Sieć /grzejniki”:

Wygląd na ekranie (rzut / rozwinięcie):

Dane elementu „Rozdzielacz”:

Symbol

Pole tekstowe. Symbol jest uzupełniany automatycznie, gdy rozdzielacz znajduje się rysunkowo w obrębie pomieszczenia, albo może zostać narzucony. Symbol ma charakter opisowy i służy do jego identyfikacji podczas edycji danych i w tabelach wyników.

Ilość wyjść / Ilość par wyjść

Pole liczbowe. Ilość odgałęzień powinna odpowiadać ilości podłączonych działek lub przyłączy. Podczas rysowania instalacji rozprowadzającej od rozdzielacza program automatycznie zwiększa ilość wyjść (powiększa rozdzielacz w trybie AUTO) do żądanej wielkości.

w tym rezerwowych

Pole liczbowe. Ilość odgałęzień rezerwowych, które mogą zostać wykorzystane w późniejszym czasie. W przypadku np. wykonywania tylko obliczeń ogrzewania płaszczyznowego można je traktować jako przeznaczone do podłączenia dodatkowych grzejników nie ujętych w danym projekcie. Pole to umożliwia uwzględnienie w zestawieniu materiałów rozdzielacza o większej ilości wyjść niż ilość wynikająca z liczby podłączanych obwodów grzewczych.

Typ rozdz.

Pole wyboru. Wybór z katalogu typu rozdzielacza. Jeżeli pozostanie wielkość „(domyślnie)”, program przyjmie typ zadeklarowany w danych ogólnych projektu. W momencie wyboru typu rozdzielacza z elementami regulacyjnymi, dane zaworów pojawiają się w tabeli pod danymi rozdzielacza.

Ułożenie zas/powr.

Pole wyboru wyświetlone dla rozdzielaczy podwójnych. Wzajemne ułożenie rysunkowe belki zasilającej w stosunku do powrotnej (dla kąta 0o). Opcja ta ma znacznie czysto rysunkowe i umożliwia dostosowanie rysunku rozdzielacza do rzeczywistego układu belek zasilającej i powrotnej. Odwrotne ułożenie belek może powodować konieczność krzyżowania przewodów na rysunku.

Typ szafki

Pole wyboru. Wybór z katalogu typu szafki. Jeżeli pozostanie wielkość „(domyślnie)”, program przyjmie typ zadeklarowany w danych ogólnych projektu.

Oś szafki nad podłogą [m]

Pole liczbowe. Odległość osi szafki od podłogi. Program podczas wykonywania zestawienia materiałów uwzględni potrzebną ilość rur do realizacji pionowych odcinków od podłogi do osi szafki.

Zawory inne niż std.

Pole wyboru opcji „domyślnie”, „Tak”, „Nie”. Wyświetlane dla typów rozdzielaczy wybranych z grupy „Ogrzewanie płaszczyznowe”. Ustawienie „Tak” spowoduje że będzie istniała możliwość doboru przez program innej wielkości zaworu jeśli taka wielkość została zadeklarowana w katalogu. Możliwości doboru nie są widoczne dla użytkownika – otrzymuje on tylko wynik z różnymi wielkościami zaworów.

Dt/Dq min SW

Pole liczbowe. Dla rozdzielacza zasilającego ogrzewanie podłogowe minimalna różnica temperatur dla PG w strefie wewnętrznej. Wartość w nawiasach () odczytywana z zadeklarowanych wartości w opcjach projektu/Ogrzewanie płaszczyznowe lub do samodzielnej edycji. Pole dostępne dla podwójnego rozdzielacza mieszkaniowego.

Dt/Dq max SW

Pole liczbowe. Maksymalna różnica temperatur dla PG w strefie wewnętrznej. Wartość w nawiasach () odczytywana z zadeklarowanych wartości w opcjach projektu/Ogrzewanie płaszczyznowe lub do samodzielnej edycji. Pole dostępne dla podwójnego rozdzielacza mieszkaniowego.

Dt/Dq min SB

Pole liczbowe. Minimalna różnica temperatur dla PG w strefie brzegowej. Wartość w nawiasach () odczytywana z zadeklarowanych wartości w opcjach projektu/Ogrzewanie płaszczyznowe lub do samodzielnej edycji. Pole dostępne dla podwójnego rozdzielacza mieszkaniowego.

Dt/Dq max SB

Pole liczbowe. Maksymalna różnica temperatur dla PG w strefie brzegowej. Wartość w nawiasach () odczytywana z zadeklarowanych wartości w opcjach projektu/Ogrzewanie płaszczyznowe lub do samodzielnej edycji. Pole dostępne dla podwójnego rozdzielacza mieszkaniowego.

Dp max [kPa]

Pole liczbowe. Maksymalny opór hydrauliczny dla PG. Wartość w nawiasach () odczytywana z zadeklarowanych wartości w opcjach projektu/Ogrzewanie płaszczyznowe lub do samodzielnej edycji. Pole dostępne dla podwójnego rozdzielacza mieszkaniowego.

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany. Wybór w tym polu ma jedynie wpływ na zestawienie materiałów.

Rysuj opis

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy czy opis elementu ma być rysowany na arkuszu. Wówczas symbol rozdzielacza pojawia się na rysunku. Domyślnie pole ustawione jest na opcji „Nie”.

Zawór …

Pole wyboru zaworu spośród dostępnych w katalogu wybranego typu rozdzielacza. Dostępność zależy od zadeklarowania możliwości użycia zaworów innych niż standardowe.

Zawory powrotne

Pole wyboru zaworu spośród dostępnych w katalogu wybranego typu rozdzielacza. Dostępność zależy od zadeklarowania możliwości użycia zaworów innych niż standardowe.