2.5.3. Uzupełnienie danych pomieszczeń graficznych<br>

### 2.5.3. Uzupełnienie danych pomieszczeń graficznych

Uzupełnienie danych pomieszczenia wykonuje się przechodząc do pozycji danych projektu „Struktura budynku” i wybierając do edycji pomieszczenie, przez kliknięcie w drzewie struktury budynku na wybrane, (należy to drzewo w razie potrzeby rozwinąć). Po prawej stronie ekranu wyświetli się okno edycji pomieszczenia.

Użytkownik powinien tutaj określić typ pomieszczenia oraz uzupełnić lub skorygować dane dotyczące temperatury wewnętrznej oraz danych wentylacji. W przypadku wybrania w „Danych ogólnych” opcji obliczeń czasowego obniżenia temperatury w pomieszczeniu należy uzupełnić dodatkowe dane.

Jeżeli Użytkownik zadeklarował obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło należy przypisać pomieszczenie do strefy cieplnej.

W polu „Typ pomieszczenia” z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni typ w zależności od rodzaju pomieszczenia (zobacz rozdział 2.6). W ten sposób, jednocześnie, zostaje zadeklarowana temperatura w pomieszczeniu, dane wentylacji a także automatycznie uzupełnione pole „Opis”.

Jeżeli nazwa pomieszczenia została wprowadzona w Instal-therm to zostanie podana w polu „Numer”. Podobnie zostaną uzupełnione dane dotyczące powierzchni i wysokości pomieszczenia w świetle. Na tej podstawie jest obliczana kubatura pomieszczenia obliczona wg wymiarów w świetle w polu „V – kubatura pomieszczenia”.

W każdym pomieszczeniu, automatycznie, zostaje określony minimalny, higieniczny strumień powietrza wentylacyjnego w polu „nmin”, a także strumień powietrza usuwanego z pomieszczenia w polu „Vwyw”. Pole to w pomieszczeniach takich jak np. kuchnia, łazienka, gabinet lekarski może być uzupełnione pewnymi wartościami lub może być równa 0 w pozostałych przypadkach. Wartości te można edytować zgodnie z występującymi rzeczywiście parametrami wentylacji. Użytkownik może również zadeklarować wentylację mechaniczną nawiewną, określając strumień powietrza w polu „Vnaw”. Należy również określić temperaturę nawiewanego powietrza w polu „Jnaw”.

W oknie edycji może być dostępne pole „Czasowe obniżenie temperatury”. Jego zaznaczenie powoduje uwzględnienie tej opcji w wybranym pomieszczeniu. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 4.5.3.1.

W tabeli przegród w pomieszczeniu Użytkownik może również uzupełnić pole „DU”, uwzględniające dodatek ze względu na obecność mostków cieplnych w przegrodzie.

Pole „Strefa cieplna” jest dostępne dla obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Pomieszczenia przypisuje się do stref w pozycji danych projektu „Strefy cieplne”. Określenie przynależności pomieszczeń do stref opisano w rozdziale 2.8.

W edytorze tabelarycznym „Struktury budynku” istnieje możliwość opcjonalnego uzupełnienia projektu o pomieszczenia, które nie występują na rzutach (np. nieogrzewany strych, piwnica).

Jeżeli dane kondygnacji i mieszkań nie zostały uzupełnione w programie Instal-therm, należy je również uzupełnić w programie Instal-OZC.

Uzupełnienie struktury budynku i danych, w sposób tabelaryczny, należy przeprowadzić zgodnie z rozdziałem 2.5.4 oraz 2.5.5.