3.4.9. Pozycja „Edycja”<br>

### 3.4.9. Pozycja „Edycja”

Pozycja „Edycja” otwiera okno, na którym znajdują się aktualne dane i ustawienia odnośnie parametrów edycji wyświetlanego arkusza.

Grupa tematyczna „Obliczanie długości działek” – dla aktualnego arkusza można zadeklarować opcje dotyczące automatycznego obliczania wszystkich długości działek na rysunku, tylko pionowych (dla arkusza „Rozwinięcie”), tylko poziomych (dla arkusza „Plan/rzut”) czy rezygnacji z obliczania ich długości:

- opcja ”Nie obliczaj automatycznie” – narysowane działki będą posiadały długość równą 0. Można ręcznie narzucać długości działek.

- opcja „Obliczaj tylko dla pionowych (Rozwinięcie)/Obliczaj dla wszystkich (Plan rzut)” – program dokona automatycznego odczytu długości działki z rysunku – dla działek pionowych na rozwinięciu oraz dla wszystkich na rzucie,

- opcja „Obliczaj dla wszystkich” – spowoduje automatyczne obliczanie długości działek zarówno pionowych jak i poziomych, tak na rzucie jak i na rozwinięciu.

Po zaznaczeniu opcji „Tak samo we wszystkich arkuszach” powyższe ustawienia będą miały zastosowanie do wszystkich arkuszy znajdujących się w projekcie. W każdym przypadku jest również możliwe wpisanie długości działki ręcznie w tabeli danych działki, bez zmiany jej rysunku.

- „Odległość grzejnika od stropu” [cm] – odległość od stropu uwzględniana podczas wstawiania grzejnika na rysunek arkusza typu „Rozwinięcie” przy włączonym trybie AUTO i istnieniu na nim elementu „Opis rzędnych stropów”,

- „Odległość pary działek” [cm] – odległość jaka będzie zachowana podczas rysowania pary działek na arkuszu,

- „Automatyczne korygowanie gałązek” – włączenie i wyłączenie opcji automatycznego poprawiania gałązek po zmianie typu grzejnika,

- „Twórz automatyczne linie pomocnicze podczas rysowania ścian” – zaznaczenie tego pola spowoduje, że podczas rysowania ścian, będą wyświetlane dodatkowe linie pomocnicze ułatwiające edycję.

Grupa tematyczna „Aksonometria”. Zaznaczenie opcji powoduje odczytanie rzeczywistej rzędnej odbiornika narysowanego w aksonometrii. W takim przypadku, program traktuje jako poziome odcinki, które są narysowane pod zadanym w aksonometrii kątem.

- „Obliczaj rzędne w aks.” – zaznaczenie pola umożliwia włączenie opcji obliczania rzędnych w aksonometrii,

- „Dopuszczalna odchyłka kąta” – określa jakie może być odstępstwo od zadanego w aksonometrii kąta, aby program dalej traktował odcinki jako poziome.

Brak zaznaczenia opcji oznacza wyznaczenie rzędnych odbiornika na podstawie jego współrzędnej „Y” na rysunku. Więcej informacji na temat rysowania rozwinięcia w aksonometrii zawiera rozdział 4.

Grupa tematyczna „Rozmiar planszy rysunkowej” służy do określenia punktu początkowego i rozmiaru arkusza rysunkowego w sposób automatyczny lub ręczny:

- „Automatycznie” – zaznaczenie pola powoduje, że rozmiar planszy rysunkowej jest wyznaczony automatycznie. Jej odznaczenie powoduje, że należy ręcznie wyznaczyć punkt początkowy i końcowy w polach „Punkt min X /Y” oraz wielkość planszy rysunkowej przez podanie długości boku względem osi x i względem osi y w polach „Rozmiar”.