6.3. Zagadnienia edycyjne związane z edycją ogrzewania płaszczyznowego<br>

## 6.3. Zagadnienia edycyjne związane z edycją ogrzewania płaszczyznowego

### 6.3.1. Wstawianie i edycja powierzchni grzewczych (PG)

#### 6.3.1.1. Wklejanie PG w cały obszar pomieszczenia

Pierwszym etapem edycji instalacji ogrzewania płaszczyznowego jest podjęcie decyzji, w których pomieszczeniach będzie stosowane ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe i ścienne). Jest to realizowane poprzez wstawienie do tych pomieszczeń powierzchni grzewczych. Najprostszym i najszybszym sposobem jest wklejenie PG za pomocą polecenia „Podłoga grzewcza” z paska „Płaszczyznowe”.

¨ Aby wkleić podłogę grzewczą do pomieszczenia należy:

1. Wybrać element „Podłoga grzewcza” poprzez kliknięcie przycisku na pasku „Płaszczyznowe”. Program przejdzie w tryb wstawiania powierzchni grzewczej,

2. Umieścić kursor w obrębie pomieszczenia, do którego PG ma być wklejona,

3. Kliknąć lewy klawisz myszki. PG zostanie wklejona do pomieszczenia, domyślnie zajmując cały jego obszar, z uwzględnieniem określonego odstępu od ścian zewnętrznych i wewnętrznych ustalonych w danych ogólnych. Jednocześnie pojawi się opis PG w prostokątnej ramce. W celu późniejszego zaznaczenia tej PG należy kliknąć na ten prostokąt,

4. Aby zmodyfikować wielkość i kształt wstawionej podłogi grzewczej można kliknąć na opisie PG prawym klawiszem myszki i z rozwijanego menu wybrać polecenie „Zmień typ na swobodnie modyfikowalną”. W narożach PG pojawią się węzły, które można przesuwać łapiąc je lewym klawiszem myszki,

5. W programie można również narysować podłogę grzewczą w obszarze pomieszczenia wykorzystując element ręcznego rysowania „Podłoga grzewcza (rysowana ręcznie) . W takim wypadku kształt PG narzucany jest przez Użytkownika.

¨ Aby przyspieszyć projektowanie istnieje w programie funkcja szybkiego wstawiania powierzchni grzewczych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie „Wstaw PG do każdego pomieszczenia” z menu głównego „Elementy” lub klikamy na ikonkę dostępną na pasku narzędzi „Płaszczyznowe”.

¨ Aby wkleić ścianę grzewczą do pomieszczenia należy:

1. Wybrać element „Ściana grzewcza” poprzez kliknięcie przycisku na pasku „Płaszczyznowe”. Program przejdzie w tryb wstawiania powierzchni grzewczej,

2. Umieścić kursor na jednej ze ścian pomieszczenia, do którego SG ma być wstawiona. Przy włączonym trybie AUTO program przyciąga wstawianą ścianę do ścian w pomieszczeniu,

3. Kliknąć lewy klawisz myszki – zostanie wstawiony pierwszy punkt ściany. Przemieścić się kursorem do punktu, gdzie ma się znajdować drugi koniec ściany i kliknąć lewym klawiszem. Aby zakończyć wstawianie ściany należy kliknąć prawym klawiszem myszy. Na rysunku pojawi się opis SG w prostokątnej ramce. W celu późniejszego zaznaczenia tej SG należy kliknąć na ten prostokąt,

! Definicja: Jako odstęp PG od ściany jest rozumiany odstęp umownej krawędzi PG od krawędzi ściany. Umowna krawędź PG przebiega w odległości połowy odstępu układania od skrajnej rury. Przykładowo, jeśli odstęp układania wynosi 20 cm i krawędź PG ma przebiegać 15 cm od ściany, to skrajna rura powinna się znajdować 15 + ½*20 = 25 [cm] od ściany.

Domyślny odstęp zależy od wytycznych producenta. Należy podkreślić, że właściwe uwzględnienie odstępu od ścian ma bardzo duże znacznie, gdyż istotnie wpływa na efektywną powierzchnię grzewczą. Przykładowo w pomieszczeniu o wymiarach 4 x 5 [m] i powierzchni „brutto” 20 m2, uwzględnienie 15 cm odstępu od ścian zmniejsza efektywną powierzchnię ogrzewaną o ok. 2,6 m2, a więc ok. 13%!

Właściwe uwzględnienie odstępu od ścian polega nie tylko na spełnieniu wytycznych producenta w tym zakresie, ale również zapewnieniu właściwego wykonania pętli grzewczych w tym zakresie. Błąd może polegać zarówno na nie uwzględnieniu odstępu w obliczeniach przy jednoczesnym wykonaniu tego odstępu na budowie (zawyżenie pow. PG w obliczeniach), jak też uwzględnieniu go w obliczeniach, a nie zrealizowaniu w praktyce (zaniżenie pow. PG w obliczeniach). Konieczne jest, więc zapewnienie zrealizowania w praktyce założeń przyjętych na etapie obliczeń, niezależnie od ich charakteru.