2.5.2. Utworzenie i skonfigurowanie projektu<br>

### 2.5.2. Utworzenie i skonfigurowanie projektu

Tworząc nowy projekt, w oknie edycji „Dane ogólne” uzupełniamy dane ogólne projektu oraz dane ogólne aktualnego arkusza roboczego. Znajdująca się tu wartość temperatury zasilania jest wartością domyślną, wykorzystywaną przy tworzeniu każdego nowego źródła w projekcie, natomiast wartość różnicy temperatur – jest również domyślną wartością wielkości schłodzenia, przypisywaną do każdego nowo tworzonego odbiornika ciepła.

Na początku należy skonfigurować zestaw katalogów rur, armatury i grzejników możliwych do wykorzystania w projekcie. Uzyskuje się to przez wybranie pozycji a następnie naciśnięcie przycisku „Obsługa katalogów”. W wyświetlonym oknie katalogów można wybrać spośród dostępnych katalogów te, które mają być użyte w projekcie poprzez wskazanie w lewym oknie i przeniesienie do prawego okna wymaganych katalogów. Następnie warto zapoznać się i odpowiednio uzupełnić pozostałe okna edycji opcji projektu, szczególnie pozycję „Typy domyślne”, która definiuje domyślne typy: rur użytych do doboru działek w projekcie, grzejników, zaworów oraz domyślny sposób realizowania połączeń odbiornikowych (wybór możliwości pochodzi z wczytanych katalogów rur). Zadeklarowanie domyślnych typów powoduje, iż dla elementów tych nie trzeba będzie już w projekcie podawać typu, z jakiego mają być dobrane (nie wyklucza to jednak takiej możliwości).

Opcje projektu można zmienić na późniejszym etapie edycji. W tym celu należy wybrać polecenie „Opcje projektu” / „Dane ogólne” (F7) lub „Opcje projektu” / Informacja o projekcie” (Shift+F7) – każda z nich wyświetli odpowiednie okno opcji projektu, a wybrana pozycja opcji zostanie zaznaczona w liście. Później można się przełączyć na okna edycji opcji projektu.

W dalszej części opisu zakładamy, iż projekt zawiera już jeden lub więcej arkuszy z rzutami kondygnacji stanowiącymi podkład budowlany do projektowania instalacji (patrz rozdział 2.3).