6.3.2. Wstawianie rozdzielaczy i armatury rozdzielaczy<br>

### 6.3.2. Wstawianie rozdzielaczy i armatury rozdzielaczy

Drugim etapem edycji instalacji jest wprowadzenie na rysunek rozdzielaczy. Ilość rozdzielaczy jest zależna od ilości PG oraz intencji projektanta – na przykład korzystny może być podział jednego dużego rozdzielacza na dwa mniejsze, aby zredukować ogólną ilość przyłączy występujących w instalacji.

Po wykonaniu obliczeń może się pojawić konieczność podziału niektórych PG na kilka mniejszych. Wiąże się to z koniecznością wstawienia dodatkowych rozdzielaczy lub, częściej, z dodaniem do istniejących rozdzielaczy dodatkowych wyjść i ich odpowiednim dostosowaniem. Program posiada odpowiednie funkcje ułatwiające wykonanie takich operacji.

¨ Aby wstawić rozdzielacz na rysunek i dostosować go do konstrukcji należy:

1. Wybrać element „Rozdzielacz” poprzez kliknięcie przycisku na pasku „Płaszczyznowe”. Program przejdzie w tryb wstawiania rozdzielacza,

2. Umieścić kursor w miejscu, gdzie ma się znajdować rozdzielacz i kliknąć lewy klawisz myszki – rozdzielacz zostanie wstawiony na rysunek; rozdzielacz może się znajdować w dowolnym miejscu, jednak ze względów technicznych powinien być umiejscowiony przy ścianie lub wewnątrz ściany:

3. Za pomocą zielonego kwadracika ze strzałką można w łatwy sposób zmienić kąt ustawienia rozdzielacza na rysunku w stosunku do ściany:

4. Przesunąć rozdzielacz tak, aby był umiejscowiony stycznie do ściany, wewnątrz pomieszczenia (dla szafki natynkowej) lub we wnętrzu ściany (dla szafki podtynkowej):

W celu uzupełnienia rozdzielacza o armaturę (zawory rozdzielaczowe) należy określić jego typ. Jeżeli typ rozdzielacza jest już określony, na zasilaniu i powrocie pojawi się domyślna armatura dla danego typu, a w tabeli danych rozdzielacza ukażą się nowe pola odpowiadające armaturze.

Zależnie od typu rozdzielacza zawory mogą być jednoznacznie określone – fabrycznie zamontowane do danego typu. Jeżeli pole „Zawory inne niż standardowe” jest ustawione na „Nie” to program podczas obliczeń dobierze zawór fabrycznie montowany. Jeśli natomiast polu przypisana jest wielkość „Tak” wtedy w trakcie obliczeń program będzie dobierał zawór do przepływu, z różnych wielkości danego zaworu przypisanego do rozdzielacza.

Nie ma konieczności ustalania potrzebnej liczby wyjść dla nowo wstawionego na rysunek rozdzielacza, ponieważ podczas podłączania kolejnych przyłączy program automatycznie powiększą rozdzielacz o potrzebną ilość wyjść.

Inaczej problem ten przedstawia się w momencie, gdy wystąpi konieczność dodania wyjść do już istniejącego rozdzielacza, do którego podłączone są przyłącza. Proste zwiększenie liczby par wyjść powoduje dodanie ich na końcu rozdzielacza. Tymczasem, aby uniknąć krzyżowania się przyłączy, może wystąpić potrzeba wstawienia dodatkowego wyjścia pomiędzy np. 2 i 3 spośród już istniejących. Problem taki można rozwiązać na dwa sposoby – poprzez dodanie wyjścia na końcu i przełączenie części przyłączy, tak, aby zwolnić potrzebne wyjście w środku rozdzielacza lub poprzez wstawienie nowego wyjścia od razu w potrzebnym miejscu i dokonanie niezbędnych korekt graficznych poprzesuwanych elementów. Ten drugi sposób jest rozwiązaniem prostszym i zalecanym.

¨ Aby wstawić dodatkowe wyjścia w żądanym miejscu rozdzielacza należy:

1. Zaznaczyć rozdzielacz poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszki na obszarze rozdzielacza wolnym od przyłączy,

2. Trzymając kursor na obszarze rozdzielacza kliknąć prawy klawisz myszki, aby wyświetlić menu podręczne rozdzielacza i następnie wybrać pierwszą pozycję tego menu – polecenie „Wstaw punkt podłączenia ...”:

3. Ukaże się menu widoczne w prawej części powyższego rysunku. Należy w tym menu wybrać odpowiednie z poleceń. Początek rozdzielacza jest oznaczony cyfrą "1”,

4. Po wybraniu jednej z opcji nowe podłączenie zostawanie wstawione w odpowiednim miejscu. Program automatycznie rozsuwa istniejące wyjścia, lecz może wystąpić zniekształcenie niektórych przyłączy i konieczność odpowiedniego ich skorygowania: