7.11. Rysowanie układu rur w ramach powierzchni grzewczych<br>

## 7.11. Rysowanie układu rur w ramach powierzchni grzewczych

Edytor graficzny wyposażony jest w narzędzie do automatycznego rysowania układu rur w ramach pętli grzewczej. Może jednak niekiedy zachodzić potrzeba ręcznego narysowania układu rur, np. jeżeli narzędzie automatyczne nie daje oczekiwanych rezultatów, albo gdy chcemy narysować układ rur tylko na części płaszczyzny grzewczej. Zarówno narysowane automatycznie, jak i ręcznie, pod względem właściwości linie te stanowią łamaną (element graficzny). Opis pól danych i właściwości linii łamanych do rysowania układu rur znajduje się w rozdziale 6.2.8.

! Uzupełnienie rysunku o linie łamane należy przeprowadzić na samym końcu edycji projektu, po uzyskaniu kompletnych wyników obliczeń. W przeciwnym wypadku jakiekolwiek zmiany w zakresie obliczeń mogą spowodować zdezaktualizowanie się rysunku łamanych i konieczność ich ponownej edycji.