9.5.4. Ogrzewania grzejnikowe – dobrane w mieszkaniu grzejniki są różnych wysokości<br>

### 9.5.4. Ogrzewania grzejnikowe – dobrane w mieszkaniu grzejniki są różnych wysokości

Przyjęta w programie metoda doboru grzejników konwekcyjnych w dużym stopniu opiera się na danych odczytanych z konstrukcji budynku, takich jak wymiary wnęk podokiennych. Wymaga to jednak włączenia określonego sposobu uwzględniania ograniczeń wymiarów. I tak, jeżeli oczekiwaliśmy w mieszkaniu doboru grzejników konwekcyjnych o takiej samej wysokości, a grzejniki zostały umieszczone na rzucie pod oknami, należy sprawdzić, czy wszystkie grzejniki mają wybrane ograniczenie wysokości „dopasuj do wnęki”. Powinny być one wówczas dobrane o wysokości maksymalnie wypełniającej wnękę podokienną, której wysokość (a dokładniej – rzędna parapetu) jest stała dla całej kondygnacji. Alternatywnie możemy narzucić grzejnikom taką samą wysokość, korzystając z podglądu wartości odczytanych z użytego w tym miejscu katalogu grzejników.