4.5. Struktura budynku<br>

## 4.5. Struktura budynku

Opis struktury budynku, odpowiadającej rzeczywistym rzutom, pozwala na przeprowadzenie poprawnych obliczeń cieplnych.

Pomieszczenie jest podstawowym obiektem struktury budynku, dla którego przeprowadzane są obliczenia strat ciepła. Deklarację przynależności nowo wprowadzanego pomieszczenia do mieszkań Użytkownik musi przeprowadzić stopniowo tzn. najpierw wprowadzić kondygnację, na kondygnacji wprowadzić mieszkanie, a następnie w mieszkaniach pomieszczenia. Można również zmienić przynależność pomieszczenia do mieszkania, przez jego skopiowanie lub przeniesienie do innego wybranego mieszkania.

Podział budynku na mieszkania jest wymagany do obliczania bilansu powietrza wentylacyjnego i automatycznego rozdziału strat ciepła.

Podział budynku na strefy cieplne umożliwia wykonanie obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku.

Do strefy cieplnej może należeć całe mieszkanie, kilka pomieszczeń w mieszkaniu lub grupa pomieszczeń w budynku.

Najczęściej, przy pominięciu odmiennej temperatury łazienki, można mieszkanie potraktować jako jedną strefę cieplną. W takiej sytuacji program może obliczyć jednocześnie bilans powietrza wentylacyjnego i sezonowe zapotrzebowanie na ciepło dla mieszkania.

Jak już wspominano, z uwagi na możliwość opisu budynku w sposób tabelaryczny i graficzny dostępne są dwa sposoby pracy z programem:

3. Użytkownik programu może wprowadzić dane graficzne przez wczytanie pliku z programu Instal-therm. Wczytana struktura budynku do programu Instal-OZC jest interpretowana tabelarycznie, a możliwości jej modyfikacji w zakresie geometrii są zablokowane. Pomieszczenia posiadają wczytane wymiary przegród, typ, orientację względem stron świata i względem siebie, a także przypisanie podprzegród do przegród. Edycja danych graficznych polega na ich uzupełnianiu danymi tabelarycznymi. W ten sposób określa się wartość współczynnika przenikania ciepła przegród, temperatury w pomieszczeniach, pionową geometrię budynku tj. wysokości i rzędne kondygnacji, dane dotyczące wnęki grzejnikowej i inne. Uzupełnianie danych graficznych wykonuje się w analogiczny sposób jak uzupełnianie danych tabelarycznych – zobacz rozdział 2.5.

4. Użytkownik może wprowadzać dane wyłącznie tabelarycznie tj. opisać budynek poprzez definicję przegród, pomieszczeń, mieszkań i kondygnacji bezpośrednio w tabelach danych. Tak wprowadzone dane można dowolnie edytować. Taki sposób wprowadzania danych- w sposób tabelaryczny jest opisany w niniejszym rozdziale.

5. Możliwy jest również sposób mieszany. Najczęściej w sposób graficzny wprowadza się ogrzewaną strukturę budynku, natomiast kondygnacje nieogrzewane deklaruje się w sposób tabelaryczny. Taki sposób został opisany w rozdziale 2.5.5.

Strukturę budynku Użytkownik opisuje w sposób tabelaryczny poprzez uzupełnianie pól i tabel danymi dotyczącymi kondygnacji, mieszkań i pomieszczeń.

W tym celu, po zdefiniowaniu przegród należy przejść na trzecią pozycję danych projektu „Struktura budynku”. Aby zdefiniować strukturę budynku, czyli zadeklarować podział budynku na kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia należy kliknąć kolejno ikonę dla wprowadzenia kondygnacji, a następnie ikonę dla wprowadzenia mieszkania. Aby wprowadzić pomieszczenie należy, kliknąć na ikonę , natomiast chcąc wprowadzić przegrody do tych pomieszczeń kliknąć należy ikonę oraz ikonę , jeżeli w danej przegrodzie występują drzwi i okna. Jest to bardzo wygodny sposób definiowania struktury budynku.

Kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia można także wprowadzać za pomocą klawiszy funkcyjnych, np. F7 wprowadza kondygnację, Ins wprowadza kondygnację w miejscu zaznaczenia, Ctr+F7 dodaje mieszkanie na kondygnacji.

Więcej możliwości wprowadzania struktury budynku za pomocą klawiszy funkcyjnych Użytkownik może wywołać korzystając z prawego klawisza myszy lub przez użycie przycisku „Rozwiń menu” . Polecenia tam dostępne są dokładnie opisane w kolejnych rozdziałach 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4.

Program automatycznie zakłada na każdej kondygnacji umowne mieszkanie określone jako „Domyślne”, które wskazuje ikona . Tutaj jest automatycznie wprowadzane każde nowo utworzone w programie Instal-therm pomieszczenie. Pomieszczenia w programie Instal-OZC można deklarować w dowolnie wybranym lub wprowadzonym mieszkaniu

Podczas wprowadzania struktury budynku program automatycznie wyświetla ją jako drzewko w lewym dolnym oknie. Klikając na ikonkę drzewko struktury budynku można rozwinąć do dowolnego poziomu.

W bardzo prosty i wygodny sposób można rozwinąć drzewko struktury budynku korzystając z ikon znajdujących się na dole okna. Kolejno: ikona powoduje rozwinięcie drzewa do poziomu kondygnacji, ikona do poziomu mieszkań, ikona do poziomu pomieszczeń, ikona rozwija drzewko do poziomu przegród i na końcu ikona do poziomu okien i drzwi. W ten sposób można przedstawić budynek na dowolnie wybranym stopniu struktury.

Aby w szybki sposób utworzyć klatkę schodową należy:

1. Na każdej kondygnacji (piętrze) utworzyć nowe mieszkanie, które będzie klatka schodową.

2. Na każdej kondygnacji (piętrze) przenieść pomieszczenie klatki schodowej do nowo utworzonego mieszkania.

3. W trybie MultiSelect (z wciśniętym klawiszem Ctrl) należy zaznaczyć wszystkie nowo utworzone mieszkania (te przeznaczone na klatkę schodową), kliknąć prawym klawiszem myszy i z podręcznego menu wybrać opcje "Połącz mieszkania". Następnie należy wybrać mieszanie główne.

4. W podobny sposób należy zaznaczyć (w trybie MultiSelect) tylko wszystkie pomieszczenia klatek schodowych znajdujących się we wcześniej utworzonych mieszkaniach i z podręcznego menu wybrać opcję "Połącz pomieszczenia", oraz również należy wybrać pomieszczenie główne.

5. W ten sposób została utworzona klatka schodowa w projekcie.