3.2. Powiązanie rzutów i rozwinięć<br>

## 3.2. Powiązanie rzutów i rozwinięć

Jeżeli projekt ogrzewania grzejnikowego ma zawierać rzuty i rozwinięcia, to należy przed ich narysowaniem przyjąć jedną z sugerowanych poniżej konwencji, najlepiej odpowiadającą charakterowi projektu i oczekiwanej szczegółowości rysunków:

- struktura połączeń opisana będzie na rozwinięciu, które musi objąć całą instalację i składać się wyłącznie z oryginałów elementów. Na rzutach naniesione będą elementy – cienie, w niezbędnym dla wykonawcy zakresie: grzejniki, symbole pionów, plan sieci rozdzielczej. Dla obliczeń nie jest istotne, czy elementy cienie będą ze sobą prawidłowo połączone. Taka konwencja jest właściwa dla dużych instalacji z grzejnikami boczno-zasilanymi, typowymi pionami dwururowymi i siecią rozdzielczą na najniższej kondygnacji, spotykanych w budownictwie wielorodzinnym starszego typu,

- struktura połączeń opisana będzie, na ile to możliwe, na rzutach, a rozwinięcie stanowić będzie jej uzupełnienie w zakresie fragmentów niewidocznych na rzutach. Taki sposób jest dogodny dla opisu instalacji nie mającej wyraźnego podziału na sieć rozdzielczą i piony, gdzie znaczna część informacji o przebiegu sieci i podłączeniach grzejników wynika z rzutu kondygnacji, a ponadto na każdej kondygnacji przebieg ten może być inny. Zakłada się tu korzystanie ze zdalnych połączeń pomiędzy arkuszami rzutu i rozwinięcia,

- struktura połączeń opisana będzie na rzutach, a rozwinięcie stanowić będzie ich uzupełnienie w zakresie fragmentów niewidocznych na rzutach (oryginały na rozwinięciu) i fragmentów widocznych na rzutach (cienie na rozwinięciu). Można tu również wykorzystać automatyczne rozwinięcie fragmentów instalacji, które formalnie jest zbiorem cieni elementów znajdujących się na rzucie za określonym zdalnym połączeniem (patrząc od strony źródła w kierunku odbiorników).

W przypadku występowania w projekcie ogrzewania płaszczyznowego, jedynie na rzutach możliwe jest podanie wielu informacji niezbędnych do zaprojektowania przez program grzejników podłogowych. Stąd wiodąca rola rzutów w zakresie ogrzewań płaszczyznowych jest bezdyskusyjna. W zależności od charakteru instalacji można schemat uzupełnić częścią grzejnikową na rzucie i / lub rozwinięciu. Automatyczne rozwinięcia stanowią logiczne połączenie fragmentów instalacji przedstawionych na rzucie z pozostałym fragmentem rozwinięcia, narysowanym z użyciem działek - oryginałów.