9.2.6. Tabela wyników ogrzewania płaszczyznowego<br>

### 9.2.6. Tabela wyników ogrzewania płaszczyznowego

Wyniki obliczeń ogrzewań płaszczyznowych przypisane są do poszczególnych rozdzielaczy znajdujących się w projekcie.

Na początku znajduje się opis rozdzielacza:

Typ wstawionego rozdzielacza: | symbol (nazwa) rozdzielacza |
Zasilany z: | symbol źródła zasilania obwodu regulacji, do którego należy rozdzielacz oraz, w nawiasie, ustalona dla tego obwodu temperatura zasilania | [0C]
Liczba wyjść: | liczba wyjść z rozdzielacza, łącznie z ew. wyjściami rezerwowymi |
Nastawy na: | umiejscowienie zaworów rozdzielaczowych na zasilaniu lub / i powrocie |
G: | sumaryczny przepływ masowy rozdzielacza | [kg/h]
Ciśn. dysp. | ciśnienie dyspozycyjne dla rozdzielacza | [Pa]

Wszystkie znajdujące się poniżej wiersze, zawierające wyniki dla pomieszczeń i występujących w nich PG, dotyczą tego rozdzielacza aż do momentu, gdy pojawi się następny opis rozdzielacza lub opis PG ogrzewanych przyłączami. Wiersz z wynikami pomieszczenia zawiera następujące pola:

Pomieszczenie: | symbol (nazwa) pomieszczenia |
ti/qi | temperatura wewnętrzna pomieszczenia | [0C]
Qop/Fop | wymagana moc ogrzewania płaszczyznowego, (ustalona w danych pomieszczenia) | [W]
Nadwyżka Q/F | różnica mocy uzyskiwanej z wszystkich PG i wymaganej. Wartość dodatnia oznacza nadwyżkę mocy w stosunku do potrzeb (wiersz wyświetlany na czerwono), a wartość ujemna niedobór mocy (wiersz wyświetlany na niebiesko). | [W]
Liczba PG: | liczba pętli grzewczych występujących w tym pomieszczeniu |
tz/qz wg EN: | temperatura zasilania pętli danego pomieszczenia według normy EN | [0C]

Wyniki poszczególnych PG zawierają pola:

Symbol PG Okładzina / Rlb | górny wiersz: symbol (nazwa) PG dolny wiersz: rodzaj okładziny podłogowej oraz opór okładziny. Jeśli okładzina została wpisana jako wartość liczbowa, a nie wybrana z listy dostępnych opcji, pojawi się napis <nieznana okł.> i wpisany opór okładziny | [(m2K)/W]
Qwym/Fwym | wymagana moc danej PG | [W]
Nadw. Q/F | różnica mocy uzyskiwanej w stosunku do wymaganej. Wartość dodatnia, wyświetlana na czerwono, oznacza nadmiar mocy uzyskiwanej w stosunku do Q/F wymaganego, natomiast wartość ujemna, wyświetlana na niebiesko, oznacza niedobór mocy. | [W]
Dt/Dq | obliczona różnica temperatury (wychłodzenie) czynnika grzewczego w pętli. Różnica temperatur odnosi się zawsze do całej pętli, także w przypadku pętli ze zintegrowaną strefą brzegową (zSB lub pSB) | [K]

SB

SW

pole to stanowi opis zawartości następnych trzech pól i tworzy z nimi blok wyników, oddzielony od pozostałych pól pionowymi ciągłymi kreskami

– jeżeli dana PG nie zawiera zintegrowanej strefy brzegowej, w górnym wierszu pojawi się „SW” dla pętli stanowiącej strefę wewnętrzną lub „SB” dla pętli zdefiniowanej jako strefa brzegowa stanowiąca osobny obwód. Dolny wiersz pozostanie pusty.

– dla PG posiadającej SB zintegrowaną z SW, w górnym wierszu pojawi się „zSB” dla SB utworzonej przez zagęszczenie układania przewodów lub „pSB” dla SB podłączonej jako pierwsza. W kolejnych trzech polach wyników pierwszy wiersz będzie się wtedy odnosił do tej zintegrowanej SB. W dolnym wierszu pojawi się napis „SW” i drugi wiersz kolejnych trzech pól wyników będzie się odnosił do tej części pętli, która stanowi strefę wewnętrzną.

pow. | powierzchnia efektywna PG lub poszczególnych części PG (patrz opis pola „SB / SW”). Wartość ta obejmuje całkowitą powierzchnię efektywną PG, łącznie z powierzchnią przyłączy przechodzących. Dla PG posiadających zintegrowaną SB powierzchnia przyłączy przechodzących jest zawsze odejmowana od części PG stanowiącej SW, nawet, jeśli przyłącza na rysunku przebiegają częściowo przez strefę brzegową | [m2]
T (lub B, b, p, r, VA) | odstęp układania przewodów w ramach PG lub odstępy dla poszczególnych jej części (patrz opis pola „SB / SW”). | [mm] [cm] [m]
tpp/qpp /q | temperatura powierzchni podłogi (średnia) oraz gęstość strumienia ciepła (moc uzyskiwana z m2) obliczone dla danej PG lub jej części (patrz opis pola SB / SW) | [0C] / [W/m2]
Pow. przył. prze | powierzchnia przyłączy przechodzących. Pole to wyświetla obliczoną sumaryczną powierzchnię przyłączy przechodzących przez daną PG. Powierzchnia ta zależy od długości poszczególnych fragmentów przyłączy i dobranego dla nich przez program lub narzuconego odstępu układania |
Qprz/Fprz | moc przyłączy przechodzących | [W]
Dł. rur łącznie prz. + pęt. | górny wiersz: sumaryczna długość rur danej pętli grzewczej, łącznie z długością przyłączy dolny wiersz: długość przyłączy prowadzących od rozdzielacza do właściwej pętli + długość rury stanowiącej właściwą pętlę grzewczą. Suma tych dwóch wartości jest równa wartości z wiersza pierwszego |
Przep. | górny wiersz: przepływ masowy czynnika grzewczego przez daną pętlę dolny wiersz: prędkość przepływu czynnika grzewczego w pętli | [kg/h] [m/s]
Strata ciśn. rura + kszt. z.z.; z.p. | górny wiersz: liniowe straty ciśnienia w pętli razem ze stratą na kształtkach przyłączeniowych do rozdzielacza dolny wiersz: strata ciśnienia na zaworach umieszczonych na rozdzielaczu. Pierwsza liczba oznacza stratę ciśnienia na zaworze umieszczonym na zasilaniu, druga dotyczy straty na zaworze umieszczonym na powrocie | [kPa]
Nast. zaw. | nastawa zaworu na rozdzielaczu. Literka w nawiasie oznacza, czy regulacja dotyczy zaworu na zasilaniu – „(Z)”, czy powrocie – „(P)”. Pole jest wypełnione tylko wtedy, gdy cały rozdzielacz jest wyregulowany |