8. DIAGNOSTYKA I OBLICZENIA<br>

# 8. Diagnostyka i obliczenia

## 8.1. Metoda obliczeń

### 8.1.1. Rozdział strat ciepła

Podstawą doboru wszystkich odbiorników w pomieszczeniu jest zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia (lub zredukowana strata ciepła, jeżeli w pomieszczeniu występuje też ogrzewanie płaszczyznowe), powiększona o przypadającą na dane pomieszczenie część strat ciepła innego pomieszczenia, z którego wykonano rozdział strat, ewentualnie również pomniejszona o część przydzieloną do innych pomieszczeń. Wartość tę określa się w programie mianem Qwym/Fwym – wymaganej mocy odbiorników.

Wymaganą moc odbiorników rozdziela się następnie na grzejniki płaszczyznowe, konwekcyjne i ewentualnie inne grzejniki (np. elektryczne). Tabela rozdziału Qwym/Fwym dostępna jest zarówno w programie Instal-OZC, jak i w Instal-therm. Jeżeli udziały ogrzewania płaszczyznowego i konwekcyjnego są „auto”, to pierwszeństwo ma ogrzewanie płaszczyznowe, które program projektuje w pierwszej kolejności. Pozostała część zapotrzebowania ciepła pomieszczenia stanowi wymaganą moc grzejników konwekcyjnych. Od wartości tej odejmuje się jeszcze wstępnie oszacowaną moc cieplną gałązek i innych objętych projektem rurociągów biegnących w pomieszczeniu (nie dotyczy to przyłączy ogrzewania płaszczyznowego, uwzględnionych już wcześniej) i w ten sposób wyliczana jest wymagana moc grzejników konwekcyjnych.

Q (inne)