9.4. Wyniki w edytorze graficznym i wydruk rysunków<br>

## 9.4. Wyniki w edytorze graficznym i wydruk rysunków

Jeżeli obliczenia zakończą się sukcesem, to po powrocie z obliczeń projekt przyjmie status “obliczony”. Obrazuje to ikonka stanu w linii stanu, na która po kompletnych i nie zakończonych, błędami obliczeniach wygląda następująco: .

Jeżeli obliczenia zakończą się sukcesem, to po powrocie z obliczeń projekt przyjmie status “obliczony”. Obrazuje to ikonka stanu w linii stanu, która po kompletnych i nie zakończonych błędami obliczeniach wygląda następująco: .

Wyniki obliczeń są zapamiętywane w pliku projektu i większość z nich można w sposób trwały (pojawiający się na wydruku) lub tymczasowy (w chmurce podpowiedzi dla wskazanego aktualnie elementu) zobaczyć w edytorze graficznym. Również lista błędów obliczeń pojawiająca się pod tabelami wyników i tabele wyników są dostępne w edytorze graficznym.

Wyniki, które można uwidocznić na schemacie sieci i wydrukować, można podzielić na dwie kategorie:

- wyniki obliczeń dla działek (odcinków sieci) – nie pokazują się domyślnie, wymagane jest wstawienie na każdą interesującą Użytkownika działkę elementu typu „Opis działki” (patrz rozdział: 6.6. „Elementy grafiki i opisy”),

- wyniki obliczeń dla odbiorników, armatury i ewentualnie węzłów sieci – pojawiają się automatycznie, wymagane jest jedynie ich skonfigurowanie w menu „Opcje/Wygląd elementów”. Dla niektórych elementów domyślnie mogą być ustawione puste zestawy wyników obliczeń.

Program automatycznie nie opisuje działek, gdyż w wielu sytuacjach opisy te mogłyby nakładać się na inne elementy rysunku i zmniejszać jego czytelność. Opisy mogą być indywidualnie umieszczone przez Użytkownika na każdej działce. Ponadto możliwe jest szybkie wstawienie opisów do wielu jednocześnie zaznaczonych działek. Wstawianie opisów może odbywać się podczas edycji danych (przed obliczeniami) lub po obliczeniach i powrocie do edytora graficznego. Więcej informacji na temat wstawiania opisów działek znajduje się w rozdziale 4.10

Może się zdarzyć, że opisy działek oraz armatury będą nachodziły na siebie lub inne elementy w projekcie, czyniąc w ten sposób rysunek mało czytelnym. Należy wówczas przesunąć opisy poszczególnych elementów nachodzących na siebie. Można tego dokonać zaznaczając dany element (np. zawór), pojawia się wtedy żółte podświetlenie opisu oraz ikonka , którą należy przewlec lewym klawiszem myszki w odpowiednie miejsce. Cały opis elementu zostanie przemieszczony.

Opis grzejnika można zadeklarować w dwojaki sposób – patrz rozdział: 6.1.1.