1.1.1. Możliwości programu<br>

### 1.1.1. Możliwości programu

Program wykonuje następujące obliczenia:

- współczynników przenikania "U” (lub oporu cieplnego „R”) przegród budowlanych,

- kontroli punktu rosy na wewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych,

- kontroli wykroplenia wewnątrz przegród zewnętrznych (metodą Glasera),

- strat ciepła pomieszczeń i całego budynku,

- bilansu powietrza wentylacyjnego dla mieszkań,

- sezonowego zapotrzebowania na ciepło na cele ogrzewania i wskaźnika „E”,

- temperatur powietrza w pomieszczeniach nieogrzewanych na podstawie bilansu cieplnego,

- doboru grzejników konwekcyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Normy, na których oparte są obliczenia, zależą od wersji programu (jego przeznaczenia na określony rynek). Wykaz tych norm dla danej wersji opisany jest w Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń do niniejszej instrukcji.

Dzięki pracy na plikach wspólnych z programem Instal-therm jest możliwe, po uzupełnieniu niezbędnych danych, obliczanie strat ciepła budynków, których rzuty dostępne są w postaci plików DWG lub DXF, bez potrzeby ręcznego wpisywania wielkości przegród chłodzących do tabel programu.