8.4.1. Wyznaczanie temperatur zasilania obwodów regulacji<br>

### 8.4.1. Wyznaczanie temperatur zasilania obwodów regulacji

Przy pierwszym przejściu do obliczeń nowego pliku, temperatura zasilania obwodów regulacji jest wyznaczana automatycznie (zależnie od narzuconej lub domyślnej wartości temperatury w źródle). Przy każdym kolejnym wywołaniu obliczeń tz/qz jest równa poprzednio ustalonej. Dla każdego obwodu regulacji zostanie wyświetlony oddzielny zestaw pól i przycisków pozwalających na określenie temperatury zasilania danego obwodu:

Obwód regulacji:

Nazwa obwodu regulacji, pobrana z reduktora temperatury lub źródła zasilającego dany obwód.

Przycisk „Opt. tz/qz”

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wywołanie opisanej na początku tego rozdziału procedury optymalizacyjnej i podstawienie wyliczonej wartości do temperatury zasilania obwodu.

Temp. zasilania:

Pole zawierające aktualną wartość temperatury zasilania, jaka będzie użyta do obliczeń. Wartość ta może, po kliknięciu na obszar tego pola, zostać wpisana wprost z klawiatury lub być ustalona przy pomocy strzałek góra / dół. Pozwala to na narzucenie temperatury w sytuacji, gdy jest ona określona przez parametry źródła ciepła (np. pompy ciepła). Temperatura zasilania może też być ustalona poprzez optymalizację lub z poziomu wykresu tz/qz (patrz niżej).

Przycisk „Wykres”

Powoduje wyświetlenie wykresu tz/qz pasujących dla poszczególnych pomieszczeń, który został szczegółowo opisany w następnym podpunkcie.

Przycisk „Przyjmij wychłodzenia”

Naciśnięcie na ten przycisk powoduje uwzględnienie wychłodzeń na trasie między mieszaczem lub źródłem z ostatnich obliczeń lub według przyjętego wskaźnika wychłodzeń wody w działkach (dla pierwszych obliczeń danego projektu).

Sposób opt. tz

Program pozwala na dobór metody sposobu optymalizacji tz. Do wyboru jest :

- „Cieplnie i hydraulicznie” – program dobiera taką temperaturę zasilania pętli o.p, aby wydajność cieplna P.G była jak najbardziej zbliżona do wymaganego zapotrzebowania na ciepło przy spełnieniu zakresów przegrzania/niedogrzania oraz przy zachowaniu jak najmniejszych strat ciśnienia,

- „Min. kosztów inwestycji” – taki dobór tz, aby wymagane wydajności cieplne P.G były uzyskiwane przy zminimalizowaniu kosztów inwestycyjnych, co w praktyce oznacza najwyższą temperaturę zasilania,

- „Min.tz. (min. koszty działania) - taki dobór tz, aby wymagane wydajności cieplne P.G były uzyskiwane przy minimalnych kosztach eksploatacji, co w praktyce oznacza najniższą temperaturę zasilania.

W górnej części ekranu, ponad paskami przycisków i wartości dla poszczególnych obwodów regulacji znajduje się przycisk „Zaawansowane”. Kliknięcie tego przycisku pozwala na dostęp do parametrów sterujących optymalizacją temperatury zasilania. Opcje te pozwalają na określenie warunków dla jakich program będzie traktował PG jako „Pasująca”, „Umiarkowanie niedopasowaną” oraz „Całkowicie niedopasowaną”.