4.5.3. Opis pomieszczeń – tworzenie nowych pomieszczeń i ich dane ogólne<br>

### 4.5.3. Opis pomieszczeń – tworzenie nowych pomieszczeń i ich dane ogólne

Po wprowadzeniu mieszkania w strukturę budynku i uzupełnieniu jego danych Użytkownik może wprowadzić pomieszczenie. Może to uczynić wywołując polecenie „Dodaj pomieszczenie” z menu podręcznego lub korzystając z przycisku ”Rozwiń menu” lub ze skrótów klawiszy Ctr+F7. Oczywiście wprowadzenie pomieszczenia jest również możliwe w drzewie struktury budynku za pomocą ikony .

Opis pomieszczenia wywołuje się analogicznie jak opis kondygnacji przez kliknięcie na wybrane pomieszczenie w drzewku struktury budynku. Okno edycji pomieszczenia otwiera się na zakładce „Dane ogólne oraz przegrody”. Druga zakładka „Dane ogrzewania” dotyczy rozdziału ciepła na różne sposoby ogrzewania oraz/lub do innych pomieszczeń w mieszkaniu. Tutaj Użytkownik może również wstępnie dobrać grzejniki w pomieszczeniu – więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 2.9.

#### 4.5.3.1. Dane ogólne pomieszczenia

Sposób obsługi okna „Dane ogólne oraz przegrody” jest bardzo podobny jak okna edycji definicji przegród. Okno składa się z dwóch części: danych ogólnych pomieszczenia oraz tabeli przegród w pomieszczeniu.

Rodzaj pól w danych ogólnych zależy od wybranego typu wentylacji pomieszczenia oraz zadeklarowanych w „Danych ogólnych” opcji obliczeń.

W górnej części okna edycji pomieszczenia znajduje się pole:

Pomieszczenie o narzuconym zapotrzebowaniu na ciepło

Użytkownik zaznacza wówczas, gdy są znane straty ciepła w pomieszczeniu.

Dane ogólne pomieszczenia uzupełnia się wpisując je do pól edycyjnych albo wybierając z rozwijanej listy:

Numer

W tym polu Użytkownik może samodzielnie wprowadzić numer identyfikujący pomieszczenie. Możliwe jest użycie również liter. Domyślnie pomieszczenia są nazywane zgodnie ze zdefiniowanym w programie wzorcem nazw – są kolejno numerowane. Użytkownik może również samodzielnie je ponumerować.

Typ pomieszczenia

W tym polu należy nadać każdemu z wprowadzanych pomieszczeń typ, odpowiedni do jego przeznaczenia. Do wyboru jest ich kilkanaście, należy tu min: pokój mieszkalny, sypialnia, łazienka, korytarz, sala teatralna, koncertowa, wykładowa, gabinet lekarski oraz inne. Każdemu pomieszczeniu jest przypisana temperatura wewnętrzna, minimalna krotność wymian higienicznego strumienia powietrza w pomieszczeniu oraz strumień powietrza usuwanego z pomieszczenia na drodze wentylacji mechanicznej. Wartości te odpowiadają wymaganiom normatywnym. Po wybraniu typu pomieszczenia, pola dotyczące wymienionych parametrów są automatycznie uzupełniane wartościami normatywnymi. Pole „Opis” jest uzupełniane komentarzem.

Opis

W tym polu jest wyświetlany komentarz do nazwy pomieszczenia zgodny z wybranym typem pomieszczenia. Użytkownik może go również samodzielnie modyfikować.

Pomieszczenie ogrzewane

Każde nowowprowadzone pomieszczenia ma domyślnie zaznaczone to pole. Poprzez jego odznaczenie deklaruje się pomieszczenie nieogrzewane, w którym temperatura jest obliczana na podstawie bilansu ciepła i powietrza wentylacyjnego.

ti/qi – Temperatura w pomieszczeniu

Wartość temperatury w pomieszczeniu jest wyświetlana na podstawie wybranego typu pomieszczenia. Wartość temperatury Użytkownik może również edytować zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie jest nieogrzewane, należy odznaczyć pole „Pomieszczenie ogrzewane”. W ten sposób temperatura w nieogrzewanym pomieszczeniu jest obliczana na podstawie bilansu ciepła i powietrza wentylacyjnego.

bs – długość pomieszczenia w świetle

Wartość podawana przez Użytkownika zgodnie z wymiarami pomieszczenia,

as – szerokość pomieszczenia w świetle

Wartość podawana przez Użytkownika zgodnie z wymiarami pomieszczenia,

As – powierzchnia pomieszczeń w świetle

Może być obliczona przez program automatycznie na podstawie uzupełnionych wartości szerokości i długości pomieszczenia w świetle. Jeżeli wymiary poziome nie zostały uzupełnione, należy pole uzupełnić zgodnie z wymiarami pomieszczenia,

hs – wysokość pomieszczenia w świetle

Wartość domyślnie pobrana z danych kondygnacji. Może być również podawana przez Użytkownika zgodnie z wymiarem pionowym pomieszczenia,

V – kubatura pomieszczenia

Wartość obliczona automatycznie na podstawie wcześniej zadeklarowanej powierzchni pomieszczenia oraz jego wysokości w świetle.

nmin – minimalna krotność wymian powietrza wentylacyjnego

Pole uzupełniane przez program wartością normatywną zależną od typu pomieszczenia lub wartością podaną przez Użytkownika,

Vwyw – strumień powietrza wywiewanego

Pole uzupełniane przez program wartością normatywną zależną od typu pomieszczenia lub do edycji przez Użytkownika,

Vnaw – strumień powietrza nawiewanego

Pole uzupełniane w przypadku nawiewania do pomieszczenia powietrza na drodze wentylacji mechanicznej

Jnaw – temperatura powietrza nawiewanego mechanicznie

Wartość podawana przez Użytkownika dla powietrza nawiewanego mechanicznie

n50 – krotność wymian przy różnicy 50 Pa

Wartość krotności wymian powietrza pomiędzy pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym wynika ze szczelności bryły budynku. Pole jest wyświetlane w pomieszczeniach, w których są zadeklarowane okna/drzwi zewnętrzne. Dla obliczeń automatycznych oznaczonych ikoną wartość „n50” jest odczytywana z „Danych budynku”.

Pola edycji wyświetlane w przypadku wybrania obliczeń czasowego obniżenia temperatury w oparciu o dane zadeklarowane dla pomieszczenia:

masa pomieszczenia

Wielkość określająca zdolność akumulacji ciepła przez masę pomieszczenia. Wartość pola może być obliczana automatycznie przez program lub narzucona przez Użytkownika. Wybór jest uzależniony od sposobu wprowadzenia przegród do pomieszczeń.

- jeżeli właściwości przegród są bezpośrednio zadeklarowane w pomieszczeniu to masa pomieszczenia może być określona przez Użytkownika spośród następujących możliwości:

· lekka,

· średnia,

· ciężka,

- jeżeli przegrody w pomieszczeniu zostaną zadeklarowane spośród definicji, program na podstawie użytych w pomieszczeniu przegród automatycznie określi masę pomieszczenia jako lekką, średnią lub ciężką. Pole będzie niedostępne do edycji.

tAbs – czas obniżenia temperatury

Pole uzupełniane wartością zakładanego w pomieszczeniach czasu obniżenia temperatury. Dla każdego nowootwartego projektu jest wyświetlana domyślna wartość założona w programie.

nAbs – krotność wymian w fazie obniżenia temperatury

Pole uzupełniane zgodnie z założeniami projektu. Dla każdego nowego projektu jest wyświetlana domyślna wartość założona w programie.

SHT,t – współczynnik strat przez przenikanie

Pole uzupełniane automatycznie przez program po wybraniu ikony na podstawie wprowadzonych w pomieszczeniach przegród. Po zaznaczeniu ikony do samodzielnego uzupełnienia przez Użytkownika.

Vnetto – kubatura ogrzewana

Pole uzupełniane automatycznie przez program po wybraniu ikony na podstawie kubatury ogrzewanych pomieszczeń, w których zadeklarowano czasowe obniżenie temperatury. Po zaznaczeniu ikony do samodzielnego uzupełnienia przez Użytkownika.

DJRH – spadek temperatury po fazie obniżenia

Wartość pola obliczana na podstawie danych uzupełnionych w programie. Istnieje również możliwość przełączenia się na samodzielny sposób wpisania wartości. Do przełączania pomiędzy trybami obliczeń służą kolejno ikony dla obliczeń automatycznych oraz dla wartości narzuconej przez Użytkownika.

tRH – czas nagrzewania

Pole uzupełniane przez Użytkownika na podstawie znajomości czasu nagrzewania obniżonej temperatury w pomieszczeniu do wartości wymaganej.

nRH – krotność wymian w czasie nagrzewania

Pole uzupełniane zgodnie z założeniami projektu. Dla każdego nowootwartego projektu jest wyświetlana domyślna wartość założona w programie.

Jeżeli wysokość pomieszczenia jest większa od 5m, wówczas jest wyświetlane pole „Metody ogrzewania budynku”. Jego zadeklarowanie wpływa na zwiększenie strat ciepła netto pomieszczenia ogrzewanego o mnożnik zależny od sposobu ogrzewania pomieszczenia. Można wybrać następujące typy ogrzewania:

- podłoga grzewcza,

- sufit grzewczy (temperatura < 400C),

- promieniowanie śred. I wys. temp. z dużej wysokości ku dołowi,

- konwekcja naturalna,

- ogrzewanie powietrzne poziomo na niskiej wysokości,

- ogrzewanie powietrzne w dół z dużej wysokości,

- ogrzewanie powietrzne o śred. lub wys. temp. poziomo na średniej wysokości

Wartość mnożnika obowiązuje dla pomieszczeń o stracie ciepła netto £ 60 W/m2 powierzchni podłogi.

Określenie typu wentylacji dla pomieszczeń

Każde nowo wprowadzane pomieszczenie ma zadeklarowany typ pomieszczenia „Pokój mieszkalny”, z przyjętą wymaganą, minimalną wymianą powietrza, która wynosi 0,5 wymiany w ciągu godziny.

Wentylacyjne straty ciepła w pomieszczeniu są wyznaczane na postawie następujących strumieni powietrza:

- strumień powietrza infiltracyjnego „Vinf” wyznaczany na podstawie szczelności konstrukcji budynku w pomieszczeniach w których występują okna/drzwi zewnętrzne.

- minimalny strumień powietrza wentylacyjnego „Vmin” wynikający z wymagań higienicznych w pomieszczeniu obliczany na podstawie zadeklarowanej w danych wentylacji pomieszczenia w polu „nmin”.

- strumień powietrza „Vmech,inf,i” napływający do pomieszczenia w wyniku działania mechanicznej wentylacji wywiewnej. Wielkość tego strumienia wynika z bilansu powietrza wentylacyjnego w mieszkaniu.

- strumień powietrza „Vnaw” nawiewany do pomieszczenia w wyniku działania mechanicznej wentylacji nawiewnej.

Przyjęty algorytm zakłada, że powietrze wentylacyjne jest usuwane z pomieszczeń dzięki działaniu wywiewnej wentylacji mechanicznej natomiast jest dostarczane do budynku przez nieszczelności w konstrukcji budynku z zewnątrz w wyniku działania instalacji wywiewnej lub/oraz jest nawiewane mechanicznie do pomieszczeń. Do bilansu powietrza wentylacyjnego wchodzą tylko strumienie powietrza wynikające z zadeklarowania strumieni wywiewanych oraz nawiewanych do pomieszczenia na drodze wentylacji mechanicznej. Do bilansu nie jest wliczany higieniczny oraz infiltracyjny strumień powietrza.

Powietrze do pomieszczenia może być nawiewane mechanicznie lub może napływać do pomieszczenia zewnątrz lub z innych pomieszczeń na wskutek działania wentylacji mechanicznej. Więcej informacji na ten temat zawiera Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń.

W polach zaznaczonych na żółto z dołączoną ikoną program standardowo sam oblicza wymagane wartości na podstawie danych. Są to: wysokość pomieszczenia w świetle, kubatura pomieszczenia oraz wartość krotności wymian w pomieszczeniu przy różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym 50 Pa. Użytkownik ma możliwość przełączając się kliknięciem na ikonę narzucić samodzielnie te wartości.

! Pomieszczenia nieogrzewane określa się przez odznaczenie pola „Pomieszczenie ogrzewane”.

#### 4.5.3.2. Tabela przegród w pomieszczeniu

Nowo utworzone pomieszczenie „tabelaryczne” nie ma początkowo żadnych przegród chłodzących. Można je wprowadzić w dowolnej kolejności przez naciśnięcie w tabeli przegród klawisza funkcyjnego F7 lub Ins (wstawia przegrodę w miejscu kursora) lub w drzewie struktury budynku przy pomocy ikony „Dodaj przegrodę” lub też z podręcznego menu za pomocą klawiszy Ctrl+F7. Wprowadzenie nowej przegrody powoduje jej równoczesne wyświetlenie w drzewku struktury budynku oraz w tabeli przegród w pomieszczeniu.

! Ważna podpowiedź: Wewnętrzne stropy i podłogi należy traktować jako elementy wspólne. Wprowadzenie do pomieszczenia elementu jako strop a następnie wprowadzenie do sąsiadującego powyżej pomieszczenia podłogi spowoduje podwójne wprowadzenie elementu, co spowoduje błędne wyniki zapotrzebowania ciepła oraz dodatkowej mocy cieplnej w przypadku przerw w działaniu instalacjo c.o. Bardzo sensowne jest użycie tutaj kolumny Pomds (pomieszczenie po drugiej stronie)! Funkcja ta wprowadzi automatycznie strop wewnętrzny jednego pomieszczenia jako podłogę do drugiego pomieszczenia sąsiadującego. Pozostałe zalety funkcji Pomds w plikach pomocy.

Użytkownik może tutaj zadeklarować użycie już zdefiniowanych przegród lub zdefiniować przegrody bezpośrednio w tabeli przegród w pomieszczeniu.

Jeżeli przegrody już zostały zdefiniowanie, uzupełnianie kolumn w tabeli przegród jest częściowo wykonane, gdyż dane z „Definicji przegród” są odczytywane w odpowiednich kolumnach. Program automatycznie uzupełni w tabeli przegród kolumny dotyczące współczynnika „Uo”, typu przegrody oraz jej wymiarów, jeżeli były również zdefiniowane. Jeżeli Użytkownik będzie chciał zmienić własności zdefiniowanej przegrody, może to uczynić tylko przez jej edycję w „Definicjach przegród”. Jeżeli Użytkownik będzie chciał edytować zdefiniowaną przegrodę na poziomie struktury budynku, może tutaj zmienić jej nazwę. Spowoduje to jednak odłączenie przegrody od jej definicji i zostanie utracona możliwość wykonywania obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło w oparciu o dane tej przegrody.

Jeżeli Użytkownik chce definiować przegrody bezpośrednio w tabeli przegród, powinien tutaj uzupełnić ich dane. Są to przede wszystkim: nazwa przegrody, typ i orientacja względem stron świata, wartość współczynnika „Uo”, wymiary lub powierzchnia przegród oraz wskazanie środowiska znajdującego się po drugiej stronie przegrody wewnętrznej. Tak zdefiniowaną przegrodę można dowolnie edytować zarówno w widoku pomieszczenia – w tabeli pomieszczenia, jak również w oknie edycji przegrody – „Struktura budynku: Przegroda”. Do przełączania pomiędzy wspomnianymi oknami służy skrót klawiszy Ctrl+G.

! Dla przegród, które zostały zdefiniowane w strukturze budynku program nie obliczy sezonowego zapotrzebowania na ciepło z względu na brak wystarczającej ilości danych.

W tabeli przegród w pomieszczeniu są do uzupełnienia następujące kolumny:

Nazwa – nazwa przegrody użytej w pomieszczeniu

Jeżeli Użytkownik zdefiniował przegrodę w „Definicjach przegród”, to w kolumnie „Nazwa” przez użycie przycisku z rozwijanej listy przegród może zadeklarować użycie zdefiniowanej przegrody. Przegrodę taką można również wywołać korzystając z klawiszy Ctrl+Enter lub wpisując jej nazwę.

Jeżeli nie zdefiniowano wcześniej przegrody, to w tej kolumnie można wpisać nazwę przegrody.

Można tutaj również zadeklarować użycie przegród typu okno/drzwi. Jeżeli Użytkownik wpisze nazwę zdefiniowanych w „Definicjach przegród” wówczas program zachowa się tak, jak dla każdej innej przegrody – uzupełni podane już dane, natomiast dla okna/drzwi niezdefiniowanego wcześniej Użytkownik musi samodzielnie uzupełnić kolejne kolumny, a okno/drzwi zapisze pod wprowadzoną nazwą.

n – ilość

Pole edycyjne tylko w przypadku zadeklarowania okien /drzwi. Pozwala na wpisanie łącznej ilości okien lub drzwi charakteryzujących się jednakowym współczynnikiem przenikania ciepła oraz wymiarami a występujących w danej przegrodzie.

Typ – typ przegrody

Użytkownik ma do wyboru typy przegród wybierane z rozwijalnej listy. Zostały one przedstawione w rozdziale 4.4.1. Jeżeli Użytkownik zadeklarował użycie już zdefiniowanej przegrody, wówczas typ zostanie przypisany automatycznie do przegrody. Jeżeli Użytkownik definiuje przegrodę bezpośrednio w tabeli przegród wówczas musi samodzielnie wybrać odpowiedni typ przegrody.

Orient. – z rozwijalnej listy Użytkownik ma do wyboru następujące kierunki świata, zgodnie z którymi może być zorientowana zewnętrzna przegroda pionowa, nie kontaktująca się z gruntem:

N – Północ,

NE – Północny wschód,

E – Wschód,

S – Południe,

SE – Południowy wschód,

SW – Południowy zachód,

W – Zachód,

NW – Północny zachód.

Orientacja przegród takich jak dach, stropodach, podłoga na gruncie oraz ściana przy gruncie nie jest określona.

O – przegroda ogrzewana

Zaznaczenie tego pola przy wybranej przegrodzie powoduje jej uznanie za przegrodę ogrzewaną (ogrzewanie płaszczyznowe np. ścienne lub podłogowe). Dla pomieszczenia, w którym zaznaczono występowanie ogrzewania płaszczyznowego całkowite straty ciepła są pomniejszone o straty ciepła przez tę przegrodę – są to straty ciepła zredukowane.

Uo – współczynnik przenikania ciepła

Wartość współczynnika „Uo” można uzupełnić dwojako, w zależności od sposobu zdefiniowania przegrody. Dla przegród już zdefiniowanych jego wartość jest wyświetlana przez program automatycznie. Dla przegród nowych, bezpośrednio definiowanych w tabeli przegród w „Strukturze budynku” Użytkownik musi tutaj samodzielnie uzupełnić jego wartość.

Uc/equiv – skorygowany współczynnik przenikania ciepła

Wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody skorygowana o wartość normatywnego dodatku do wartości „U0” i dodatku ze względu na obecność mostków cieplnych w przegrodzie.

DU – dodatek ze względu na obecność mostków cieplnych w przegrodzie

Pole uzupełniane wartością wybieraną spośród dwóch możliwości :

- bez budowlanego uwzględnienia mostków cieplnych 0,1 W/m2K,

- z budowlanym uwzględnieniem mostków cieplnych 0,05 W/m2K,

A – możliwe wymiary automatycznie

Zaznaczenie tego okienka powoduje automatyczne przypisanie wymiarów pionowych, które są pobierane z zadeklarowanych wcześniej wymiarów „nadrzędnych”. Wymiarem nadrzędnym w stosunku do wysokości przegrody oraz do wysokości pomieszczenia jest wysokość kondygnacji. Wybór tego pola pozwala na odświeżanie wymiarów pionowych przegród w tabeli w przypadku zmiany zadeklarowanej wartości nadrzędnej.

wz– szerokość przegrody zewnętrzna

Wartość do uzupełnienia przez Użytkownika lub wywoływana automatycznie dla wcześniej zdefiniowanej zewnętrznej szerokości przegrody. Najczęściej wymiary są przypisane do definicji dla okien i drzwi. Pole może zostać obliczone przez program na podstawie innych wymiarów, jeżeli Użytkownik zastosuje opcję „Przelicz wymiary przegród” zamieszczoną w „Danych ogólnych”.

hz – wysokość(długość) przegrody zewnętrzna

Wartość do uzupełnienia przez Użytkownika lub wywoływana automatycznie dla wcześniej zdefiniowanej zewnętrznej wysokości (długości) przegrody. Najczęściej wymiary są przypisane do definicji dla okien i drzwi. Pole może zostać obliczone przez program na podstawie innych wymiarów, jeżeli Użytkownik zastosuje opcję „Przelicz wymiary przegród” zamieszczoną w „Danych ogólnych”.

Az – powierzchnia zewnętrzna

Jej wartość jest obliczana przez program na podstawie uzupełnionych zewnętrznych wartości szerokości i wysokości/długości przegrody. Pole do uzupełnienia w przypadku nie zadeklarowania zewnętrznych wymiarów poziomych przegrody.

Azobl – powierzchnia zewnętrzna obliczeniowa

Dla przegrody, w której nie ma zadeklarowanej podprzegrody powierzchnia Az = Azobl. Jeżeli do przegrody jest przypisana podprzegroda jej powierzchnia jest pomniejszona o powierzchnię podprzegrody.

Pomds – pomieszczenie po drugiej stronie

Sąsiadujące pomieszczenie może Użytkownik zadeklarować spośród występujących w strukturze budynku lub spośród określonych normatywnie typów pomieszczeń. Do tych ostatnich należą pomieszczenia ogrzewane lub nieogrzewane.

W normatywnych pomieszczeniach ogrzewanych można zadeklarować temperaturę. Do opisanych typów należy min. pomieszczenie ogrzewane z tego samego mieszkania lub spoza niego, pomieszczenie nieogrzewane z jedną, dwiema lub trzema ścianami zewnętrznymi. Typy normatywnych pomieszczeń zależą również od typu przegrody, dla której jest określane sąsiadujące środowisko oraz od opcji obliczeń strat ciepła. Pomieszczenia sąsiadujące wybiera się z listy, którą można rozwinąć korzystając z przycisku występującego w tej kolumnie.

W przypadku wybrania pomieszczenia ze struktury budynku wystarczy tylko jeden raz określić sąsiadujące pomieszczenie. Program automatycznie przypisuje przegrodę wewnętrzną do tego pomieszczenia i to przypisanie jest widoczne dla obu pomieszczeń. Deklarowanie sąsiadujących pomieszczeń ma tę zaletę, że po zmianie temperatury w pomieszczeniu zmiana ta zostanie automatycznie odczytana w tabeli przegród i zostaną przeliczone straty ciepła pomieszczenia. Ponadto, jeśli zmieni się temperaturę pomieszczenia, to nie trzeba jej poprawiać we wszystkich pomieszczeniach sąsiadujących, gdyż zrobi to program.

Jds – temperatura po drugiej stronie

Pole wskazujące na wartość temperatury po drugiej stronie przegrody. Dla przegród zewnętrznych wyświetlona jest wartość temperatury powietrza zewnętrznego. Przegrodom wewnętrznym, którym zadeklarowano pomieszczenie ze struktury budynku jest przypisana zadeklarowana wartość. Wartość temperatury można samodzielnie narzucić po wybraniu typu pomieszczenia ogrzewanego „Pom. ogrz. ze znaną temp.”

KPC – kierunek przepływu ciepła

Pole zawierające graficzną informację odnośnie kierunku przepływu ciepła. Dla przegród zewnętrznych oraz takich wewnętrznych, których usytuowanie w budynku jest określone (np. ściany wewnętrzne) kierunek jest wyświetlany automatycznie i jest nieedytowalny. Przegrodom wewnętrznym takim, jak okna/drzwi jest przypisany kierunek zgodny z zadeklarowanym w definicjach przegród. Jeżeli zdefiniowanym przegrodom został zadeklarowany dowolny kierunek przepływu ciepła, to w strukturze budynku w danym pomieszczeniu, można użyć tej zdefiniowanej przegrody i wybrać odpowiedni kierunek przepływu ciepła spośród „góra, dół, poziomo”. Przegrodom takim, jak strop wewnętrzny kierunek przepływu ciepła jest określany na podstawie różnicy temperatur pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami.

HT – współczynnik strat ciepła

Współczynnik określający wielkość strat ciepła przez przegrodę. Obliczany przez program na podstawie współczynnika przenikania ciepła oraz powierzchni przegrody.

Q/F – strata ciepła przez przegrodę

Wartość obliczana przez program automatycznie na podstawie wprowadzonych danych. Jeżeli program nie policzy strat ciepła dla wybranej przegrody, to przyczyną jest niezupełniona lub podana błędnie dana. Odszukując element w liście błędów Użytkownik może zorientować się, jakie dane powinien uzupełnić.

#### 4.5.3.3. Podprzegrody

Okna i drzwi w tabeli przegród w pomieszczeniu można wprowadzić na dwa sposoby. Użytkownik może je wpisać jako samodzielne przegrody, pamiętając o odjęciu powierzchni okna/drzwi od powierzchni ściany (w kolumnie „AZobl”), albo deklarując użycie okna/drzwi jako podprzegrody. Zwalnia to Użytkownika z przypisywania w tabeli pomieszczenia orientacji oknom i drzwiom zewnętrznym oraz przeliczania powierzchni przegród, w których występują okna lub (i) drzwi. Program automatycznie oblicza ich powierzchnię, a wynik podawany jest w kolumnie „AZobl”. Orientacja okien/drzwi względem stron świata jest taka sama jak przegrody, do której należą.

Okno/drzwi można zadeklarować jako podprzegrodę na trzy sposoby:

- wprowadzając okno/drzwi w drzewie struktury budynku tj. przechodząc na przegrodę, w której Użytkownik chce wprowadzić okno lub drzwi i klikając na ikonę

- wprowadzając okno/drzwi jako osobną przegrodę w tabeli pomieszczenia, a następnie przez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie polecenia „Przegroda ® Podprzegroda”. Wówczas program przypisze okno/drzwi do tej przegrody, która w tabeli znajdzie się w wierszu powyżej zadeklarowanego okna/drzwi.

- w tabeli przegród w pomieszczeniu korzystając z polecenia dostępnego w menu podręcznym „Dodaj podprzegrodę w miejscu kursora” Ctrl+Ins. Wówczas Użytkownik może wpisać nazwę podprzegrody lub wybrać w wyświetlonym oknie spośród zdefiniowanych w „Definicjach przegród” okien i drzwi tę, którą chce wstawić jako podprzegrodę. Wybranie takiego polecenia powoduje przypisuje okna/drzwi do przegrody znajdującej się w tabeli przegród powyżej wprowadzanej podprzegrody.

! Nie ma możliwości wstawienia podprzegrody do przegród kontaktujących się z gruntem.

#### 4.5.3.4. Wyniki obliczeń dla pomieszczeń

W dole tabeli przegród są przedstawione wyniki obliczeń dla pomieszczenia:

- HT – współczynnik strat ciepła przez przenikanie,

- FT – strata ciepła przez przenikanie,

- HV – współczynnik strat ciepła na wentylację,

- FV – strata ciepła na wentylację,

- FNetto – całkowita strata ciepła netto,

- Fzred – całkowita strata ciepła zredukowana,

- „Vmin” – minimalny strumień powietrza wentylacyjnego,

- „Vinf” – strumień powietrza infiltracyjnego,

- „Vsu*fr” – strumień powietrza nawiewanego mechanicznie,

- „Vmech,inf” – strumień powietrza napływający w wyniku nadmiaru powietrza usuwanego

- „V” – strumień powietrza wentylacyjnego.

- Qzred/Fzred– całkowita strata ciepła zredukowana – całkowita strata ciepła pomieszczenia pomniejszona o stratę ciepła przez przegrody, które Użytkownik zadeklarował jako ogrzewane. Przez przegrodę ogrzewaną rozumie się w programie taką, która zawiera w swojej konstrukcji ogrzewanie płaszczyznowe, np. ogrzewanie podłogowe, ścienne.

Użytkownik może wybrać jednostkę wyników obliczeń strat ciepła oraz strumienia powietrza wentylacyjnego, przełączając się na wybraną, poprzez kliknięcie na okienko jednostki np.:

#### 4.5.3.5. Dostępne czynności w oknie edycji pomieszczeń

Dostępne czynności w drzewku struktury budynku – poziom pomieszczeń:

Zaznaczając pomieszczenie w drzewie struktury budynku można wywołać z menu podręcznego (klikając prawym klawiszem myszy) następujące polecenia:

- Dodaj pomieszczenie F7 – powoduje dodanie nowego pomieszczenia w wybranym przez Użytkownika mieszkaniu w drzewie struktury budynku. Pomieszczenie to jest wyświetlane na końcu listy pomieszczeń w mieszkaniu w rozwijalnym drzewku struktury budynku.

- Dodaj pomieszczenie w miejscu zaznaczenia Ins – powoduje dodanie nowego pomieszczenia obok zaznaczonego pomieszczenia w wybranym przez Użytkownika mieszkaniu w drzewie struktury budynku,

- Usuń pomieszczenie (pomieszczenia) Ctrl+Del – powoduje usunięcie zaznaczonego pomieszczenia, (pomieszczeń),

- Połącz pomieszczenia – polecenie dotyczy pomieszczeń, które mają stanowić pomieszczenie wielokondygnacyjne. Aby połączyć je w jedno, pomieszczenia znajdujące się na różnych kondygnacjach należy zaznaczyć z równocześnie wciśniętym klawiszem Ctrl. Dla tak zaznaczonych pomieszczeń polecenie jest aktywne i jego wybranie powoduje ich połączenie. W wyświetlonym wówczas okienku „Wybierz pomieszczenie główne” Użytkownik może zadeklarować pomieszczenie główne przez jego zaznaczenie w rozwijalnym drzewku pomieszczeń. Warunkiem wywołania polecenia jest wcześniejsze połączenie mieszkań.

- Rozłącz pomieszczenia – powoduje rozłączenie pomieszczenia wielokondygnacyjnego na poszczególne. Polecenie jest aktualne dla pomieszczeń, które są do niego włączone.

- Przejdź do pomieszczenia głównego – powoduje przejście do pomieszczenia głównego, które jest wybierane przez Użytkownika spośród zaznaczonych pomieszczeń, przechodzących przez wiele kondygnacji. Mieszkanie główne jest wyszczególnione w drzewku struktury budynku wyróżniającą się ikoną Polecenie jest aktywne dla pomieszczeń wchodzących w skład pomieszczenia wielokondygnacyjnego, a nie będących pomieszczeniem głównym.

- Zaznacz wszystkie dołączone pomieszczenia – powoduje wyświetlenie wszystkich dołączonych pomieszczeń. Polecenie aktywne dla zaznaczonego pomieszczenia głównego.

- Dodaj przegrodę Ctr+F7 – powoduje dodanie przegrody w zaznaczonym pomieszczeniu.

- Dodaj przegrodę z sąsiadującego pomieszczenia – pozwala na dodanie przegrody z sąsiadującego pomieszczenia, która nie została jeszcze do żadnego przypisana. Użytkownik może wybrać z rozwijanego drzewka odpowiednią przegrodę wewnętrzną – ścianę, strop, okno lub drzwi wewnętrzne.

- Znajdź element w drzewie/liście błędów – odnajduje zaznaczony element np. kondygnację, mieszkanie w wyświetlonej liście błędów. W ten sposób Użytkownik może dowiedzieć się, jakie dane są nieuzupełnione lub uzupełnione niepoprawnie.

- Odszukaj pomieszczenie w Instal-therm – powoduje odszukanie zaznaczonego pomieszczenia w Instal-therm. Aby polecenie mogło być zrealizowane wymagane jest równoczesne otwarcie obydwu programów na tym samym projekcie. Polecenie umożliwia szybką współpracę i komunikację pomiędzy programami.

- Kopiuj (Ctrl+C)- pozwala na skopiowanie zaznaczonego pomieszczenia w obrębie struktury budynku aktualnie edytowanego projektu do innego projektu.

- Wytnij (Ctrl+X) – pozwala na wycięcie zaznaczonego pomieszczenia.

- Wklej (Ctrl+V) – pozwala na wklejenie skopiowanego lub wyciętego pomieszczenia w wybrane miejsce struktury budynku tego samego lub innego projektu.

Myszka:

- Kliknięcie prawym klawiszem – wyświetlenie podręcznego menu,

- Złapanie za przegrodę i przeciągnięcie do schowka lub do innego projektu – skopiowanie zaznaczonych przegród do schowka lub do innego projektu,

- Złapanie za przegrodę i przeciągnięcie do schowka lub do innego projektu z przyciśniętym klawiszem Shift – przeniesienie zaznaczonych przegród do schowka lub do innego projektu,

- Złapanie za przegrodę i przeciągnięcie w inne struktury budynku – przeniesienie lub skopiowanie zaznaczonych przegród w inne miejsce struktury budynku (do wyboru w wyświetlonym wówczas okienku).

Dostępne czynności w tabeli przegród w pomieszczeniu

Menu podręczne (wywołanie prawym klawiszem myszki):

- Dodaj przegrodę F7 – wstawia nową przegrodę na końcu w tabeli przegród,

- Dodaj przegrodę w miejscu kursora Ins – wstawia nową przegrodę w tabeli przegród w miejscu kursora,

- Dodaj podprzegrodę w miejscu kursora Ctrl+Ins – umożliwia wstawienie okna/drzwi jako przegrody zagnieżdżonej – przypisanej do przegrody zewnętrznej lub wewnętrznej znajdującej się powyżej w tabeli przegród. Wyjątkiem są podłogi na gruncie i ściany przy gruncie, w których nie można umieszczać okien i drzwi.

- Usuń przegrodę (przegrody) Ctrl+Del – powoduje usunięcie zaznaczonej przegrody,

- Przegroda ® Podprzegroda – powoduje przekształcenie zaznaczonej przegrody (okna/drzwi) w podprzegrodę.

- Podprzegroda ® Przegroda – powoduje przekształcenie zaznaczonej podprzegrody w przegrodę nie przypisaną do jakiejkolwiek przegrody.

- Zaznacz przegrodę (przegrody) w drzewie Ctrl+G – polecenie powoduje zaznaczenie wybranej przegrody w drzewku struktury budynku i wyświetlenie okna edycji wybranej przegrody.

- Przejdź do definicji przegrody – polecenie aktywne dla przegród zdefiniowanych w ”Definicji przegród”. Zaznaczenie wybranej przegrody i wybranie tego polecenia powoduje przejście do pól edycji wybranej przegrody w „Definicjach przegród”.

- Odszukaj przegrodę (okno/drzwi) w Instal-therm – powoduje odszukanie zaznaczonej przegrody w Instal-thermie pod warunkiem równoczesnego otwarcia tego samego projektu w obydwu aplikacjach. Polecenie umożliwia szybką współpracę i komunikację pomiędzy programami.

Klawiatura:

- Ins – wstawienie przegrody w miejscu kursora w tabeli przegród,

- Tab – przechodzenie pomiędzy polami w danych ogólnych pomieszczenia,

- Shift+Tab – powrotne przechodzenie pomiędzy polami w danych ogólnych pomieszczenia,

- Shift+<strzałki> – zaznaczanie przegród w tabeli przegród w pomieszczeniu,

- Ctrl+<strzałki> – zaznaczanie wybranych przegród w tabeli przegród w pomieszczeniu,

- Ctrl+Enter – w kolumnach tabeli przegród, które posiadają rozwijalną listę wyboru np. zdefiniowanych przegród, orientacji powoduje otwarcie tej listy,

- Ctrl+Del – usunięcie zaznaczonej przegrody (przegród) z tabeli przegród w pomieszczeniu,

- Ctrl+Spacja – wywołanie w polu, które zawiera dane liczbowe, zadeklarowanych zmiennych wyrażeń oraz funkcji, przy użyciu, których Użytkownik może opisać edytowaną daną.

Myszka:

- Kliknięcie prawym klawiszem – wyświetlenie podręcznego menu w tabeli przegród pomieszczenia,

- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową i przeciągnięcie do schowka lub do innego projektu – skopiowanie zaznaczonych przegród do schowka lub do innego projektu,

- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową i przeciągnięcie do schowka lub do innego projektu z przyciśniętym klawiszem Shift – przeniesienie zaznaczonych przegród do schowka lub do innego projektu,

- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową i przeciągnięcie w inne miejsce tabeli – przeniesienie zaznaczonych przegród w inne miejsce w tabeli,

- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową i przeciągnięcie w inne miejsce tabeli z przyciśniętym klawiszem Ctrl – skopiowanie zaznaczonych przegród w inne miejsce w tabeli,

Kopiując przegrody do schowka Użytkownik może stworzyć tam bazę przegród, z których może korzystać w obrębie tego samego lub innych projektów.