4.9.7. Wzajemne łączenie elementów armatury<br>

### 4.9.7. Wzajemne łączenie elementów armatury

W zależności od wzajemnego usytuowania elementów armatury (np. zaworów), są dobierane odpowiednie elementy łączące. Rozróżniamy dwie zasadnicze lokalizacje armatury względem siebie:

1. Elementy znajdują się na działce blisko siebie,

2. Elementy znajdują się na działce w pewnej odległości od siebie.

Ad.1. W takim przypadku elementem łączącym armaturę ze sobą jest wspólna złączka. W zależności od średnicy i rodzaju gwintu (wewnętrzny, zewnętrzny) elementu armatury są dobierane złączki takie jak mufy, nyple, złączki przejściowe. Taki przykład połączenia ilustruje dobór złączki dla dwóch sąsiadujących zaworów :odcinającego i zwrotnego. Zawory połączone są tylko złączką.

Ad.2. W takim przypadku są dobierane złączki dla każdego elementu armatury z osobna: w miejscu połączenia działki z elementem armaturą na jego wlocie oraz w miejscu połączenia elementu armatury z działką na jego wylocie. Pomiędzy zaworami występuje odcinek rury.