5.3.2. Wyniki dla budynku<br>

### 5.3.2. Wyniki dla budynku

Wyniki dla budynku zawierają następujące informacje:

Nazwa projektu |  | [ - ]
Zestawienie wyników dla budynku | określenie czego dotyczy zestawienie wyników oraz data utworzenia projektu | [ - ]
Współczynniki strat ciepła |  | [W/K]
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie SHT,bud | wskaźnik wielkości strat ciepła przez przenikanie, zależny od wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody, jej powierzchni a także od współczynników korygujących zależnych od rodzaj przegrody. Wartość obliczana dla całego budynku | [W/K]
Współczynnik strat ciepła na wentylacje SHV,bud | wskaźnik wielkości strat ciepła na wentylację, wynikający z ilości powietrza wentylacyjnego oraz jego gęstości i ciepła właściwego. Wartość obliczana dla całego budynku | [W/K]
Sumaryczny współczynnik strat ciepła SHbud | suma wartości współczynnika strat ciepła przez przenikanie i na wentylację | [W/K]
Straty ciepła budynku |  |
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie FT | suma strat ciepła przez przenikanie obliczona dla wszystkich ogrzewanych pomieszczeń w budynku | [W]
Strata ciepła na wentylację minimalną FV,min | suma strat ciepła na wentylację minimalną obliczona dla wszystkich ogrzewanych pomieszczeń w budynku | [W]
Strata ciepła przez infiltrację 0,5FV,inf | strata ciepła na infiltrację liczona dla wszystkich pomieszczeń w budynku | [W]
Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną (1-hV) SFV,su | strata ciepła przez wentylację mechaniczną liczona dla wszystkich pomieszczeń ogrzewanych w budynku | [W]
Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej Fmech,inf | strata ciepła wynikająca z napływającego do budynku powietrza zewnętrznego w wyniku działania instalacji wywiewnej | [W]
Sumaryczna strata ciepła na wentylację FV | sumaryczna strata ciepła na wentylację obliczana jako wartość max. spośród strat na wentylację minimalną oraz sumy infiltracji i wentylacji mechanicznej | [W]
Zapotrzebowanie ciepła budynku |  |
Sumaryczna strata ciepła netto FNetto | suma strat ciepła przez przenikanie oraz na wentylację dla budynku | [W]
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła (przez czasowe obniżenie temp.) FRH | Suma dodatkowych strat ciepła obliczana dla pomieszczeń ogrzewanych, w których zadeklarowano czasowe obniżenie temperatury | [W]
Sumaryczna strata ciepła budynku Fbud | zapotrzebowanie ciepła budynku jest sumą straty ciepła netto budynku oraz sumy strat dodatkowych | [W]
Własności budynku |  |
Zapotrz. ciepła /ogrz.pow. budynku FHL,bud/AN,Bud | sumaryczna strata ciepła budynku Fbud odniesiona do powierzchni ogrzanej budynku | [W/m2]
Zapotrz. ciepła /ogrz.kub. budynku F HL,bud /VN,Bud | sumaryczna strata ciepła budynku Fbud odniesiona do kubatury ogrzanej budynku | [W/m3]
Powierzchnia oddająca ciepło A | powierzchnia budynku obejmująca wszystkie przegrody kontaktujące się ze środowiskiem zewnętrznym. | [m2]
Specyf.wsp.strat ciepła przez przen. HT’ | współczynnik strat ciepła przez przenikanie odniesiony do powierzchni ogrzanej budynku | [W/m2]

Wykres temperatur – przedstawiony tylko dla przegród zdefiniowanych jako warstwowe. Dodatkowo na wykresie może być przedstawiony rozkład ciśnień cząstkowych pary wodnej w przegrodzie, jeżeli Użytkownik wybrał w „Danych ogólnych” taką opcje obliczeń. Wykres temperatur jest przedstawiony łamaną linią o określonym w legendzie kolorze oraz rodzaju linii. Podobnie jest przedstawiony rozkład ciśnień cząstkowych i nasycenia pary wodnej w przegrodzie. Jeżeli wykresy się przecinają i pozornie ciśnienie cząstkowe pary wodnej przewyższa ciśnienie nasycenia to następuje jej wykroplenie w przegrodzie. Na wykresie jest to przedstawione w postaci zakreskowanego pola. Wykroplenie na powierzchni wewnętrznej przegrody jest przedstawione w postaci kropel.