B.1.2. Ostrzeżenia<br>

### B.1.2. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie: Brak pompy w obiegu

Błąd pojawi się, jeżeli dla zastosowanego w projekcie sprzęgła hydraulicznego nie zostanie zadeklarowana pompa, która jest konieczna w obiegu wtórnym sprzęgła (po stronie instalacji).

Ostrzeżenie: Brak przyłączy przechodzących przez PG ogrzewaną przyłączami

Błąd pojawi się, gdy w projekcie będzie występowała powierzchnia grzewcza typu „ogrzewana przyłączami”, lecz nie ma w jej obrębie przyłączy przechodzących do innych pomieszczeń i program nie jest w stanie określić mocy uzyskiwanej z takiej powierzchni.

Ostrzeżenie: Brak zaworów regulacyjnych na rozdzielaczu

Komunikat pojawi się, jeśli na rozdzielaczu nie zostały zadeklarowane zawory regulujące i w projektowanej instalacji nie można wykonać regulacji.

Ostrzeżenie: Brak zaworu na zasilaniu

Ostrzeżenie: Brak zaworu na powrocie

Komunikat pojawi się, jeśli na rozdzielaczu, na zasilaniu (powrocie) nie zostały zadeklarowane zawory i w projektowanej instalacji nie można wykonać regulacji.

Ostrzeżenie: Dobrano mniejszą niż wymagana grubość izolacji

Komunikat wyświetli się, gdy w trakcie obliczeń program nie odnalazł w katalogu izolacji otuliny o wymaganej grubości i dobrał izolację tego samego typu o mniejszej grubości.

Ostrzeżenie: Dobrano mniejszą niż zadana grubość izolacji

Komunikat wyświetli się, gdy w trakcie obliczeń program nie odnalazł w katalogu izolacji otuliny o narzuconej grubości i dobrał izolację tego samego typu o mniejszej grubości.

Ostrzeżenie: Dobrałem grzejnik bez zapasu na termostat

Ostrzeżenie pojawi się, gdy w trakcie obliczeń program dobierze wielkość grzejnika bez zadeklarowanego zapasu mocy (największa dostępna w katalogu wielkość grzejnika nie pozwala na zachowanie dodatku powierzchni na termostat).

Ostrzeżenie: Duża różnica rzędnych pomiędzy rzędną obliczoną i narzuconą

Komunikat pojawiający się, gdy obliczona rzędna elementu (przy włączonej opcji obliczania rzędnych w aksonometrii) i rzędna narzucona różnią się powyżej 1 m.

Ostrzeżenie: Działka istniejąca nie ma narzuconej średnicy

Komunikat pojawi się, gdy działce zadeklarowanej jako element istniejący nie narzucono średnicy.

Ostrzeżenie: Narzucone ciśnienie w źródle mniejsze od minimalnego wymaganego ciśnienia

Błąd pojawi się po obliczeniach, jeśli narzucona wartość ciśnienia w źródle (w tabeli danych lub opcjach obliczeń) jest mniejsza od minimalnej wymaganej dla danej instalacji.

Ostrzeżenie: Narzucone ciśnienie w źródle większe od maksymalnego wymaganego ciśnienia

Błąd pojawi się po obliczeniach, jeśli narzucona wartość ciśnienia w źródle (w tabeli danych lub opcjach obliczeń) jest większa od maksymalnego wymaganego dla danej instalacji. W tej sytuacji program nie jest w stanie zdławić nadwyżki ciśnienia za pomocą elementów regulacyjnych.

Ostrzeżenie: Nie dobrano grzejnika

Błąd pojawi się, gdy podczas obliczeń program nie dobrał grzejnika (ze względu na wydajność, ograniczenia wymiarów lub wychłodzenie).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem dodatkowego połączenia węzła

Komunikat pojawi się, jeżeli węzeł czwórnikowy złożony jest z dwóch trójników, do prawidłowego połączenia może wymagać dodatkowej złączki pomiędzy obydwoma trójnikami (złączka ta nie może zostać dobrana).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem izolacji do średnicy rury

Komunikat pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie odnajdzie w katalogu izolacji otuliny o pasującej grubości do zewnętrznej średnicy działki.

Ostrzeżenie: Nie dobrałem kolana rysunkowego na działce

Komunikat pojawi się, jeśli podczas obliczeń program nie dobierze kolana rysunkowego na działce.

Ostrzeżenie: Nie dobrałem obejmy dla połączenia elementów na działce

Komunikat pojawi się, gdy program nie dobrał jednej lub więcej obejm koniecznych do ustalenia połączeń elementów armatury lub kształtek, które znajdują się na działce (np. zawory, filtry, odsadzki, itp.).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem obejmy dla połączenia z elementem od strony odbiorników

Ostrzeżenie pojawi się, gdy program nie dobrał obejmy, która jest wymagana dla ustalenia połączenia działki z elementem do niej włączonym (czyli elementem znajdującym się bliżej odbiorników niż działka, dla której wykazywany jest błąd).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem obejmy dla połączenia z elementem od strony źródła

Komunikat pojawi się, gdy program nie dobrał obejmy, która jest wymagana dla ustalenia połączenia działki z elementem, do którego jest ona włączona (czyli elementem znajdującym się bliżej źródła niż działka, dla której wykazywany jest błąd).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem połączenia z sąsiednim elementem od strony odbiorników

Komunikat pojawi się, gdy program nie dobrał połączenia działki z elementem do niej włączonym (czyli elementem znajdującym się bliżej odbiorników niż działka, dla której wykazywany jest błąd).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem połączenia z sąsiednim elementem od strony źródła

Komunikat pojawi się, gdy program nie dobrał połączenia działki z elementem, do którego jest ona włączona (czyli elementem znajdującym się bliżej źródła niż działka, dla której wykazywany jest błąd).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem połączeń odbiornika

Ostrzeżenie pojawiające się po obliczeniach, gdy program nie dobrał połączeń odbiornika. Przyczyną może być m.in. brak wyboru systemu połączenia w danych odbiornika.

Ostrzeżenie: Nie dobrałem połączeń odbiornika – zły kierunek wyjść z grzejnika (w płaszczyźnie/prostop. do płaszcz.)

Ostrzeżenie pojawi się, gdy program nie dobierze połączeń odbiornika. Związane jest to z tym, że w każdym systemie połączeń danego producenta rur istnieją różne warianty. Komunikat pojawi się, gdy Użytkownik wybierze w tabeli danych system podłączeń, który nie jest dopasowany do grzejnika (np. Użytkownik deklaruje podłączenie od podłogi, a grzejnik lub jego armatura przyłączeniowa wymaga podłączenia ze ściany).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem połączeń odbiornika – zły kształt zaworu (prosty/kątowy)

Ostrzeżenie pojawi się, gdy program nie dobierze połączeń odbiornika. Związane jest to z tym, że w każdym systemie połączeń danego producenta rur istnieją różne warianty. Komunikat pojawi się, gdy Użytkownik wybierze w tabeli danych system podłączeń, który nie jest dopasowany do katalogu grzejnika (np. Użytkownik deklaruje podłączenie grzejnika zintegrowanego od podłogi, a na grzejniku znajduje się zawór kątowy wymagający podłączenia od ściany).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem połączeń odbiornika – złe położenie wyjść

Ostrzeżenie pojawi się, gdy program nie dobierze połączeń odbiornika. Związane jest to z tym, że w każdym systemie połączeń danego producenta rur istnieją różne warianty. Komunikat pojawi się, gdy Użytkownik wybierze w tabeli danych system podłączeń, który nie jest dopasowany do grzejnika (np. Użytkownik deklaruje grzejnik boczno-zasilany, a dany ma warianty tylko dla grzejnika dolno-zasilanego).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem przynajmniej jednego połączenia elementów na działce

Ostrzeżenie pojawi się, gdy program nie dobrał jednego lub więcej połączeń elementów armatury lub kształtek, które znajdują się na działce (np. zawory, filtry, odsadzki, itp.).

Ostrzeżenie: Nie dobrałem węzła na działce

Komunikat pojawi się, gdy program nie dobrał (nie znalazł odpowiednich wielkości w katalogu) elementów tworzących tzw. węzeł na działce.

Ostrzeżenie: Nie mogę dobrać szafki dla zadanej wielkości rozdzielacza

Błąd pojawi się, gdy w katalogach wczytanych do projektu program nie może odnaleźć szafki rozdzielacza o odpowiedniej wielkości i określonym typie lub nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Ostrzeżenie: Nie można dobrać elementu na działce

Ostrzeżenie pojawiające się, gdy program nie może dobrać wielkości elementu na działce.

Ostrzeżenie: Nie można dobrać izolacji

Komunikat pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie odnajdzie w katalogu izolacji otuliny o potrzebnej grubości. Przyjmowana jest wówczas najgrubsza dostępna.

Ostrzeżenie: Nie można dobrać oporu dodatkowego

Komunikat pojawi się, gdy podczas obliczeń program nie dobierze oporu dodatkowego na działce.

Ostrzeżenie: Nie można dobrać punktu stałego

Ostrzeżenie: Nie można dobrać punktu przesuwnego

Komunikat pojawi się, jeśli podczas obliczeń program nie dobierze punktu stałego (przesuwnego) na działce.

Ostrzeżenie: Nie można dobrać rury ochronnej

Komunikat pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie może dobrać średnicy rury ochronnej.

Ostrzeżenie: Nie można dobrać średnicy działki odpowietrzenia

Komunikat pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie może dobrać średnicy działki..

Ostrzeżenie: Nie można dobrać wielkości grzejnika

Komunikat pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń program nie dobrał wielkości grzejnika znajdującego się w instalacji.

Ostrzeżenie: Nie można poprawnie obliczyć rzędnych, gdyż kąt działki jest niezgodny z dostępnymi kątami

Komunikat wyświetlany, jeżeli działka leży pod innym katem niż 00, 900 lub kątem określonym w danych ogólnych i jednocześnie włączona jest opcja obliczania rzędnych w aksonometrii (patrz: „Opcje projektu”). Program nie wie wtedy jak taką działkę interpretować i nie może obliczyć rzędnych w instalacji. Rzędne można narzucić w tabeli danych elementu.

Ostrzeżenie: Nie można ustalić kierunku przepływu

Ostrzeżenie pojawia się w momencie, gdy fragment instalacji nie ma źródła i program nie może ustalić, w którym kierunku medium ma płynąć.

Ostrzeżenie: Nie pokryte zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu

Komunikat pojawiający się, gdy podczas obliczeń zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia nie zostanie pokryte przez dostępne w programie elementy lub rozdział do innych pomieszczeń.

Ostrzeżenie: Nie wybrany domyślny typ rury dla arkusza

Komunikat pojawi się w przypadku, gdy Użytkownik nie zadeklaruje w danych ogólnych domyślnego typu rury dla arkusza z katalogu. Należy przejść do danych ogólnych (F7) i uzupełnić typ rury lub przypisać konkretny typ w tabeli danych działkom w instalacji.

Ostrzeżenie: Nie została podana szafka domyślna i nie mogę dobrać szafki dla rozdzielacza

Błąd pojawi się w momencie, gdy rodzaj szafki rozdzielacza nie został uzupełniony ani w danych ogólnych ani w tabeli danych elementu lub program nie może odnaleźć katalogu użytego wcześniej.

Ostrzeżenie: Nieuzupełniona wartość do obliczeń oporu odbiornika o narzuconym oporze

Komunikat pojawi się, gdy Użytkownik wybierze rodzaj oporu w tabeli danych dla grzejnika o narzuconym oporze, lecz nie uzupełni wartości.

Ostrzeżenie: Nieuzupełniona wartość do obliczeń oporu zaworu

Komunikat pojawi się, gdy Użytkownik wybierze rodzaj oporu w tabeli danych dla zaworu, lecz nie uzupełni wartości (kv).

Ostrzeżenie: Nieuzupełniona wartość oporu źródła

Komunikat pojawi się, gdy Użytkownik wybierze rodzaj oporu źródła w tabeli danych, lecz nie uzupełni wartości (dzeta lub opór [kPa]).

Ostrzeżenie: Nieuzupełniony symbol pomieszczenia

Ostrzeżenie pojawiające się w momencie, gdy symbol pomieszczenia nie został uzupełniony.

Ostrzeżenie: Obliczona wymagana wysokość podnoszenia pompy wynosi 0 Pa

Komunikat pojawiający się, gdy wysokość podnoszenia pompy ma zerową wartość (pompa jest niepotrzebna).

Ostrzeżenie: Ostatnio wybrany odstęp układania nie może zostać dobrany. Przyjmuję odstęp układania domyślny

Ostrzeżenie wyświetli się, jeżeli wybrany przez Użytkownika odstęp układania przewodów nie może być dobrany podczas obliczeń – program przyjmie odstęp zadeklarowany jako domyślny.

Ostrzeżenie: PG ma inną gr. konstrukcji niż najczęściej występująca dla arkusza

Komunikat wyświetli się, jeżeli jakaś powierzchnia grzewcza w arkuszu będzie miała przypisaną inną konstrukcję podłogi i jej grubość będzie różna w stosunku do reszty występujących PG.

Ostrzeżenie: Podejrzanie duża długość działki

Komunikat pojawi się, jeśli w instalacji będą występować działki o znacznej długości, co nie jest dużym błędem, lecz sugeruje, że popełniono jakieś przeoczenie.

Ostrzeżenie: Podejrzanie mała długość działki

Komunikat pojawi się, jeśli w instalacji będą występować działki na przykład zero, co nie jest dużym błędem, lecz sugeruje, że zapomniano uzupełnić dane.

Ostrzeżenie: Podejrzanie mała wydajność grzejnika

Komunikat ten pojawi się, gdy narzucona lub wyliczona wydajność grzejnika jest stosunkowo mała.

Ostrzeżenie: Podejrzanie mała wysokość podnoszenia pompy

Komunikat pojawiający się, gdy wpisana wysokość podnoszenia pompy ma zbyt małą wartość.

Ostrzeżenie: Podejrzanie niska temperatura otoczenia

Ostrzeżenie pojawi się po przeprowadzonej diagnostyce, gdy zadeklarowana temperatura otoczenia działek jest podejrzanie niska.

Ostrzeżenie: Przekroczenie bezszumnego spadku ciśnienia zaworu

Ostrzeżenie pojawiające się w momencie, gdy wykroczono poza granicę bezszumnej pracy zaworu. Przepływ i / lub spadek ciśnienia na zaworze powodują możliwość występowania szumów podczas pracy. Komunikat możliwy tylko dla niektórych typów zaworów. Prawdopodobnie skutek dobrania lub narzucenia zbyt dużego ciśnienia, co z kolei może być spowodowane zbyt dużymi przepływami.

Ostrzeżenie: Przekroczenie maksymalnego oporu tarcia

Komunikat pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń wystąpi przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego oporu tarcia w działce (dla średnic narzuconych lub dobieranych).

Ostrzeżenie: Przekroczenie maksymalnej prędkości

Komunikat pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń wystąpi przekroczenie maksymalnej prędkości w działce (dla średnic narzuconych lub dobieranych).

Ostrzeżenie: Prędkość mniejsza od minimalnej

Komunikat pojawi się, jeśli w trakcie obliczeń w działce wystąpi prędkość mniejsza od minimalnej (kryterium samoodpowietrzania w pętlach OP).

Ostrzeżenie: Przekroczenie minimalnej średnicy rury

Ostrzeżenie pojawi się, gdy podczas obliczeń nastąpiło przekroczenie minimalnej średnicy rury.

Ostrzeżenie: Przekroczenie warunków korekty przepływu w grzejniku

Ostrzeżenie: Przekroczenie możliwości korekty przepływów

Ostrzeżenie: System podłączeń odbiornika jest z innego katalogu rur niż gałązki

Komunikat pojawi się w momencie, gdy system połączeń odbiornika wybrany jest z innego katalogu niż typ działek, które podłączają grzejnik do instalacji. W takiej sytuacji z reguły należy zmienić albo system podłączeń odbiornika albo typ działek. Jeżeli taka korekta nie zostanie wykonana, to program dobierze dodatkowe kształtki z gwintem dla połączenia kształtek na grzejniku i kształtek na działce.

Ostrzeżenie: Typ głowicy zaworu spoza katalogu

Komunikat pojawi się, gdy nie określono typu głowicy zaworu lub program nie mógł odnaleźć katalogu głowic zaworów, użytego wcześniej.

Ostrzeżenie: W pomieszczeniu występują PG o różnej grubości konstrukcji podłogi

Komunikat pojawi się, jeśli powierzchnie grzewcze występujące w pomieszczeniu mają różne grubości konstrukcji podłogi – będzie to powodowało możliwość wystąpienia uskoków podłogi w pomieszczeniu.

Ostrzeżenie: W rozdzielaczu nie pozostawiono wolnych zadeklarowanych wyjść rezerwowych

Ostrzeżenie wyświetlane, gdy wprowadzono do projektu rozdzielacz, określono jego wielkość i ilość wolnych wyjść rezerwowych, a następnie wykorzystano większa ilość wyjść niż wstępnie przewidziano (zostały użyte wyjścia przeznaczone jako rezerwowe).

Ostrzeżenie: Wybrany system mocowania wykorzystuje beton o innym wsp. lambda niż w danych ogólnych

Ostrzeżenie pojawi się, gdy zostanie wybrany system mocowania, którego beton ma inny współczynnik lambda niż zadeklarowany w danych ogólnych. Obliczenia mogą być wykonane, lecz mogą być źle określone dodatki ze względu na wartość lambda.

Ostrzeżenie: Wychłodzenie na zasilaniu przyjęte do obliczeń op jest inne niż wychłodzenie rzeczywiste

Ostrzeżenie pojawi się, gdy po przeprowadzonych obliczeniach (obliczonym tz/qz, przepływie i wychłodzeniu) instalacja ogrzewania płaszczyznowego ulega modyfikacjom, które powodują zmianę temperatury zasilania i wychłodzenia.

Ostrzeżenie: Zbyt mała różnica ciśnień przed regulatorem nadmiarowo – upustowym

Komunikat pojawi się, gdy w trakcie obliczeń wystąpi przed regulatorem zbyt mała różnica ciśnień.

Ostrzeżenie: Zbyt mały przepływ

Błąd wyświetli się, jeżeli w instalacji ogrzewania płaszczyznowego wystąpił zbyt mały przepływ, który nie zapewnia kryteriów doboru określonych w katalogach producenta, w tym warunku samoodpowietrzania.

Ostrzeżenie: Zbyt mały zakres średnic dostępnych w katalogu

Ostrzeżenie pojawi się, jeżeli we wczytanym katalogu istnieje mały zakres średnic uniemożliwiający dobranie odpowiedniej średnicy działki.

Ostrzeżenie: Zbyt niska temperatura zasilania grzejnika

Komunikat pojawi się, gdy występuje prawdopodobnie bardzo duże wychłodzenie wody w sieci i temperatura wody zasilającej grzejnik jest zbyt niska lub grzejnik został zasilony z instalacji ogrzewania podłogowego, które ma zbyt niską temperaturę dla ogrzewania grzejnikowego.

Ostrzeżenie: Znaczne niedowymiarowanie grzejnika

Komunikat pojawi się, gdy dobrany grzejnik jest niedowymiarowany (korekta strumienia wody grzejnej jest wykonywana dla granicznego niedowymiarowania, np. poniżej 60%, podczas gdy niedowymiarowanie to jest większe).

Ostrzeżenie: Znaczne przewymiarowanie grzejnika

Komunikat pojawi się, gdy dobrany grzejnik jest przewymiarowany (korekta strumienia wody grzejnej jest wykonywana dla granicznego przewymiarowania, np. 50%, podczas gdy przewymiarowanie to jest większe).

Ostrzeżenie: Znaczne wychłodzenie czynnika w działce

Komunikat pojawi się, jeśli na działce wystąpi wychłodzenie czynnika (ze względu na dużą długość działki i małą prędkość).

Ostrzeżenie: Znaczny udział zysków ciepła od działek

Komunikat pojawi się, gdy udział ciepła od działek będzie duży (w opcjach obliczeń można określić maksymalny udział zysków ciepła w wydajności grzejnika, powyżej którego pojawi się to ostrzeżenie – w takim pomieszczeniu stosowanie termostatu lub grzejnika z podzielnikiem jest problematyczne).