8.4. Opcje obliczeń<br>

## 8.4. Opcje obliczeń

Po naciśnięciu przycisku „Dalej” w oknie komunikatów diagnostyki (co jest możliwe tylko w przypadku braku błędów), okno to znika i pojawia się zestaw zakładek zawierających opcje obliczeń – wartości mające istotny wpływ na przebieg i wyniki obliczeń, które stanowią w zasadzie rozwinięcie danych ogólnych projektu, jednak dla wygody Użytkownika zostały przeniesione poza edytor graficzny celem umożliwienia szybkiego wykonywania wielu wariantów obliczeń. Wartości widoczne w tych polach są w przypadku pierwszej próby obliczeń nowego projektu zaczerpnięte z pliku SAMOCZYT (chyba, że projekt powstał jako modyfikacja innego projektu), a w przypadku każdych następnych obliczeń – z pliku projektu. Niektóre opcje związane z katalogami rur (np. maksymalne prędkości) czytane są przy pierwszych obliczeniach projektu z katalogu rur.

W pierwszej kolejności należy wyznaczyć temperatury zasilania poszczególnych obwodów regulacji ogrzewania płaszczyznowego. Po ich wyznaczeniu następują obliczenia ogrzewania podłogowego. Jeżeli zakończą się one bez komunikatów o błędach, można kontynuować obliczenia poprzez przejście do zakładki zawierającej opcje doboru średnic, obliczeń hydraulicznych i regulacji całości instalacji oraz doboru grzejników, a po ich ustaleniu – przez przejście do zakładki z wynikami obliczeń.

W razie wystąpienia, choć jednego błędu obliczeń ogrzewania płaszczyznowego, kontynuacja obliczeń nie będzie możliwa – należy usunąć przyczyny tych błędów.

W przypadku braku ogrzewań płaszczyznowych w projekcie, widoczna będzie jedynie zakładka dająca dostęp do opcji doboru średnic, obliczeń hydraulicznych i regulacji instalacji, obliczeń cieplnych i redakcji wyników.

Obliczenia kończone są w momencie przejścia na zakładkę „Wyniki”.

Poniżej opisano szczegółowo wszystkie ekrany z opcjami obliczeń.