2.4.1. Etapy tworzenia projektu<br>

### 2.4.1. Etapy tworzenia projektu

Podstawowe etapy tworzenia projektu ogrzewania podłogowego obejmują:

1. Utworzenie nowego projektu i skonfigurowanie jego danych ogólnych oraz dotyczących ogrzewania płaszczyznowego, m.in. wybór producenta systemu ogrzewania podłogowego (patrz rozdział 2.4.2),

2. Utworzenie odpowiedniej liczby arkuszy z rzutami kondygnacji (patrz rozdział 2.3),

3. Uzupełnienie danych pomieszczeń (patrz rozdział 2.4.3),

4. Rozrysowanie instalacji ogrzewania podłogowego, polegające na zdefiniowaniu powierzchni grzewczych w tych pomieszczeniach, które mają być wyposażone w ogrzewanie podłogowe oraz umiejscowieniu rozdzielaczy. Na tym etapie należy też uzupełnić dane PG i rozdzielaczy oraz wykorzystać wirtualne połączenia (patrz rozdział 2.4.4),

5. Wywołanie obliczeń oraz analiza komunikatów diagnostyki danych wykonywanej przez program. W tym miejscu można wrócić do edycji rysunku (poprzednie etapy) i po dokonaniu zmian powrócić do punktu 4 lub przejść dalej do punktu 5 (patrz rozdział 2.4.5),

6. Etap pierwszy obliczeń – wybór temperatury zasilania dla poszczególnych obwodów regulacji korzystając z funkcji optymalizacji tz/qz, w jaką wyposażony jest program (patrz rozdział 2.4.6),

7. Analiza wyników obliczeń i komunikatów, jakie wystąpiły podczas obliczeń oraz wprowadzanie korekt poprzez wybór innego wariantu układania przewodów dla poszczególnych PG. W przypadku, gdy występują komunikaty o błędach, należy usunąć przyczyny ich powstawania, do czego konieczny może być powrót do edytora graficznego i korekta danych (patrz rozdział 2.4.7),

8. Powrót do edytora w celu przeprowadzenia odpowiednich korekt danych i / lub podziału niektórych PG zgodnie z sugestiami programu. Jeżeli nie ma potrzeby dzielenia PG lub poprawiania danych należy podłączyć wszystkie PG do rozdzielaczy (z wyjątkiem PG ogrzewanych przyłączami). Należy również zrezygnować z tworzenia wirtualnych połączeń (odznaczyć pole). Ewentualnie można zmienić domyślne ustawienia dla przyłączy (patrz rozdział 2.4.8),

9. Podłączenie rozdzielaczy do źródła ciepła za pomocą działek. Jeżeli rozdzielacze są na innych kondygnacjach niż źródło, należy zadeklarować logiczne połączenia pomiędzy nimi za pomocą zdalnych połączeń.

10. Ponowne wywołanie obliczeń (z ewentualnym określeniem nowej temperatury zasilania) i analiza wyników. W przypadku, gdy wyniki nie są satysfakcjonujące, należy wrócić do etapu 7, a jeśli są prawidłowe przejść dalej (patrz rozdział 2.4.9),

11. Kontrola pozostałych wyników: parametrów montażu, wyników ogólnych oraz zestawienia materiałów. Skonfigurowanie i wykonanie wydruku wyników tabelarycznych oraz po powrocie do edytora, wydruk rzutów budynku wraz z instalacją ogrzewania podłogowego (patrz rozdział 2.4.9).