6.2.6. Pętla ogrzewania płaszczyznowego (rozwinięcie)<br>

### 6.2.6. Pętla ogrzewania płaszczyznowego (rozwinięcie)

Element pętla ogrzewania płaszczyznowego może być umieszczany tylko na arkuszu typu „Rozwinięcie”.

Dla tego elementu nie są wykonywane obliczenia projektu OP, co najwyżej mogą mu być przypisane jako cieniowi wyniki z obliczonego oryginału PG lub może mieć narzucone wartości oporu i natężenia przepływu. Pętla ogrzewania podłogowego jest przez obliczenia traktowana jako odbiornik o narzuconym oporze i wychłodzeniu. Jest wyróżniona w celu identyfikacji na rysunku, a także w celu ewentualnego dołączenia wyników z obliczeń ogrzewania podłogowego innym programem. Wyniki te można wpisać wprost do danych odbiornika.

Przyciski w pasku narzędzi „Płaszczyznowe”:

Wygląd na ekranie (rozwinięcie):

Dane elementu „Pętla”:

Symbol pom

Pole tekstowe. Symbol pomieszczenia – tekst opisujący pomieszczenie.

Symbol pętli o.p.

Pole tekstowe. Symbol pętli ogrzewania płaszczyznowego – tekst opisujący pętlę ogrzewania płaszczyznowego.

Typ

Pole wyboru. Możliwość wyboru czy pętla ogrzewania odnosi się do ogrzewania podłogowego czy ściennego. Po wyborze zostaje zmieniony wygląd elementu na rysunku.

Q/F odbiornika [W]

Pole liczbowe. Wymagana wydajność odbiornika.

Temp. zas. [0C]

Pole liczbowe. Temperatura zasilania pętli.

Dt/Dq [0C]

Pole liczbowe. Deklarowany spadek temperatury na odbiorniku. Wartość w nawiasach oznacza wielkość domyślną.

Opór pętli [kPa]

Pole liczbowe. Opór pętli ogrzewania.

Poj. wodna [dm3]

Pole liczbowe. Pojemność wodna.

H [m]

Pole liczbowe. Rzędna odbiornika. Może zostać wyznaczona przez program (wartość w nawiasach) bądź określana przez Użytkownika. Powrót do automatycznego wyznaczania następuje po wpisaniu znaku „?”.

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu pętli na rysunku. Po wyborze „Konfiguruj” otwiera się okno wyglądu elementów, w którym można tworzyć (poprzez skopiowanie) i konfigurować wygląd elementów na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli.