2.9. Dobór grzejników i rozdział strat ciepła<br>

## 2.9. Dobór grzejników i rozdział strat ciepła

Program Instal-OZC pozwala na dowolny podział zapotrzebowania ciepła pomieszczenia pomiędzy różne sposoby ogrzewania z możliwością dobrania grzejników różnych typów w jednym pomieszczeniu. Możliwe jest zadeklarowanie w pomieszczeniu ogrzewania podłogowego lub innego odbiornika energii cieplnej. Program nie wykonuje obliczeń ogrzewania podłogowego, ale umożliwia wpisanie wydajności pętli ogrzewania podłogowego, obliczonej programem Instal-therm lub innym programem.

Rozdział ciepła pomiędzy różne sposoby ogrzewania oraz/lub do innych pomieszczeń jest dostępny w pozycji projektu „Struktura budynku” w oknie edycji pomieszczenia na zakładce „Dane ogrzewania”. Po obliczeniu lub zadaniu strat ciepła w pomieszczeniu, program może dobrać w nim grzejniki.

Jest to dobór wstępny, nie uwzględniający rzeczywistych wychłodzeń wody w działkach. Wychłodzenia te program uwzględnia szacunkowo, wykorzystując mnożnik zależny od ilości kondygnacji. Dlatego grzejniki dobrane programem Instal-OZC mogą się różnić od grzejników dobranych programem Instal-therm. Z tego powodu zaleca się przeprowadzenie dokładnych obliczeń instalacji grzewczej w programie Instal-therm.

W polu „Qwym/„Fwym” jest wyświetlona strata ciepła pomieszczenia, jaka powinna być pokryta przez odbiorniki ciepła.

! Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie „Qwym/Fwym” to całkowite zredukowane straty ciepła pomieszczenia (wymagana wartość zapotrzebowania na ciepło) powiększone lub pomniejszone o straty ciepła rozdzielone do/z sąsiadującego pomieszczenia w przypadku zadeklarowania jego rozdziału.

Pomieszczenie może być ogrzewane grzejnikami konwekcyjnymi, ogrzewaniem płaszczyznowym, elementami o narzuconym oporze lub innymi sposobami ogrzewania. W zależności od tego, jak ogrzewanie ma być realizowane w pomieszczeniu, tak Użytkownik wypełnia tabelę znajdującą się po prawej stronie okna. Program domyślnie przypisuje rozdział ciepła pomiędzy grzejniki konwekcyjne a ogrzewanie płaszczyznowe jako „Automatycznie” tzn. zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia będzie całkowicie pokrywane przez grzejniki konwekcyjne. Jeżeli natomiast projekt będzie wczytany z programu Instal-therm i tam rozdział ciepła pomiędzy grzejniki i ogrzewanie podłogowe będzie również „Automatyczny”, to po wczytaniu projektu do Instal-OZC priorytet będzie dotyczył ogrzewania podłogowego. To oznacza, że „Qwym”/”Fwym” pomieszczenia będzie pokrywane przez ogrzewanie podłogowe w zakresie obliczonym w programie Instal-therm.

Jeżeli Użytkownik przewiduje występowanie w pomieszczeniu innych sposobów ogrzewania, może określić ich moc w tabeli jako wartość w [W] w kolumnie „Q”/„F” lub jako % zapotrzebowania na ciepło pomieszczenia w kolumnie „%Q” / „%F”. W rezultacie zmieni się wymagana moc grzejników konwekcyjnych w pomieszczeniu, ponieważ straty ciepła będą pokrywane przez różne sposoby ogrzewania. Suma poszczególnych mocy grzejnych odbiorników ciepła powinna odpowiadać wartości „Qwym”/ „Fwym”.

W przypadku zadeklarowania pokrycia strat ciepła w 100% przez rozdział z sąsiedniego pomieszczenia potrzebna moc grzejników będzie wynosiła 0 [W].

Należy podkreślić, że Użytkownik może określić rozdział ciepła jedynie dla pomieszczenia, które jest biorcą. Oznacza to, że rozdział ciepła jest określany dla kierunku pobierania ciepła „Skąd” a nie „Dokąd”.

Dla pomieszczenia, które jest dawcą ciepła, wartość „Qwym”/ „Fwym” jest automatycznie zwiększone o zadeklarowaną, przekazywaną do biorcy, wartość strumienia ciepła, a pole do edycji rozdziału ciepła jest niedostępne.

! Rozdział ciepła może być deklarowany w pomieszczeniu, które jest biorcą ciepła od sąsiadujących pomieszczeń. Dla takiego pomieszczenia „Qwym/Fwym” będzie pomniejszone o wartość mocy cieplnej pobranej z innego pomieszczenia.

Po wpisaniu wartości strumienia ciepła w polu „Qrozdz”/„Frozdz” – „Moc rozdziału ciepła z innych pomieszczeń” jest wyświetlana zakładka „Rozdział ciepła”. Użytkownik może tutaj określić sposób rozdziału ciepła z rozwijalnej listy, a w tabeli wybrać pomieszczenie sąsiadujące (dawcę) oraz wartość strumienia ciepła pokrywającego częściowo lub całkowicie zadeklarowaną moc rozdziału ciepła z innych pomieszczeń. Moc rozdziału ciepła z innego pomieszczenia można podawać w [W] lub jako jego udział w [%] w wartości zredukowanych strat ciepła Qwym/Fwym. W okienku „Sposób rozdziału ciepła” Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości:

- Ręczny – umożliwia samodzielne określenie zarówno pomieszczeń, jak również procent ich udziału w pokryciu strat.

- Półautomatyczny – pozwala na samodzielne określenie pomieszczeń, które pokryją straty ciepła wybranego pomieszczenia, natomiast procent udziału tych pomieszczeń w rozdziale ciepła zostanie obliczony proporcjonalnie do wartości całkowitych, zredukowanych strat ciepła pomieszczenia.

- Automatyczny – program sam decyduje, jakie pomieszczenia i w jakim stopniu pokryją straty ciepła aktualnego pomieszczenia. Wybierane są wszystkie ogrzewane pomieszczenia, sąsiadujące z danym pomieszczeniem, o zadeklarowanych w przegrodach sąsiadujących drzwiach wewnętrznych. Straty są rozdzielane proporcjonalnie do wartości całkowitych, zredukowanych strat ciepła danego pomieszczenia. Taki sposób rozdziału wymaga jednak określenia wszystkich przegród – nie tylko chłodzących pomiędzy pomieszczeniami, ale również niechłodzących, aby program mógł automatycznie wybrać pomieszczenia do rozdziału.

Rozdział ciepła będzie poprawnie zadeklarowany, jeżeli suma rozdzielonej mocy cieplnej z innych pomieszczeń wyświetlona w tabeli zakładki „Rozdział ciepła” będzie równa zadeklarowanej wartości w polu „Qrozdz/„Frozdz”.

Na zakładce „Dane doboru grzejników” Użytkownik uzupełnia tabelę doboru grzejnika, określając kolejno jego typ z rozwijalnej listy wczytanych katalogów, wielkość, pod którym oknem ma się znajdować, symbol, wymaganą moc podaną w watach lub odpowiednio w procentach wartości „Qwym” / „Fwym” pomieszczenia, dodatek do mocy grzejnika (Tutaj dodatkowo Użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych grzejnika o dane dotyczące jego usytuowania w pomieszczeniu, osłonięcia i sposobu podłączenia do instalacji przez użycie przycisku .) oraz korzystając z przycisku można zadeklarować wymagania dotyczące wysokości, szerokości i głębokości grzejnika. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 4.3.4..

Poszczególne grzejniki mogą mieć zapisany w katalogu różny status dostępności tj. dostępny w magazynie lub na zamówienie. Dlatego w „Danych ogólnych” / „Dane doboru grzejników” należy dla wybranego typu grzejnika określić opcję dostępności. Zaznaczenie pola „Dobieraj tylko dostępne na magazynie” oznacza, że grzejnik należący do wybranego typu można będzie zamówić spośród występujących zawsze w podstawowym asortymencie, dostępnym w magazynie. Odznaczenie pola oznacza, że grzejnik wybranego typu może być dostępny na zamówienie.

Użytkownik może również skorzystać z domyślnego typu grzejnika określonego w „Danych ogólnych” / „Dane doboru grzejników”. Jeżeli Użytkownik tam uzupełnił dane dotyczące usytuowania grzejnika w pomieszczeniu, sposobu podłączenia, sposobu osłonięcia oraz wymagania dotyczące wymiarów w „Danych ogólnych” / „Dane doboru grzejników” – nie musi ich uzupełniać w „Struktura budynku” / „Pomieszczenie” / „Dane doboru grzejników”.

Dla tak określonych grzejników w tabeli poniżej są wyświetlone wyniki doboru. Należą do nich: symbol grzejnika, temperatura w pomieszczeniu, wymagana moc grzejników w pomieszczeniu, moc dobranego grzejnika, moc katalogowa grzejnika, przepływ czynnika grzewczego, temperatura zasilania, temperatura powrotu, dobrany typ grzejnika, wielkość grzejnika, jego wymiary oraz średnie dopasowanie mocy grzejnej dobranego grzejnika. Jeżeli grzejnik nie zostanie dobrany, w liście błędów zostanie wyświetlony komunikat informujący o niedobraniu grzejnika. Najczęściej, przyczyną niedobrania jest za mała wydajność grzejnika w stosunku do „Qwym”/„Fwym” lub zadeklarowane ograniczenia wymiarów grzejnika.

Grzejniki mogą być dobierane z uwzględnieniem współczynników korygujących wymaganą moc cieplną. Współczynniki te uwzględniają wpływ wychłodzenia w działkach, usytuowania grzejnika, jego osłony, zamontowania zaworu termostatycznego oraz sposobu podłączenia. W celu włączenia korekty przepływów należy w „Dane ogólne” / ”Dane doboru grzejników” zaznaczyć opcje „Koryguj przepływy”. Ograniczenie korekty przepływów przy doborze grzejników jest realizowane poprzez zadeklarowanie wartości minimalnego wychłodzenia medium w grzejniku. Więcej informacji na temat doboru grzejników zawiera Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń.

! Grzejniki dobrane w programie Instal-OZC nie są importowane do programu Instal-therm i dlatego musza zostać ponownie dobrane,