6.1.18. Elementy armatury umieszczane na działkach<br>

### 6.1.18. Elementy armatury umieszczane na działkach

Elementy armatury są to elementy, które nie mogą same występować w projekcie, a jedynie mogą być wstawiane do elementów podstawowych.

Wszystkie zawory wstawione do instalacji muszą istnieć w katalogach lub mieć określoną wartość oporu, dzeta lub kv. Kryzy, odpowietrzniki, termometry i inne nie mają powiązania z katalogami.

Program ma pewne ograniczenia na ilość tak umieszczonych elementów, niezależne od ich przeznaczenia i funkcji.

- Zawory (wstawiane do działki): /

- Kryza (wstawiana do działki):

Dane elementu „Zawór”:

Zawór

Pole wyboru. Wybór typu zaworu z katalogów lub przypisanie mu wartości znanego kv, dzeta lub oporu. Po wyborze typu zaworu z listy symbol rysunkowy ulegnie zmianie. Można tutaj wybrać zawory termostatyczne, odcinające, równoważące straty ciśnienia, regulatory przepływu i inne.

Dzeta/kv/Opór (pole opcjonalne)

Pole liczbowe. Pole do wpisania wartości dzeta w nawiasach kwadratowych, kv w nawiasach okrągłych lub oporu w kPa w nawiasach klamrowych dla wybranego elementu armatury. Dotyczy tylko elementów spoza katalogów.

Poz. opisu

Pole wyboru. Pole do przesuwania tekstu opisu – po kliknięciu przycisku z prawej strony pola zostanie otwarte specjalne okienko zawierające cztery strzałki. Klikanie na poszczególne strzałki powoduje skokowe przesuwanie opisu w odpowiednim kierunku. Pole to jest przydatne dla przesuwania opisów wielu zaworów po uprzednim grupowym zaznaczeniu. Opis zaworu można także przesuwać myszką przewlekając za znaczek na rysunku.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. W programie można skonfigurować różne sposoby opisywania zaworu. W tym miejscu można wybrać, który opis będzie wykorzystywany dla wybranego zaworu lub przejść do okna konfiguracji wyglądu. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli.

Obrót rys.

Pole wyboru. Sposób rysowania zaworu (odwrócony w osi równoległej, prostopadłej, itd.)

Wyrów. w poziomie

Pole wyboru. Wyrównanie opisu w poziomie.

Głowica (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy katalogowej typu głowicy zaworowej.

Śr. wlotu (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Dla zaworu spoza katalogu możliwość wyboru z listy średnicy wlotowej.

Śr. wylotu (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Dla zaworu spoza katalogu możliwość wyboru z listy średnicy wylotowej.

DP min. [kPa]

Pole liczbowe. Minimalny spadek ciśnienia na zaworze. Wartość w nawiasach oznacza wartość domyślną ustawianą w opcjach obliczeń. Można również wpisać wartość indywidualnie.

Rysuj rur. imp. / przew. upust.

Dla regulatorów różnicy ciśnień typu dławiącego konieczne jest istnienie w projekcie elementu, z którego pobierany jest impuls ciśnienia. Podczas wstawiania regulatorów umieszczane są na działkach dwa zawory, którym należy przypisać odpowiedni typ w tabeli. Zawory te są połączone na rysunku rurką impulsowa, której widoczność można zmieniać.

Inne elementy armatury umieszczane na działkach:

- Punkty stałe / , punkty przesuwne / , przejście przez przegrodę ,

- Elementy typu: zmiana kierunku 900 , zmiana kierunku 450 , kolano 900 , obejście , odsadzka , kompensator (można wybrać konkretny element z katalogu producenta lub pozostawić domyślną wielkość).

- Odpowietrzniki / , termometry / , manometry / , zawory bezpieczeństwa ,

- Filtry / , liczniki ciepła / , odmulacze / (można wybrać konkretne produkty z katalogu „oporów dodatkowych” lub przypisać im jedynie wartość oporu [kPa], albo jako dzeta / kv),