2.2.4. Projekt wstępny ogrzewania podłogowego<br>

### 2.2.4. Projekt wstępny ogrzewania podłogowego

Zakładamy wstępny (szacunkowy) charakter projektu, co determinuje następujące uproszczenia: straty ciepła pomieszczeń będą policzone wskaźnikowo (bez użycia programu Instal-OZC), połączenia pomiędzy płaszczyznami grzejnymi a rozdzielaczami zadeklarowane jako „wirtualne”, a dokumentacja ograniczy się do rzutów i zestawienia materiałów. Możliwym przeznaczeniem takiego projektu jest oferta połączona z wyceną materiałów.

Kroki realizacji są następujące:

1. Otwarcie nowego projektu w Instal-therm. Wybór katalogów i skonfigurowanie danych ogólnych i wartości domyślnych w zakresie ogrzewania podłogowego. Włączenie trybu połączeń wirtualnych.

2. Utworzenie rzutów kondygnacji (użycie funkcji importu z interpretacją, narysowanie brakujących elementów budowlanych), alternatywnie można posłużyć się pomieszczeniami rysowanymi jako wielokąty na tle podkładu kondygnacji (np. skanu), ponieważ istnienie ścian nie ma znaczenia dla zastosowanej metody obliczania strat ciepła. Jeżeli jednak prawdopodobna jest kontynuacja projektu w pełnym zakresie obliczeń, opłacalne może być już na tym etapie narysowanie ścian lub import rysunku z interpretacją.

3. Określenie lokalizacji budynku i podanie wskaźnika strat ciepła [W/m2], wybór typów pomieszczeń z rozwijalnej listy (w polu „Symbol pom”.) spowoduje określenie strat ciepła wg zadanego wskaźnika i temperatury pomieszczenia

4. Skorygowanie danych pomieszczeń w zakresie wpływającym na obliczenia ogrzewania podłogowego (temperatura poniżej, rodzaj i sposób użytkowania)

5. Wywołanie funkcji automatycznego wstawienia podłogi grzejnej do każdego pomieszczenia. Usunięcie podłóg grzejnych z pomieszczeń nie objętych ogrzewaniem podłogowym. W niezbędnych przypadkach skorygowanie kształtu podłogi grzejnej lub jej usunięcie i zastąpienie PG rysowaną ręcznie jako wielokąt.

6. Skorygowanie danych podłóg grzejnych odbiegających od domyślnych (okładzina, system montażu itp.). Wprowadzenie stref brzegowych jeśli takie maja występować. Deklaracja PG bez rur, jeśli występuje.

7. Wstawienie na rzuty kondygnacji rozdzielaczy zasilających podłogi grzejne. Skorygowanie danych rozdzielaczy, jeżeli odbiegają od wartości domyślnych.

8. Przeprowadzenie pierwszych obliczeń i ocena wyników (w tym komunikatów programu o konieczności podziału PG na części)

9. Podział w edytorze graficznym podłóg grzejnych na części zgodnie z sugestiami programu.

10. Ponowne obliczenia i ewentualna, dalsza korekta danych aż do uzyskania zadowalających wyników

11. Wydruk lub eksport zestawienia materiałów jako podstawy do wyceny inwestycji i oferty

12. Opcjonalnie wydruk lub eksport innych tabel wyników

13. Wydruk lub eksport rzutów kondygnacji