4.4.3. Kontrola wykroplenia pary wodnej w przegrodzie<br>

### 4.4.3. Kontrola wykroplenia pary wodnej w przegrodzie

W dolnej części okna edycji mogą pojawić się pola . Są one aktywne dla przegród zewnętrznych kontaktujących się z powietrzem, którym zadeklarowano budowę warstwową. Pole oznaczone ikoną służy do wyświetlania wykresu temperatur. W przypadku, gdy Użytkownik w „Danych ogólnych” wybierze dodatkową opcję obliczeń „Obliczaj wykroplenie wewnątrz przegrody”, na tym samym wykresie wyświetlone są wykresy ciśnienia cząstkowego i nasycenia pary wodnej w przegrodzie.

Jeżeli pojawi się ikona oznacza to, że w przegrodzie występuje wykroplenie i to sugeruje Użytkownikowi konieczność przekonstruowania przegrody.

Jeżeli pojawi się ikona oznacza to, że wykroplenie, jakie występuje w przegrodzie występuje na jej wewnętrznej powierzchni.

Kliknięcie na ikonę powoduje wyświetlenie okienka do edycji temperatury i wilgotności powietrza po wewnętrznej i zewnętrznej stronie przegrody jako danych do kontroli wykroplenia (bez związku z rzeczywistym użyciem danej przegrody w projekcie budynku).

Pola te są puste, jeżeli nie dotyczą danej przegrody (np. przegrody wewnętrznej, przegród kontaktujących się z gruntem) lub wyszarzane, jeżeli program nie ma możliwości obliczenia spadku temperatur czy wykroplenia w przegrodzie np. dla przegrody o narzuconym współczynniku „U” .

Na wykresie spadku temperatur i ciśnień pary wodnej w przegrodzie Użytkownik może sprawdzać wartości temperatur i ciśnień na granicach warstw, przez najechanie myszką na poszczególne warstwy:

Wykres spadku temperatur jest przedstawiony łamaną linią, o określonym w legendzie kolorze oraz rodzaju linii. Podobnie jest przedstawiony rozkład ciśnień cząstkowych i nasycenia pary wodnej w przegrodzie. Jeżeli wykresy się przecinają i pozornie ciśnienie cząstkowe pary wodnej przewyższa ciśnienie nasycenia, to następuje jej wykroplenie w przegrodzie. Na wykresie jest to przedstawione w postaci zakreskowanego pola.

Na wykresie w sposób graficzny przedstawione jest wykroplenie pary na powierzchni wewnętrznej przegrody w postaci kropel wody.