7.11.1. Rysowanie automatyczne<br>

### 7.11.1. Rysowanie automatyczne

Do automatycznego rysowania układu rur w powierzchni grzewczej służy element . Po wybraniu i przejściu na obszar PG program pokaże krzyżyk oznaczający punkt podłączenia przyłączy do PG. Dla zadeklarowanego wariantu ułożenia „Ślimak” należy wybrać kierunek układania – wyświetlana jest strzałka określająca kierunek oraz dodatkowo wyrysowany jest podgląd układu rur. Po zaakceptowaniu ułożenia należy kliknąć lewym klawiszem myszki, aby wstawić pętlę.

Dla wariantu „Podwójny meander” należy raz kliknąć w miejscu, od którego zacznie się rysowanie właściwego meandra, a drugi raz w miejscu oznaczającym zakończenie rysowania pojedynczej pętli. Po akceptacji klikamy na PG, aby wstawić pętle. Przykład rysownia podwójnego meandra zamieszczony jest poniżej.