6.1.4. Działka<br>

### 6.1.4. Działka

Działka w programie, jest to odcinek instalacji o niezmiennym przepływie obliczeniowym. Można na niej umieszczać elementy armatury i „opory różne” (niewidoczne). Para działek istnieje tylko w momencie rysowania – po zakończeniu tej czynności para działek ulega rozbiciu na dwie działki.

Działka może składać się z wielu odcinków. Punkty wewnętrzne działki są przestawione jako romby, a punkty końcowe jako kwadraty.

Przycisk w pasku narzędzi „Sieć /grzejniki”: dla pojedynczej działki lub dla pary działek: ,

Wygląd na ekranie (kolory: zasilanie = czerwony, powrót = niebieski):

Dane elementu „Działka”:

Numer działki

Pole liczbowe. Unikalny w projekcie symbol działki nadawany automatycznie przez program, możliwy do zmiany indywidualnej. Numery działek zasilających i powrotnych nadawane przez program są identyczne. Instalacja jest numerowana od źródła do odbiorników. Jeżeli działka jest podłączona do poprzedniej działki bez rozgałęzienia, to jej numer będzie taki jak numer działki poprzedniej, z dodatkiem kolejno _a, _b, _c itd.

Każdorazowe sprawdzenie połączeń lub przejście do obliczeń powoduje automatyczną renumerację działek. Numery działek narzucone przez Użytkownika pozostają zawsze niezmienione i jednocześnie stają się początkiem nowej numeracji, (jeśli po numerze np. 23 Użytkownik narzuci 40 to kolejne automatycznie numerowane działki będą się zaczynały od 41. 42, 43, itd.).

Można tę opcję wykorzystać do numerowania pionów lub działek systemów mieszkaniowych. Nadając początkowym odcinkom pionów lub systemów konkretne numery (np. 1000, 2000) spowodujemy, że wszystkie działki w zasięgu danego pionu lub systemu będą numerowane kolejno 1001, 1002 lub 2001, 2002 itd.

Długość [m]

Pole liczbowe. Może być wyznaczana przez program z rysunku i wtedy jest wyświetlana w nawiasach. Po wpisaniu wartości program nie będzie automatycznie wyznaczał długości dla tej działki. Powrót do automatycznego wyznaczania długości następuje po wpisaniu znaku „?”. Możliwość odczytania długości działki z rysunku zależy od zaznaczonej opcji w Opcjach projektu/ Edycja. Domyślnie obliczane są długości działek pionowych dla arkusza rozwiniecie, oraz wszystkich dla arkusza plan/rzut

! Działka na rozwinięciu mająca odcinek pionowy i poziomy, gdy udział poziomego wynosi <10%, jest traktowana jako "pionowa" do wyznaczania długości.

Typ rury

Pole wyboru. Typ rury z wybranego w Opcjach projektu zestawu katalogów. Można go wybrać z listy otwieranej przyciskiem z prawej strony pola albo wpisać bezpośrednio używając skrótu literowego. Wstawione działki mają wpisany typ rury „Domyślnie”. Zaakceptowanie typu domyślnego oznacza dobór wielkości spośród rodziny rur zadeklarowanej w Opcjach projektu / Typy domyślne.

Umiejscowienie

Pole wyboru. Umiejscowienie działki w projektowanej instalacji. Nazwa w nawiasach oznacza wybór domyślny programu na podstawie przebiegu instalacji. Możliwość zmiany poprzez wybranie z dostępnej listy. Powrót do ustawień domyślnych poprzez wpisanie „?”. Umiejscowienie elementu w instalacji ma znaczenie ze względu na opcje obliczeń, w których do poszczególnych rodzajów lokalizacji mogą zostać przypisane różne opcje doboru średnic. Cała instalacja jest podzielona na gałązki, sieć mieszkalną („mieszkanie – beton” ), piony i sieć (rozprowadzenie do pionów). Należy pamiętać o tym, że aby program rozpoznał przejście pomiędzy działkami sieci na działki pionu, należy je wprowadzić jako poszczególne odcinki – poziome (siec) i pionowe (pion).

Kat. i rodzaj połączeń

Pole wyboru. Katalog i ewentualnie rodzaj kształtek, które będą używane do automatycznego generowania węzłów (trójników) i połączeń. Domyślnie wpisana jest wielkość „Jak katalog działki”. Pole nie dotyczy dobieranych kolan, których typ ustala się w polu poniżej.

Typ kolan

Pole wyboru. Rodzaj elementu, który będzie uwzględniany w obliczeniach dla każdego kolana widocznego na rysunku. Możliwy jest wybór z listy katalogowej lub wpisanie za pomocą skrótu literowego. Wartość domyślna: „(dobierz)” oznacza dobór typu kolana, które jest dostępne w asortymencie wybranej rodziny rur i jest najbardziej dopasowane do istniejących warunków.

Opory różne

Pole kompleksowe. Inne opory niewidoczne rysunkowo na schemacie. Zobacz rozdział 4.8.4.

Temp. otocz [oC]

Pole liczbowe. Temperatura otoczenia działki. Wartość domyślna w nawiasach przyjmowana z Opcji projektu/Dane ogólnych.

Izolacja [mm]

Pole wyboru. Możliwość wyboru rodzaju izolacji z dostępnych katalogów wczytanych do projektu w Opcjach projektu/Obsługa katalogów. Grubość otuliny może zostać narzucona lub pozostawiona do doboru przez program. Wartość „(domyślnie)” oznacza, że program przyjmie dla działki typ izolacji zadeklarowany Opcjach projektu / Typy domyślne.

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany. Wybór w tym polu ma jedynie wpływ na zestawienie materiałów.

Rzędna [m]

Pole liczbowe. Rzędna działki wyznaczona przez program (wartość w nawiasach) bądź określana przez Użytkownika. Powrót do automatycznego wyznaczania następuje po wpisaniu znaku „?”. Rzędna działki na rzutach jest przyjmowana zgodnie z zadeklarowaniem w Opcjach projektu/Struktura budynku. Rzędna działki na rozwinięciu to rzędna jej środka geometrycznego odczytywana z układu stropów.

Zyski do pom.

Pole wyboru. Możliwość deklaracji, do którego pomieszczenia maja być wliczane zyski ciepła od danej działki. Domyślnie program sam wybiera pomieszczenie – „(auto)”.

Jeśli grzejnik jest przypisany do pomieszczenia, obojętnie czy na rzucie czy na rozwinięciu, to działki przyłączone bezpośrednio do grzejnika automatycznie oddają ciepło do pomieszczenia do którego przypisany jest grzejnik - z tym, że automatycznie oddają tylko działki o umiejscowieniu „gałązka”.

Jeśli działka jest ręcznie przypisana do danego pomieszczenia to zawsze oddaje ciepło do tego pomieszczenia.

Gdy grzejnik nie jest przypisany do pomieszczenia, ma narzuconą wymaganą moc, to gałązki nie pokrywają części tej mocy.

Styl linii

Pole wyboru. Wybór z listy wyglądu edytowanej działki lub możliwość konfiguracji – otwarcie okna wyglądu elementów.

Po umieszczeniu na działce zaworu lub innego elementu armatury – lista jej własności (danych) ulega rozszerzeniu o własności wstawionych elementów – zobacz rozdział 6.1.18.