4.5.2. Opis mieszkań<br>

### 4.5.2. Opis mieszkań

Po wprowadzeniu kondygnacji w strukturę budynku i uzupełnieniu jej danych Użytkownik może wprowadzić mieszkania.

Będąc na poziomie kondygnacji i wywołując polecenie „Dodaj mieszkanie” z menu podręcznego lub za pomocą skrótów klawiszy Ctr+F7 lub przycisku ”Rozwiń menu” Użytkownik wprowadza mieszkanie w strukturę budynku. Zadeklarowanie mieszkania jest również możliwe w drzewie struktury budynku za pomocą ikony .

#### 4.5.2.1. Dane i wyniki dla mieszkania

Opis mieszkania wywołuje się analogicznie jak opis kondygnacji tj. przez kliknięcie na wybrane mieszkanie w drzewku struktury budynku. W oknie edycji danych mieszkania można wpisać jego nazwę, komentarz do nazwy w polu „Opis”, a także w przypadku obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło uzupełnić dane dotyczące wewnętrznych zysków ciepła pochodzących od gotowania, urządzeń elektrycznych, oświetlenia oraz obecności mieszkańców w danym mieszkaniu przez podanie ich liczby. Program domyślnie przyjmuje liczbę osób w mieszkaniu równą 3. Jeżeli w mieszkaniu występują dzieci, należy zaznaczyć okno „Mieszkanie z dziećmi”.

Pola dotyczące wewnętrznych zysków ciepła:

Qel /Fel – zyski od urządzeń elektrycznych przypadające na jedno mieszkanie

Wartość domyślna pobierana z „Danych ogólnych”, możliwa do modyfikacji dla każdego mieszkania niezależnie.

Qlc / Flc – zyski od gotowania przypadające na jedno mieszkanie

Wartość wskaźnika jest kopiowana z „Danych ogólnych”. Użytkownik może tę wartość dowolnie edytować w zależności od rzeczywistych zysków ciepła.

Qos / Fos – zyski ciepła od oświetlenia przypadające na jedno mieszkanie

Wartość wskaźnika jest uzupełniana automatycznie przez program na podstawie wprowadzonej powierzchni mieszkania. Istnieje możliwość narzucenia tej wartości przez Użytkownika. Do przełączania się pomiędzy trybami obliczeń służą : ikona dla obliczeń automatycznych oraz ikona dla obliczeń narzuconych przez Użytkownika.

Np. – średnia liczba osób w mieszkaniu

Podanie liczby osób umożliwia obliczenie wewnętrznych zysków ciepła od przebywających w mieszkaniu osób, przy wykorzystaniu zysku ciepła od osoby określonego w „Danych ogólnych”.

Pola do uzupełnienia wewnętrznych zysków ciepła są widoczne tylko w przypadku obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło.

W dolnej części okna edycji mieszkania znajdują się wyniki obliczeń dla mieszkań:

- A – powierzchnia mieszkania,

- Ao – powierzchnia ogrzewana mieszkania,

- V – kubatura mieszkania,

- Vo – kubatura ogrzewana mieszkania,

- to/qo – średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych znajdujących się w mieszkaniu,

#### 4.5.2.2. Operacje na mieszkaniach

Dostępne czynności w drzewku struktury budynku – poziom mieszkań:

Zaznaczając mieszkanie w drzewie struktury budynku można wywołać z menu podręcznego (klikając prawym klawiszem myszy) następujące polecenia:

- Dodaj mieszkanie F7 – dodaje nowe mieszkanie na aktualnie zaznaczonej kondygnacji. Mieszkanie jest wprowadzane w danej kondygnacji na końcu listy,

- Dodaj mieszkanie w miejscu zaznaczenia Ins – dodaje nowe mieszkanie obok zaznaczonego. Polecenie przydatne Użytkownikowi, który wprowadza mieszkania w wybranym przez siebie porządku lub chce dodać mieszkanie w wybranym przez siebie miejscu w strukturze budynku,

- Usuń mieszkanie (mieszkania) Ctrl+Del – powoduje usunięcie zaznaczonego mieszkania (mieszkań) wraz z pomieszczeniami tu wprowadzonymi.

- Połącz mieszkanie – polecenie dotyczy mieszkań, które mają stanowić mieszkanie wielokondygnacyjne. Aby połączyć w jedno, mieszkania znajdujące się na różnych kondygnacjach należy zaznaczyć z równocześnie wciśniętym klawiszem Ctrl. Dla tak zaznaczonych mieszkań polecenie to jest aktywne i jego wybranie powoduje połączenie zaznaczonych mieszkań oraz możliwość wyboru mieszkania głównego przez Użytkownika z wyświetlonego okienka wyboru „Wybierz mieszkanie główne”. Polecenie „Połącz mieszkanie” służy do przedstawienia przestrzennej struktury budynku – konstrukcyjnej i bilansowej, odwzorowując ich ciągłość przestrzenną przekraczającą jedną kondygnację,

- Rozłącz mieszkania – powoduje rozłączenie mieszkania wielokondygnacyjnego na poszczególne składniki. Polecenie jest aktualne dla mieszkania, które jest do niego włączone,

- Przejdź do mieszkania głównego – powoduje przejście do mieszkania głównego, które jest wybierane przez Użytkownika spośród zaznaczonych mieszkań znajdujących się na wielu kondygnacjach. Podanie danych dotyczących wewnętrznych zysków ciepła w mieszkaniu głównym powoduje, że dane te dotyczą całego mieszkania. Mieszkanie główne jest wyszczególnione w drzewku struktury budynku wyróżniająca się ikoną . Polecenie jest aktywne dla mieszkań wchodzących w skład mieszkania wielokondygnacyjnego, a nie będących mieszkaniem głównym,

- Znajdź wszystkie dołączone mieszkania – powoduje wyświetlenie wszystkich dołączonych mieszkań. Polecenie aktywne dla zaznaczonego mieszkania głównego,

- Dodaj pomieszczenie Ctrl+F7 – dodaje nowe pomieszczenie w aktualnie zaznaczonym mieszkaniu,

- Znajdź element w liście/drzewie błędów – odnajduje zaznaczony element np. kondygnację, mieszkanie w wyświetlonej liście błędów. W ten sposób Użytkownik może dowiedzieć się, jakie dane są nieuzupełnione lub uzupełnione niepoprawnie.

- Kopiuj (Ctrl+C) – pozwala na skopiowanie zaznaczonego mieszkania w obrębie struktury budynku aktualnie edytowanego projektu lub do innego projektu,

- Wytnij (Ctrl+X) – pozwala na wycięcie zaznaczonego mieszkania,

- Wklej (Ctrl+V) – pozwala na wklejenie skopiowanego lub wyciętego mieszkania w wybrane miejsce struktury budynku tego samego lub innego projektu.

Omówienie polecenia „Połącz mieszkania”

Jeżeli Użytkownik chce przedstawić kompleksowo wyniki np. obliczeń strat ciepła, bilansu powietrza wentylacyjnego dla mieszkań, które obejmują kilka sąsiadujących kondygnacji, może to uczynić wywołując polecenie „Połącz mieszkania”. Powoduje to zadeklarowanie mieszkania wielokondygnacyjnego. Polecenie „Połącz mieszkania” jest dostępne po zaznaczeniu wybranych mieszkań z równoczesnym wciśnięciem klawisza Ctrl. Połączenie mieszkań może odwzorowywać strukturę budynku (wówczas, gdy jedno mieszkanie obejmuje kilka kondygnacji) lub stanowić odwzorowanie bilansowego połączenia mieszkań (np. wówczas, gdy Użytkownik chce się dowiedzieć, jakie będą straty ciepła podane całościowo dla grupy mieszkań). W zaznaczonej grupie mieszkań jest wyróżnione jedno mieszkanie nazwane „mieszkaniem głównym”. Pełni ono rolę reprezentatywną tzn. dla niego wyświetlane są obliczenia obejmujące wszystkie pomieszczenia i tylko tutaj Użytkownik może edytować dane mieszkania. Tak więc, przedstawione są tu wszystkie wyniki obliczeń dla grupy mieszkań wchodzących w skład mieszkania wielokondygnacyjnego.

Podsumowując, polecenie "Połącz mieszkania" może odwzorowywać przestrzenną strukturę budynku lub stanowić odwzorowanie układu bilansowego. To ujęcie zależy od potrzeb Użytkownika i jego interpretacji struktury budynku.

W obrębie połączonych mieszkań dostępne jest polecenie "Połącz pomieszczenia". Polecenie to służy do wprowadzania pomieszczeń, których wysokość przekracza jedną kondygnację np. ogrzewany, wysoki hol w domu jednorodzinnym lub klatka schodowa w budynku wielorodzinnym. Pozwala na odwzorowanie przestrzennej ciągłości budynku i obliczenie wspólnego bilansu ciepła i powietrza wentylacyjnego dla połączonych pomieszczeń.

Podsumowując, w obrębie połączonych mieszkań można również połączyć pomieszczenia, przez co wprowadza się pomieszczenia o wysokości przekraczającej jedną kondygnację.

! Polecenie „Połącz pomieszczenia” jest dostępne tylko w przypadku mieszkania wielokondygnacyjnego.

! Nie jest możliwe łączenie ze sobą pomieszczeń wcześniej połączonych. W celu wykonania takiej operacji należy najpierw rozłączyć pomieszczenia. Np. jeżeli mamy połączone dwa pomieszczenia a chcemy dołączyć trzecie pomieszczenie, to najpierw należy połączone wcześniej dwa pomieszczenia rozłączyć a następnie wszystkie trzy ponownie razem połączyć.