4.9.6. Wybór sposobu rysowania elementów armatury<br>

### 4.9.6. Wybór sposobu rysowania elementów armatury

Sposób rysowania elementów armatury jest możliwy do wyboru z rozwijalnej listy w polu edycji elementu armatury w tabeli danych elementu podstawowego. Wybierając wartość tego pola można wybrać rysunek elementu armatury. Przykładowo po wstawieniu manometru, w tabeli danych pojawia się kategoria „Manometr” i pole “Manometr ...” z możliwością wyboru typu rysunkowego listy możliwości. W liście znajdują się opisy przedstawienia graficznego manometru:

Symbol graficzny |  |  |
Wartość w polu “Manometr ...” | Norma, bez zaworu | Norma, z zaworem | Naturalny

Odwracanie elementów w pionie i poziomie można wykonać na dwa sposoby: myszką na rysunku lub dla poszczególnych elementów armatury w tabeli danych.

Po kliknięciu na element armatury, który może zostać odwrócony w pionie lub w poziomie, pojawia się zielona ikonka ze strzałką służąca do odwracania elementu. Przykładowo dla zaworu przedstawia się to następująco:

¨ Aby zmienić punkt podłączenia rurki impulsowej do zaworu, obracamy ten zawór (dolny zawór na rysunku):

Przewlekając myszką tę ikonkę można odwrócić zawór w poziomie lub w pionie. W przypadku zaworu prostego, odwrócenie go w poziomie zmienia tylko kierunek opisu zaworu, natomiast dla zaworu skośnego zmienia się jego kierunek.

Podobną operację można wykonać w tabeli danych. Po kliknięciu na przycisk z prawej strony pola “Obrót rys.” pojawia się okienko umożliwiające odwrócenie zaworu “w poziomie” (Odwrócony x) oraz “w pionie (Odwrócony y)”. Należy pamiętać, że “kierunek poziomy” jest tutaj rozumiany jako kierunek równoległy do osi zaworu, natomiast “kierunek pionowy” - jako kierunek prostopadły do osi zaworu.

W opisywanym okienku znajduje się jeszcze pole “Trzymaj pion”. Jeśli na rysunku są uwzględniane spadki działek i jednocześnie zawory mają być rysowane pionowo, a nie prostopadle do działki, to pole “Trzymaj pion” powinno zostać zaznaczone:

Pole “Trzymaj pion” nie zaznaczone | Pole “Trzymaj pion” zaznaczone

Zawory posiadają dodatkowo możliwość zmiany pozycji opisu. Po kliknięciu na zawór pojawia się żółta ramka, w której może znajdować się opis zaworu. Myszką można opis zaworu przesunąć w dowolne miejsce chwytając za niebieska notatkę przy opisie pola.

Opis zaworu można również przesuwać za pomocą strzałeczek w rozwijalnej liście pola “Poz. opisu” w tabeli danych.

Dodatkowo w programie istnieje możliwość wyboru jednego z predefiniowanych typów opisów zaworów.

! Odwracanie zaworów oraz przesuwanie ich opisów za pomocą pól w tabeli danych jest użyteczne, gdy trzeba tę operację wykonać na wielu zaworach jednocześnie.

¨ Aby odwrócić wiele zaworów jednocześnie albo przesunąć ich opisy należy:

1. Zaznaczyć działki z zaworami,

2. W tabeli danych pojawią się pola zaznaczonych działek wraz polami zaworów,

3. Otworzyć okienko do odwracania zaworu (pole “Obrót rys.”) lub pole do przesuwania opisu (“Poz. opisu”) i wykonać żądaną operację. Wykonana ona zostanie dla wszystkich zaznaczonych elementów.