2.2.1. Projekt ogrzewania grzejnikowego z obliczeniem strat ciepła budynku, rzuty kondygnacji dostępne i wymagane w dokumentacji rysunkowej<br>

### 2.2.1. Projekt ogrzewania grzejnikowego z obliczeniem strat ciepła budynku, rzuty kondygnacji dostępne i wymagane w dokumentacji rysunkowej

Kroki realizacji takiego projektu w optymalnej kolejności są następujące:

1. Otwarcie nowego projektu w Instal-therm. Wybór katalogów i skonfigurowanie danych ogólnych i wartości domyślnych

2. Utworzenie rzutów kondygnacji (użycie funkcji importu z interpretacją, narysowanie brakujących elementów budowlanych) i określenie temperatur w pomieszczeniach ogrzewanych utworzonych na tych rzutach.

3. Wstawienie do pomieszczeń przegród poziomych – stropów, podłóg, dachów – w niezbędnym zakresie (nie ma potrzeby jeżeli nie będzie to przegroda chłodząca)

4. Wczytanie rozpoczętego projektu do Instal-OZC, zdefiniowanie przegród chłodzących i ich własności cieplnych

5. Powrót do Instal-therm, przypisanie zdefiniowanych przegród chłodzących do przegród na rzutach

6. Ponowne przejście do Instal-OZC, uzupełnienie brakujących danych (wentylacja pomieszczeń, dane ogólne budynku). W dowolnej z w/w aplikacji można określić lokalizację budynku. Straty ciepła powinny zostać automatycznie policzone

7. Powrót do Instal-therm, rozmieszczenie grzejników na rzutach, narysowanie działek instalacji i połączenie ich z grzejnikami i źródłem, uzupełnienie schematu o armaturę na działkach i grzejnikach

8. Narysowanie rozwinięcia instalacji z wykorzystaniem automatycznych rozwinięć lub stworzenie rozwinięcia ręcznie i przypisanie elementów z rzutów do elementów rozwinięcia (w zakresie niezbędnym dla prezentacji wyników na rozwinięciu)

9. Uzupełnienie danych elementów instalacji – w tabeli danych - wszędzie tam, gdzie dane przyjęte domyślnie są nieodpowiednie lub danych domyślnych brak

10. Wykonanie obliczeń; automatyczna diagnostyka przez program, kontrola opcji obliczeń przez użytkownika, uzyskanie pierwszych wyników

11. Ocena merytorycznej poprawności wyników na podstawie komunikatów programu, analizy tabel wyników i / lub informacji dostępnej na rysunkach

12. Jeżeli wyniki są niezadowalające – korekta projektu: schematu, danych elementów zawartych w ich tabelach danych lub zmiana opcji obliczeń; następnie ponowne obliczenia

13. Skonfigurowanie sposobu prezentacji wyników na rysunkach: opisów działek, armatury, grzejników

14. Wydruk lub eksport rysunków

15. Wydruk lub eksport niezbędnych tabel wyników

Należy tu zwrócić uwagę na konieczność pracy w obu programach na tym samym pliku, a także na fakt rozpoczęcia pracy od edytora graficznego. Począwszy od punktu 7 program Instal-OZC nie jest niezbędny i można go zamknąć. Po każdym ważniejszym postępie prac na projektem zaleca się zapis pliku. Można zapisywać plik z różnymi nazwami, aby móc wrócić do wcześniejszego stanu projektu, wyjątkiem jest tylko okres jednoczesnej pracy na obu programach, kiedy to zmiana nazwy pliku przy zapisie spowodowałaby utratę łączności pomiędzy programami.