C.8. Pomieszczenia<br>

C.8. Pomieszczenia

C.8.1. Błędy

Błąd: Niewystarczający strumień powietrza wywiewanego

Komunikat występuje, jeżeli nie jest wybrana metoda uproszczona obliczeń strat ciepła oraz pomieszczenie nie jest zadeklarowane jako o narzuconym zapotrzebowaniu ciepła. W pozostałych przypadkach dotyczy sytuacji, gdy w łazience, WC nie występuje okno zewnętrzne, natomiast strumień powietrza wywiewanego jest równy 0 oraz w łazience wartość strumienia wywiewanego < 40 m3/h, lub w WC wartość strumienia wywiewanego < 20 m3/h.

Błąd: Obliczenia SZE wymagają definicji przegrody na poziomie konstrukcji

Błąd występuje, jeżeli dla obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło zostanie wprowadzona przegroda bezpośrednio w „Strukturze budynku” przez podanie nazwy i współczynnika „U” lub oporu cieplnego „R” w tabeli przegród pomieszczenia.

Bład: Obliczony spadek temperatury wewnętrznej w trakcie obniżenia jest zbyt duży (sprawdź wartości tAbs, cwirk, HT, V, n)

Komunikat występujący, jeżeli obliczony lub zakładany spadek temperatury w fazie obniżenia temperatury przekracza dopuszczalną wartość z zakresu [0,7] K.

Błąd: Pomieszczenie ogrzewane musi znajdować się w strefie cieplnej

Błąd informujący o nieprzypisaniu danego pomieszczenia do strefy cieplnej.

Błąd: Pomieszczenie o narzuconym zapotrzebowaniu na ciepło nie może znajdować się w strefie cieplnej

Błąd występujący, gdy pomieszczenie o narzuconym zapotrzebowaniu na ciepło zostanie przypisane do strefy cieplnej.