4.7.13. Aksonometria- obliczanie rzędnych odbiorników <br>

### 4.7.13. Aksonometria - obliczanie rzędnych odbiorników

W programie dostępna jest opcja obliczania rzędnych dla aksonometrii. Aby program prawidłowo obliczał rzędne podczas rysowania schematu aksonometrycznego należy zaznaczyć opcję: „Obliczaj rzędne w aks.” Włączenie aksonometrii oraz ustalenie kąta można wykonać w okienku „Opcji projektu” wybierając pozycję listy „Edycja”. Rzędne odbiorników będą obliczane analizując przebieg działek od źródła.

Po zaznaczeniu opcji „Obliczaj rzędne w aksonometrii” program będzie wyliczał rzędną, na której znajduje się dany odbiornik, traktując wszystkie działki poziome oraz pod zadanym w aksonometrii kątem, jako odcinki których rzędna nie ulega zmianie, tak jak ma to miejsce w rzeczywistości. W przypadku nie zaznaczenia tej opcji, odbiornik będzie się znajdował na rzędnej wynikającej z aktualnego położenia na rysunku.

Schemat aksonometryczny należy narysować na arkuszu typu „Rozwinięcie”.