5.3.3. Dane istotne dla projektu ogrzewania podłogowego<br>

### 5.3.3. Dane istotne dla projektu ogrzewania podłogowego

Każdy z elementów konstrukcji, a więc ściana, przypisane do ściany okno, drzwi lub otwór w ścianie, przegroda pozioma a także pomieszczenie rozpoznane przez program, posiadają określone parametry, które można przeglądać i zmieniać przy użyciu tabeli danych. W tabeli danych są widoczne pola właściwe dla aktualnie zaznaczonego elementu. Dane te można konfigurować sukcesywnie w czasie wstawiania elementów lub później, po zakończeniu rysowania. Niektóre dane, wpływające na graficzny wygląd konstrukcji, takie jak długości ścian, ich grubości, szerokości okien i drzwi itp., korzystnie jest kontrolować i ewentualnie zmieniać już podczas wstawiania elementów. Jednak większość danych, szczególnie dotyczących pomieszczeń, najwygodniej uzupełnić po zakończeniu rysowania ścian i innych elementów graficznych.

¨ Po narysowaniu rzutu kondygnacji, a przed przystąpieniem do uzupełniania danych należy zwrócić uwagę na ustawienia programu. Tabela danych powinna być włączona, korzystnie jest też włączyć tryb BLOK, w celu zabezpieczenia elementów przez przypadkowym przesunięciem. W celu przyspieszenia uzupełniania danych można korzystać z różnych funkcji grupowego ich wprowadzania.

! Jeżeli jednak na wskutek przesunięcia ścian, pomieszczenie zostanie zmodyfikowane, to jeśli zmiana powierzchni pomieszczenia będzie się mieściła w wyznaczonym zakresie, wprowadzone dane pomieszczenia zostaną zachowane.

Poniżej znajduje się lista tych danych elementów konstrukcji, które są szczególnie istotne z punktu widzenia późniejszej edycji instalacji i obliczeń ogrzewania płaszczyznowego. Dla każdej z tych danych podano jej krótki opis i znaczenie.

Ściana

- „Rodzaj ściany” – w zależności od rodzaju ściany i wartości zadeklarowanego odstępu PG od niej powierzchnia grzewcza może być odsunięta od krawędzi ściany.

- „Odstęp PG od ściany” – zadeklarowana wartość jest uwzględniana w obliczeniach powierzchni efektywnej PG. Można skonfigurować tą odległość globalnie dla wszystkich ścian wewnętrznych i zewnętrznych w „Opcjach projektu” na pozycji „Ogrzewanie podłogowe”. Dla przypadków nietypowych należy wpisać w polu żądaną wartość odstępu PG od edytowanej ściany.

Pomieszczenie

- „Symbol pom.” – służy do wprowadzenia nazwy pomieszczenia, wpływającej na czytelność rysunku i wyników .Taki sam symbol zostanie przypisany do wstawionej w tym pomieszczeniu płaszczyzny grzejnej,

- „ti/qi” – zawiera temperaturę wewnętrzną pomieszczenia. Ponieważ moc ogrzewania płaszczyznowego zależy od różnicy temperatury powierzchni podłogi i wewnętrznej, wartość ta ma bardzo duże znaczenie dla obliczeń,

- „ti/qi poniżej” – zawiera temperaturę poniżej danego pomieszczenia. Zarówno podczas automatycznego jak i ręcznego doboru konstrukcji podłogi (grubości izolacji) program uwzględnia tę temperaturę. Wpisanie konkretnej temperatury na tym etapie powoduje, że odpowiednie pola w danych PG należących do tego pomieszczenia nie będą podlegały edycji – narzucona tu wartość będzie przepisana do danych PG. Jeśli w polu „ti/qi poniżej” zostanie wpisany znak „-” wtedy temperatura nie zostanie przypisana i dla każdej PG w pomieszczeniu można będzie wybrać inną temp. poniżej. Takie ustawienie umożliwia wprowadzenie różnej wartości ti/qi poniżej dla poszczególnych PG w ramach danego pomieszczenia.

- „Qwym/Fwym.”, „Udział OP[%]”, „Qop/Fop”, „Udział grz.[%]” i „Qgrz/Fgrz” – określają wymaganą moc odbiorników w danym pomieszczeniu jaka ma być pokryta przez ogrzewanie płaszczyznowe i grzejnikowe. Wartość ta w sposób bardzo istotny wpływa na proponowane przez program parametry pracy obwodów i konstrukcje podłogi oraz na dobór grzejników,

- „Pow. w.ś.” – zawiera powierzchnię pomieszczenia w świetle ścian. Wartość w nawiasie jest odczytana z rysunku. Jeśli jest ona niezgodna z rzeczywistą, należy albo skorygować długości ścian na rysunku, albo nadpisać bezpośrednio w tabeli (choć dokładny rysunek jest zawsze korzystniejszy niż ręczne narzucanie wartości). Wartość ta, odczytana z rysunku jest równa „Pow.do zest.„ – powierzchni uwzględnianej w zestawieniu materiałów, podanej w tabeli danych płaszczyzny grzejnej wstawionej w danym pomieszczeniu,

- „Rodzaj pom.” – określa rodzaj użytkowania pomieszczenia i związane z nim maksymalne temperatury powierzchni podłogi. Wartości te mają charakter ograniczeń, które nie będą przekraczane podczas obliczeń. W celu wprowadzenia innych temperatur maksymalnych niż wynikających z wybranego rodzaju pomieszczenia, należy wybrać opcję „Inne” i wprowadzić w polach „tppmax” i „tpp max SB” żądane wartości maksymalnych temperatur podłogi w strefie wewnętrznej i brzegowej. .