2.4.2. Utworzenie nowego projektu<br>

### 2.4.2. Utworzenie nowego projektu

Nowy projekt tworzony jest przy pomocy polecenia „Plik / Nowy projekt” lub przez kliknięcie przycisku „Nowy projekt” – pierwszy przycisk na zakładce „Program”. Po utworzeniu nowego projektu program wyświetli okienko „Opcje projektu”. Okienko to zawiera listę opcji i służy do skonfigurowania podstawowych danych projektu. Program domyślnie otwiera okienko edycji „Dane ogólne”. Znajdująca się tu wartość temperatury zasilania jest wartością domyślną, wykorzystywaną przy tworzeniu każdego nowego źródła w projekcie. Temperatury zasilania poszczególnych obwodów regulacji wyznaczane są przez program całkowicie niezależnie od tej wartości (zakłada się użycie mieszaczy). Dla ogrzewania płaszczyznowego wszystkie opcje uzupełnia się w oknach edycji „Ogrzewania płaszczyznowego”. Odpowiednie ich skonfigurowanie pozwala znacznie przyspieszyć projektowanie i uniknąć błędów i przeoczeń przy wprowadzaniu danych. Warto też zapoznać się i odpowiednio uzupełnić pozostałe pola edycji opcji projektu, szczególnie pozycję „Typy domyślne”, która definiuje domyślne typy: rur użytych do doboru działek w projekcie (dla ogrzewania podłogowego działki wystąpią jedynie między rozdzielaczami a źródłem), grzejników, zaworów a także rozdzielacza i szafki rozdzielaczowej i innych. Zadeklarowanie domyślnych typów powoduje, iż dla elementów tych nie trzeba będzie już w projekcie podawać typu, z jakiego mają być dobrane, nie wyklucza jednak takiej możliwości.

Opcje projektu można zmienić na późniejszym etapie edycji. W tym celu należy wybrać polecenie „Opcje projektu” / „Dane ogólne” (F7) lub „Opcje projektu” / „Informacja o projekcie” (Shift+F7) – każda z nich wyświetli odpowiednie okienko opcji projektu, zaznaczając w liście właściwą pozycję. Później można wybrać pozostałe pozycje opcji projektu.

W dalszej części opisu zakładamy, iż projekt zawiera już jeden lub więcej arkuszy z rzutami kondygnacji (patrz rozdział 2.3).