6.2.3. Rozdzielacz<br>

### 6.2.3. Rozdzielacz

Rozdzielacz OP jest elementem innym niż rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego jednak stosuje się dla nich w programie ten sam symbol graficzny. Instalacja ogrzewania płaszczyznowego projektowana w programie nie musi zawierać rozdzielacza tylko wtedy, gdy wykonywana jest w układzie współprądowym lub podczas wykorzystywania pętli z ograniczeniem temperatury powrotu.

Rozdzielacze stosowane w ogrzewaniach płaszczyznowych muszą mieć powiązanie z katalogami urządzeń.

Przycisk w pasku narzędzi „Płaszczyznowe”:

Wygląd na ekranie (rzut / rozwinięcie):

Dane elementu „Rozdzielacz” takie same jak w rozdziale 6.1.7, z zaznaczeniem ze do ogrzewania płaszczyznowego wykorzystuje się tylko rozdzielacze podwójne.