C.4. Operacje na pierwszym fragmencie podkładu<br>

## C.4. Operacje na pierwszym fragmencie podkładu

Po zeskanowaniu lub wczytaniu pierwszego fragmentu rysunku można go oglądać i przesuwać za pomocą myszki (z wciśniętym lewym klawiszem myszki) oraz wykonać następujące czynności:

1. Skorygować odchylenie fragmentu tak, aby lewa krawędź podkładu lub wyznaczona przez Użytkownika linia była pionowa,

2. Określić ilość pozostałych części oraz kolejność ich przyłączania – funkcja ta zwana dalej „nawigatorem” pomaga usystematyzować pracę z programem i zwolnić Użytkownika od określania rodzaju dołączanych części.

¨ Aby skorygować odchylenie pierwszego fragmentu podkładu należy:

1. Zaznaczyć pole „Korekcja odchylenia” w prawej części ekranu,

2. Prawym klawiszem myszki kliknąć najpierw górny a potem dolny punkt, które po obrocie maja wyznaczać linię pionową na rysunku. W polu w prawej części ekranu widoczne jest, który punkt będzie aktualnie zaznaczany,

3. Kliknąć „Obróć” – program wykona obrót fragmentu skanu lub rysunku tak, aby zaznaczone punkty znalazły się w pionie.

¨ Aby określić ustawienia „nawigatora”, czyli określić ilość i kolejność dołączanych części:

1. Zaznaczyć pole „Użyj nawigatora”, jeśli jest ono odznaczone,

2. Określić na ile fragmentów będzie podzielony podkład rysunkowy w poziomie i pionie. Na powyższym przykładzie rzut kondygnacji jest podzielony na 3 fragmenty w poziomie i 2 w pionie,

3. Określić kolejność dołączania fragmentów. Kolejność ta jest przedstawiona za pomocą dwóch ikonek do wyboru.