6.2.5. Przyłącze i para przyłączy<br>

### 6.2.5. Przyłącze i para przyłączy

Przyłącza w programie służą do podłączania powierzchni grzewczych do rozdzielaczy. Choć w rzeczywistości przyłącze stanowi z pętlą grzewczą jeden odcinek rury, w programie jest oddzielnym elementem. Jest to o tyle uzasadnione, że fragment obwodu stanowiący przyłącze ma szczególny charakter – zmniejsza powierzchnię dostępną dla obwodów w tych pomieszczeniach, przez które przebiega, a jednocześnie oddaje do nich ciepło (o ile nie jest izolowany). Z tego względu projektant musi zadbać, aby dokumentacja wykonawcza jasno określała zaplanowany sposób rozprowadzenia przyłączy od rozdzielaczy do powierzchni grzewczych, a jednocześnie w odpowiedni sposób uwzględnić je w obliczeniach.

Przyłącza są edytowane podobnie jak działki w edytorze graficznym. Dostępna jest para przyłączy oraz przyłącze pojedyncze, które przyjmuje charakter zasilania lub powrotu zależnie od miejsca jego podłączenia. Para przyłączy stanowi całość tylko podczas wprowadzania na rysunek. Później przyłącze zasilające i powrotne są samodzielnymi elementami i można je oddzielnie edytować.

Przyciski w pasku narzędzi „Płaszczyznowe”:

Wygląd na ekranie (rzut) kolor czerwony – zasilanie, niebieski – powrót:

Dane elementu „Przyłącze”:

Długość

Pole informacyjne. Pole wyświetla sumaryczną długość przyłącza. Wartość ta może wynikać z rysunku lub z sumowania długości poszczególnych fragmentów przyłącza, jeśli posiadają one długość narzuconą ręcznie.

Przez PG ...

Pole kompleksowe. Przycisk po prawej stronie pola umożliwia wyświetlenie tabelki zawierającej dane o przechodzeniu przyłączy przez poszczególne PG. Szczegółowy opis sposobu edycji tabelki przyłączy znajduje się w rozdziale 6.3.3.3.

Styl linii

Pole wyboru. Wybór z listy wyglądu edytowanego przyłącza lub możliwość konfiguracji – otwarcie okna wyglądu elementów.

Dane elementu „Para przyłączy” podczas rysowania:

Nie ma konieczności zmiany jakichkolwiek danych dotyczących przyłączy. Można natomiast wyróżnić dwa zalecane warianty konfiguracji danych przyłączy:

Pozostawienie ustawień domyślnych

Odstęp (auto) i przyłącza nieizolowane. Program będzie wtedy ”symulował” przyłączami tę PG, przez którą przebiegają. W przypadku PG ogrzewanych przyłączami program będzie się starał dobrać taki odstęp, który będzie pasował dla potrzeb cieplnych tej PG.

Narzucenie odstępu układania – (najlepiej małego, np. 10 cm) i przyłącza izolowane.

Oznacza to układanie przyłączy gęsto i jednoczesne ich zaizolowanie, aby wyeliminować oddawanie ciepła. Brak zaizolowania przyłączy przy narzuceniu im małego odstępu układania może prowadzić do silnego przegrzewania podłogi w tych PG tranzytowych, gdzie występuje np. ceramika i odstęp układania pętli głównej wynosi np. 30 cm.