3.2. Dane budynku i ich struktura<br>

## 3.2. Dane budynku i ich struktura

### 3.2.1. Ogólna informacja o strukturze danych budynku

Budynek jako obiekt podlegający w programie Instal-OZC obliczeniom cieplnym składa się z następujących obiektów:

- definicji przegród, określających ich przeznaczenie, kierunek przepływu ciepła oraz liczbę i charakter warstw tworzących daną przegrodę,

- przegród, jako elementów ograniczających pomieszczenia, mających określone wymiary i orientację oraz współczynnik „U” (lub opór cieplny „R”) przez podanie wartości wprost lub przypisanie do jednej z definicji przegrody,

- pomieszczeń – ograniczonych przegrodami przestrzeni ogrzewanych lub nieogrzewanych,

- mieszkań, grupujących pomieszczenia o wspólnym systemie wentylacji,

- stref cieplnych, grupujących pomieszczenia, dla których można łącznie zbilansować straty i zyski ciepła do obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło,

- kondygnacji, grupujących pomieszczenia o tej samej rzędnej podłogi.

Nie ma konieczności wykorzystywania definicji przegród do obliczeń tylko strat ciepła. Tutaj wystarczające jest określenie przy każdej przegrodzie chłodzącej (w opisie pomieszczenia) jej wartości „U” lub oporu cieplnego „R”, sposób ten jednak bardzo utrudnia wykonywanie obliczeń dla różnych wariantów. Możliwe też jest korzystanie z definicji przegród podających tylko nazwę i typ przegrody oraz jej wartość „U” lub oporu cieplnego – ten sposób praktycznie najlepiej nadaje się dla okien.

Jednak do obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło niezbędne są dane o pojemności cieplnej na 1 m2 przegrody, które program jest w stanie wyliczyć jedynie na podstawie znajomości warstw.