4.4.2. Tabela warstw przegrody<br>

### 4.4.2. Tabela warstw przegrody

Po uzupełnieniu danych ogólnych definiowanej przegrody warstwowej należy zadeklarować warstwy przegrody w tabeli warstw.

Po każdej zmianie danej program przelicza na nowo współczynnik „UO”. Jeżeli w przegrodzie występuje pustka powietrzna, należy wybrać z listy materiałów budowlanych warstwę powietrzną.

! Warstwy ścian zewnętrznych należy deklarować od strony wewnętrznej do zewnętrznej przegrody – zgodnie z kierunkiem przepływu ciepła, o czym przypominają ikony w kolumnie L.p. Pierwszą warstwę wewnętrzną oznacza ikona , ostatnią warstwę przegrody oznacza ikona . Ma to szczególne znaczenie podczas edycji przegród zewnętrznych np. stropodachów.

Oznaczenia kolumn w tabeli:

Typ – określa graficznie typ materiału, np. warstwa powietrzna, styropian itp.

Materiał – wybrany przez Użytkownika z katalogu materiałów budowlanych lub uzupełniony samodzielnie. Aby wywołać listę materiałów budowlanych należy kliknąć myszką przycisk w polu nazwy materiału „Wybierz materiał z listy”. W tej liście dostępny jest tryb szybkiego wyszukiwania materiału – wystarczy wpisać kilka pierwszych liter poszukiwanej nazwy materiału w polu „Wpisz pierwsze litery nazwy szukanego materiału”. Wybór można zatwierdzić klawiszem Enter lub klikając OK.

d – Grubość warstwy

Projektowy wymiar grubości warstwy. W tym polu istnieje również możliwość wyboru jednostki grubości warstwy (m, cm, mm) z rozwijanej listy pod przyciskiem . Program automatycznie przelicza grubość przegrody w wybranych jednostkach. Domyślną jednostką jest metr. W tej kolumnie Użytkownik może również wybrać opcję programu „Docieplenie przegrody”, za pomocą której może ocieplić przegrodę w celu uzyskania wymaganego współczynnika przenikania ciepła przegrody „Uo”. Tę funkcję Użytkownik wywołuje przez użycie przycisku dla wybranej warstwy przegrody.

l – Współczynnik przewodności cieplnej

Wartość podawana dla warstwy jednorodnej, zależna od rodzaju materiału. Dla materiału wybranego z listy wartość uzupełniana automatycznie. Dla materiału wpisanego ręcznie do samodzielnego uzupełnienia.

Cp – Ciepło właściwe

Określa własność materiału w stanie suchym. Dla materiału wybranego z listy wartość uzupełniana automatycznie. Dla materiału wpisanego ręcznie do samodzielnego uzupełnienia.

r – Gęstość materiału w stanie suchym

Dla materiału wybranego z listy wartość uzupełniana automatycznie. Dla materiału wpisanego ręcznie do samodzielnego uzupełnienia.

R – Opór cieplny warstwy

Wartość obliczana przez program na podstawie danych.

m – Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej materiału budowlanego

Kolumna widoczna w przypadku, gdy Użytkownik zaznaczył opcję obliczeń „Obliczaj wykroplenia wewnątrz przegród” w „Danych ogólnych” projektu. Określa paroprzepuszczalność warstwy materiału przegrody. Aby zadeklarować warstwę paroizolacyjną należy wpisać jako wartość oporu dyfuzji pary wodnej symbol „INF”, co oznacza nieskończenie dużą wartość oporu dyfuzji pary wodnej.

l – Warstwa dodatkowej izolacji

Kolumna widoczna dla podłóg na gruncie z dodatkową izolacją krawędziową pionową/poziomą. Przez zaznaczenie okienka przy wybranej warstwie w tabeli przegród, Użytkownik wybiera daną warstwę przegrody na dodatkową izolację.

Program zawiera katalog materiałów budowlanych, tak więc nie trzeba wpisywać ręcznie właściwości cieplnych kolejnych warstw przegrody w kolumnach „l”, „Cp”, „r”, „R”, „d”. Użytkownik może również samodzielnie wprowadzić warstwę przegrody spoza katalogu, przez podanie jej nazwy oraz właściwości w kolejnych kolumnach tabeli warstw przegrody.

Program zawiera katalog materiałów budowlanych, tak więc, nie trzeba wpisywać ręcznie właściwości cieplnych kolejnych warstw przegrody w kolumnach „l”, „Cp”, „r”, „R”, „m”. Użytkownik może również samodzielnie wprowadzić warstwę przegrody spoza katalogu, przez podanie jej nazwy oraz właściwości w kolejnych kolumnach tabeli warstw przegrody.

Docieplenie przegrody – omówienie

„Docieplenie przegrody”, czyli zmianę parametrów cieplnych przegrody można uzyskać przez zwiększenie grubości wybranej warstwy materiału przez użycie przycisku w kolumnie „d”. Wyświetlane wówczas okno zawiera pole „Uo – współczynnik przenikania ciepła” umożliwiające wpisanie wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody. Po zatwierdzeniu wprowadzonej wartości „Uo” program obliczy wymaganą grubość przegrody spełniającą warunek zmiany parametrów cieplnych przegrody do wymaganej wartości „Uo”. Najczęściej wybieraną jest warstwa izolacji cieplnej.