7.6. Eksport rysunku<br>

## 7.6. Eksport rysunku

Program umożliwia eksport rysunku (rzutu budynku, rozwinięcia, profilu, schematu instalacji lub sieci) do pliku na dysku. Rysunki mogą być eksportowane w formatach DWG, DXF, Windows Metafile (pliki WMF), Enhanced Metafile (pliki EMF), JPEG i innych. Pliki DWG / DXF są otwierane przez wiele profesjonalnych programów graficznych min. AutoCAD®.

¨ Aby wyeksportować rysunek należy wybrać z menu głównego polecenie „Plik / Eksport rysunku ...” lub wybrać z paska narzędzi ikonę odpowiadającą funkcji eksportu . Zostaje otwarte okno eksportu, w którym trzeba zaznaczyć typ pliku, do którego ma się odbyć eksport.

! Bez zaznaczenia typu pliku dalszy eksport nie jest możliwy.

Przy eksporcie rysunku można wybrać – dla poszczególnych typów arkuszy roboczych - zakresy edycji, które mają być wyeksportowane. Domyślnie proponowane są zakresy charakterystyczne dla edytowanego projektu (dotyczące instalacji) oraz dotyczące konstrukcji i podkładu budynku.

Jednak w dalszych ustawieniach eksportu może nastąpić automatyczne wykluczenie z eksportu obszarów edycji "Podkład", jeżeli wykonujemy eksport z dołączaniem źródłowego pliku DWG. W takim przypadku wybór ten służy przede wszystkim do ustalenia, które zakresy edycji mają być wyeksportowane z pliku zawierającego projekty zarówno instalacji wodociągowej, jak i centralnego ogrzewania. Dokonane tu ustawienia są niezależne od tych, których dokonuje się przy konfiguracji wydruku na drukarkę.

Po zaznaczeniu konkretnego typu pliku należy kliknąć przycisk „Dalej”. Program przechodzi do kolejnego okna, w którym wybierane są arkusze robocze, które mają być eksportowane a także rodzaj eksportu. W programie są możliwe dwa rodzaje eksportu: z dołączaniem pliku oraz bez dołączania pliku źródłowego.

Domyślnie wszystkie arkusze robocze zaznaczone są do eksportu. Jeśli Użytkownik nie zamierza któregoś arkusza eksportować musi odznaczyć pole przy nazwie arkusza.

! Funkcja eksportu z dołączaniem pliku źródłowego jest dostępna tylko dla plików typu DWG/ DXF.

Jeżeli wykonujemy eksport pliku do formatu DWG/DXF bez dołączania pliku źródłowego, to po zaznaczeniu zakresu edycji dotyczącego konstrukcji i podkładu zakresy te są eksportowane do osobnych warstw jako elementy graficzne. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poszczególne elementy graficzne wyeksportowane z formatu ISB. do formatu DWG/DXF mogą się różnić od tych samych elementów, które byłyby narysowane w programie AutoCAD®.

Eksport z dołączaniem charakteryzuje się tym, że program tworzy kopię pliku DWG/DXF użytego wcześniej do importu rzutu do danego arkusza roboczego projektu i dołącza do tej kopii warstwy utworzone przez program, a następnie zapisuje całość pod nową nazwą. Podkład i konstrukcja, na których utworzony został projekt, nie zostają wyeksportowane, ponieważ są one już w oryginalnym pliku.

Jeśli plik .dwg był importowany i znajduje się na dysku, program wyświetla jego nazwę w polu „Plik dołączany”. Jeżeli eksportujemy projekt do pliku *.dwg, który nie jest plikiem źródłowym, nie jest wyświetlona domyślnie jego nazwa. Po zaznaczeniu arkusza (granatowe podświetlenie) pojawiają się dodatkowe ikonki i jest możliwa zmiana pliku dołączanego lub jego usunięcie z listy dołączanych plików. Za pomocą przycisku można zmienić plik dołączany lub odnaleźć go na dysku, jeżeli zmieniła się jego lokalizacja.

! W momencie, gdy importowanego pliku nie ma na dysku lub program nie może go zlokalizować pojawia się ikonka . W takim wypadku można wyszukać samodzielnie plik na dysku lub wykonać eksport bez dołączania.

! Jeżeli na jednym arkuszu znajduje się kilka zaimportowanych plików .dwg to program nie będzie żadnego z nich dołączał ani wyświetlał nazwy. Użytkownik może dołączyć tylko jeden z tych plików. Pozostałe zaimportowane pliki nie zostaną wyeksportowane.

Za pomocą przycisku można zmienić nazwę pliku wynikowego i jego lokalizację na dysku. Domyślnie jest to nazwa pliku projektu + nazwa danego arkusza roboczego. Plik zapisany zostaje w folderze danych, tam gdzie został zapisany wyjściowy plik *.isb .

Aby wykonać eksport bez dołączania pliku źródłowego należy kliknąć ikonkę . W takim wypadku wyeksportowane zostaną zarówno warstwy utworzone w programie, jak i warstwy podkładu. Obiekty znajdujące się na zaznaczonych do eksportu zakresach edycji wyeksportują się jako obiekty graficzne, charakterystyczne dla plików DWG/DXF.

Aby przejść do ostatniego okna eksportu należy kliknąć „Dalej”. W zależności od wybranego typu pliku wyświetlone są opcje do zmiany: wersji pliku, jednostki, eksportowanych linii i ich grubości lub rozdzielczości rysunku DPI.

Można wyeksportować projekt do następujących wersji pliku AutoCAD’a.: ACAD11, ACAD12, ACAD13, ACAD14, ACAD2000, ACAD2004. Wersja pliku nie zawsze pokrywa się z wersja programu, np. wersja pliku 2004 może być wczytywana do programu AutoCAD® wersji 2004, 2005, 2006.

Jednostka eksportu odpowiada za przemianowanie długości podawanych w metrach w pliku *.isb na jednostki programu AutoCAD®. Jeśli jest wykonywany eksport z dołączaniem pliku źródłowego DWG/DXF to jest automatycznie podana jednostka eksportu równa jednostce wybranej podczas importu źródłowego pliku. W przeciwnym wypadku należy tę jednostkę określić samodzielnie.

Samodzielny wybór jednostki może nastąpić spośród jedenastu predefiniowanych w programie jednostek, lub poprzez narzucenia własnej jednostki rysunku pliku eksportowanego. Program przeskalowuje rysunek - jednostka (metr) rysunku w formacie ISB zostaje zamieniona na odpowiednią liczbę jednostek formatu DWG/DXF.

Linie narysowane w programie Instal-therm mogą zostać wyeksportowane jako „Polylinie” lub „Linie”. W przypadku eksportu linii jako „polylinii”, niezależnie od wersji pliku, zawsze eksportowana jest ich grubość. Ponieważ obsługa szerokości linii w programie AutoCAD (nie należy mylić z grubością polylini) jest dostępna od wersji 2000, dlatego jest domyślnie zablokowane ustawienie kontrolki "Eksportuj grubości linii” jako „Nie" dla wersji pliku AutoCAD’a od 11 – 14. Dla wyższych wersji pliku można dokonać eksportu grubości (szerokości) linii. Każdy typ linii po eksporcie stanowi jeden element (jedną linie). Dotyczy również typów linii złożonych z kilku elementów (np. linie kropkowe, kreskowe, kreskowo-kropkowe). Program podczas eksportu typów linii nie rozkłada ich na poszczególne elementy.

Grubość polylinii w programie AutoCAD® może podlegać skalowaniu. Tej ostatniej właściwości linie nie posiadają.

Dla wersji pliku AutoCAD 2004, istnieje możliwość wyboru dwóch opcji dostępnych w polu: "Eksportuj kolory jako":

- jako kolory RGB,

- jako kolory AutoCAD.

W przypadku wyboru opcji „Jako kolory RGB”. jeżeli kolor eksportowanego elementu jest kolorem zgodnym w 100% z jednym z dostępnych kolorów programu AutoCAD, to ten kolor zostanie wybrany dla wyeksportowanego elementu. Jeżeli nie jest zgodny, to dla wyeksportowanego elementu zostanie wybrany kolor RGB. Wybór tej opcji powoduje lepszą jakość wyeksportowanych elementów na wydrukach wykonanych z poziomu programu AutoCAD (na białym papierze), natomiast na podglądzie wyeksportowanego rysunku na czarnym tle obszaru roboczego programu AutoCAD pojawiają się białe wypełnienia, które utrudniają lub w niektórych przypadkach uniemożliwiają edycję tych elementów. Należy wówczas zmienić w programie AutoCAD tło obszaru roboczego na białe.

Wybór opcji „Jako kolory AutoCADa” powoduje natomiast, że jeżeli kolor eksportowanego elementu jest kolorem zgodnym w 100% z jednym z dostępnych kolorów programu AutoCADa, to ten kolor zostanie wybrany dla wyeksportowanego elementu. Jeżeli kolor eksportowanego elementu nie jest zgodny, to dla wyeksportowanego elementu zostanie wybrany najbliższy z dostępnych kolorów programu AutoCAD. Opcja ta w ogóle nie korzysta z kolorów RGB, stad wygląd wyeksportowanych elementów w pliku DWG/DXF odpowiada wyglądowi tych elementów przy eksporcie do niższych wersji programu AutoCAD (np. 2000, 14 itd.) - na czarnym tle obszaru roboczego programu AutoCAD nie pojawiają się białe wypełnienia, charakterystyczne dla eksportu kolorów RGB.

Przycisk „Anuluj” oznacza wyjście z okna eksportu, a nie przerwanie procesu eksportu.

W celu zakończenia eksportu i zapisania plików na dysku należy nacisnąć przycisk . Program wyświetla komunikat: „Eksportuję projekt jako rysunek. Proszę czekać ...”, po zniknięciu którego eksport jest zakończony.

W przypadku elementów typu zawór, pompa, wodomierz, separator powietrza itp. (element bez wypełnienia). otrzymuje się po eksporcie odmienny ich wygląd na obszarze roboczym AutoCAD’a w zależności od wybranego do eksportu formatu pliku:

8. Przy eksporcie wymienionych elementów do formatów AutoCAD: 11-2000 – po wstawieniu w edytorze graficznym programu Instal-therm, elementu bez wypełnienia na działkę, w pliku wyeksportowanym widoczna jest linia działki przechodząca przez element (np. zawór). Wygląd elementu jest niezależny od koloru tła obszaru roboczego.

9. Przy eksporcie wymienionych elementów do formatu AutoCAD 2004, ich wygląd jest zależny od koloru tła obszaru roboczego , ponieważ podczas eksportu „otrzymują” białe wypełnienie tj.:

- Gdy tło rysunku w programie AutoCAD jest białe – po wstawieniu elementu na działkę, w pliku wyeksportowanym linia działki nie przechodzi przez element (np. zawór).

- Gdy tło rysunku w programie AutoCAD jest czarne (domyślne ustawienie przestrzeni modelu) – wszystkie wymienione elementy będą wypełnione białym kolorem.