4.5.1. Opis kondygnacji<br>

### 4.5.1. Opis kondygnacji

Po wprowadzeniu kondygnacji, Użytkownik może uzupełnić jej dane. Przez kliknięcie w drzewku struktury budynku lewym klawiszem myszy na poziom kondygnacji Użytkownik wywoła z prawej strony ekranu okno edycji kondygnacji „Struktura budynku: Kondygnacja”.

Pola edycji służą do wybrania kondygnacji odniesienia, wpisania nazwy , komentarza do nazwy w polu „Opis” oraz uzupełnienia danych dotyczących wymiarów kondygnacji oraz wnęki grzejnikowej. Są to: rzędna podłogi, wysokość kondygnacji w osiach, grubość stropu, rzędna parapetu, domyślna szerokość wnęki grzejnika.

Do uzupełnienia pozostają następujące pola:

Kondygnacja odniesienia

Należy wybrać w budynku kondygnację i zaznaczyć pole „Kondygnacja odniesienia”, względem której będą obliczane rzędne pozostałych poziomów. Obliczenia będą wykonywane na podstawie rzędnej kondygnacji odniesienia i wysokości każdej z nich.

Nazwa – nazwa kondygnacji

Użytkownik może zmienić nazwę kondygnacji, która wynika z jej zdefiniowania we wzorcu nazw w ”Danych ogólnych", na wybraną przez siebie. Zaleca się, aby wprowadzane nazwy były krótkimi symbolami lub liczbami.

Opis – komentarz do nazwy kondygnacji

Nazwa kondygnacji może być uzupełniona objaśniającym komentarzem.

Typ – typ kondygnacji

W tym polu jest wyświetlany dla aktualnej kondygnacji np. „Parter”, „Piętro”, „Piwnica”. Wybór jest możliwy w tym polu lub w podręcznym menu dotyczącym kondygnacji.

Z rozwijalnej listy w polu „Typ” Użytkownik dokonuje jego wyboru. Jeżeli budynek jest jednokondygnacyjny wówczas dla pierwszego i jedynego poziomu budynku jest przypisany typ „Parter”. Jeżeli poziomów budynku jest więcej, Użytkownik wybiera im typ przez jego zaznaczenie w liście. Wybór typu „Parter” powoduje, że wszystkie kondygnacje znajdujące się powyżej mają przypisany typ „Piętro” a wszystkie poniżej typ „Piwnica”.

W drzewku struktury budynku możliwość wyboru typu kondygnacji jest ograniczona do zadeklarowania „Parteru”. Taki wybór powoduje przypisanie odpowiednich typów wszystkim kondygnacjom znajdującym się powyżej i poniżej zadeklarowanej.

hp – rzędna podłogi

Program automatycznie przypisuje dla pierwszej kondygnacji rzędną podłogi hp = 0. Pierwsza i jedyna kondygnacja w budynku jest zawsze kondygnacją odniesienia. Po wprowadzeniu kolejnego poziomu staje się dostępne do edycji pole „Kondygnacja odniesienia”. Zaznaczając je na wybranym poziomie w budynku, wybieramy poziom odniesienia. Rzędne pozostałych kondygnacji będą obliczane automatycznie na podstawie rzędnej odniesienia i wysokości każdej z kondygnacji. Użytkownik może je samodzielnie edytować przełączając się na ikonę .

ho – wysokość kondygnacji w osiach

Pole uzupełniane na podstawie zadeklarowanej wartości w „Zmiennych wyrażeń”. Zawartość pola można zmienić na odpowiadającą projektowi, poprzez deklarację wartości w oknie edycji wyrażeń, lub jej wpisanie w tym polu.

dstr – grubość stropu

Pole uzupełniane na podstawie zadeklarowanej wartości w „Zmiennych wyrażeń”. Zawartość pola można zmienić na odpowiadającą projektowi, poprzez deklarację wartości w oknie edycji wyrażeń, lub jej wpisanie w tym polu.

Hp – rzędna parapetu

Pole uzupełniane na podstawie wartości domyślnej, zadeklarowanej w programie. Wartość tutaj przypisana, jest wyświetlana w polu doboru wysokości grzejnika do wnęki podokiennej, w „Danych doboru grzejnika”, zobacz również rozdział 4.3.4.

dwg – domyślna szerokość wnęki grzejnika

Pole do samodzielnego uzupełnienia przez Użytkownika. Wartość tutaj przypisana, jest wyświetlana w polu doboru szerokości grzejnika do wnęki podokiennej, w danych „Danych doboru grzejnika”. Zobacz również rozdział 4.3.4.

Pola dotyczące wymiarów są uzupełniane automatycznie przez program. Wynika to z ich zadeklarowania jako predefiniowanych wartości wprowadzonych w programie. Aby zmienić ich wartość należy przejść do „Zmiennych wyrażeń” i tam skorygować wartość wyrażenia.

Dla poszczególnych pól pewne wartości są ustawione bezpośrednio w programie jako wartości domyślne np. rzędna parapetu. Takie wartości Użytkownik może zmienić bezpośrednio w polu.

W przypadku wczytania pliku z programu Instal-therm, w którym pionowa struktura budynku oraz dane dotyczące wymiarów wnęki grzejnika zostały opisane w sposób tabelaryczny, w programie Instal-OZC zostaną automatycznie uzupełnione pola dotyczące tych wymiarów. Tak, więc mogą być uzupełnione wymiary pionowe budynku – wysokość kondygnacji, grubość stropu, rzędna podłogi oraz pola dotyczące wymiarów wnęki grzejnika. Jeżeli nie zostały uzupełnione w sposób tabelaryczny w Instal-therm, Użytkownik musi te dane uzupełnić samodzielnie w Instal-OZC.

Dostępne czynności w drzewku struktury budynku – poziom kondygnacji

Dla kondygnacji dostępne są następujące polecenia wywoływane z podręcznego menu lub przez skorzystanie z przycisku „Rozwiń menu”:

- Dodaj kondygnację F7 – dodaje nową kondygnację,

- Dodaj kondygnację w miejscu zaznaczenia Ins – dodaje nową kondygnację w zaznaczonym przez Użytkownika miejscu. Pozwala na wprowadzenie kolejnej w wybranym miejscu struktury budynku. Kondygnacja tak wprowadzona znajduje się poniżej miejsca zaznaczenia. Polecenie dla pierwszej zakładanej jest wyszarzone – nieaktywne,

- Usuń kondygnację (kondygnacje) Ctrl+Del – powoduje usunięcie zaznaczonej kondygnacji,

- Ustaw kondygnacje jako parter – zaznaczenie tego polecenia powoduje ustawienie wybranej kondygnacji jako parteru. Program domyślnie nadaje każdej, wprowadzanej typ „Piętro”. Z tego względu, ustawienie wybranej kondygnacji jako „Parter” powoduje, że każda powyżej wybranej będzie miała przypisany typ „Piętro”, a kondygnacja poniżej typ „Piwnica”,

- Dodaj mieszkanie Ctr+F7 – dodaje w zaznaczonej kondygnacji nowe (kolejne) mieszkanie,

- Odnajdź element w drzewie/liście błędów – odnajduje zaznaczony element np. kondygnację, mieszkanie w wyświetlonej liście błędów. W ten sposób Użytkownik może zorientować się, jakie dane są nieuzupełnione lub uzupełnione niepoprawnie. Więcej informacji na temat listy błędów, ostrzeżeń i podpowiedzi zawiera rozdział 5. Jeżeli dane elementu są uzupełnione poprawnie wywołanie polecenia nie wywoła żadnego skutku,

- Kopiuj (Ctrl+C) – pozwala na skopiowanie zaznaczonej kondygnacji w obrębie struktury budynku aktualnie edytowanego projektu lub do innego projektu,

- Wytnij (Ctrl+X) – pozwala na wycięcie zaznaczonej kondygnacji,

- Wklej (Ctrl+V) – pozwala na wklejenie skopiowanej lub wyciętej kondygnacji w wybrane miejsce struktury budynku tego samego lub innego projektu.