6.1.20. Elementy armatury umieszczane na rozdzielaczach<br>

### 6.1.20. Elementy armatury umieszczane na rozdzielaczach

Elementy armatury, które mogą być umieszczane na rozdzielaczach są to:

- Zestawy rozdzielaczowe - jest to komplet zaworów umieszczanych na belce zasilającej i powrotnej rozdzielacza. Mogą być wybrane z katalogu lub muszą mieć określoną wartość oporu, dzeta lub kv.

Dane elementu „Zestaw rozdzielaczowy”:

Zawór ...

Pole wyboru. Wybór typu zaworu z katalogu ogrzewania płaszczyznowego.

Poz. opisu

Pole wyboru. Pole do przesuwania tekstu opisu – po kliknięciu przycisku z prawej strony pola zostanie otwarte specjalne okienko zawierające cztery strzałki. Klikanie na poszczególne strzałki powoduje skokowe przesuwanie opisu w odpowiednim kierunku. Pole to jest przydatne dla przesuwania opisów wielu zaworów po uprzednim grupowym zaznaczeniu. Opis zaworu można także przesuwać myszką przewlekając za znaczek na rysunku.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. W programie można skonfigurować różne sposoby opisywania zaworu. W tym miejscu można wybrać, który opis będzie wykorzystywany dla wybranego zaworu lub przejść do okna konfiguracji wyglądu. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli.

Obrót rys.

Pole wyboru. Sposób rysowania zaworu (odwrócony w osi równoległej, prostopadłej, itd.)

Wyrów. w poziomie

Pole wyboru. Wyrównanie opisu w poziomie.

Śr. wlotu (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Dla zaworu o znanym oporze możliwość wyboru z listy średnicy wlotowej.

Śr. wylotu (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Dla zaworu o znanym oporze możliwość wyboru z listy średnicy wylotowej.

DP min. [kPa]

Pole liczbowe. Minimalny spadek ciśnienia na zaworze. Wartość w nawiasach oznacza wartość domyślną ustawianą w opcjach obliczeń. Można również wpisać wartość indywidualnie.

- Zestawy pompowo-mieszające - montowane na rozdzielaczu w celu regulacji temperatury czynnika grzewczego w pętlach ogrzewania płaszczyznowego.

Dane elementu „Zestaw pompowo-miesząjacy”:

Zest. pom.-miesz. ...

Pole wyboru. Wybór typu zestawu pompująco-mieszającego.

tz min. OP

Pole liczbowe. Dolna granica zakresu temperatury zasilania dla ogrzewania płaszczyznowego. Wartość ta jest brana pod uwagę podczas optymalizacji temperatury zasilania.

tz max. OP

Pole liczbowe. Górna granica zakresu temperatury zasilania dla ogrzewania płaszczyznowego. Wartość ta jest brana pod uwagę podczas optymalizacji temperatury zasilania.

- Zestawy do montażu liczników - montowane na wlocie do rozdzielacza.

Dane elementu „Zestaw do montażu liczników”:

Zest. do mont. licznika ...

Pole wyboru. Wybór typu zestawu do montażu licznika.

Wszystkie wymienione tu elementy należy wybierać z katalogu systemu ogrzewania płaszczyznowego.