9.2.1. Wyniki ogólne<br>

### 9.2.1. Wyniki ogólne

Zawierają na początku tabeli zbiorcze wyniki dla całego projektu, takie jak:

Liczba źródeł | liczba źródeł w projekcie |
Łączna liczba odbiorników | liczba wszystkich odbiorników w projekcie |
Łączna liczba działek | liczba wszystkich działek w projekcie |
Łączna liczba rozdzielaczy | łączna liczba rozdzielaczy w projektowanej instalacji |
Łączna liczba pomp | łączna liczba pomp w projektowanej instalacji |
Łączna dekl. strata pom. Q/F | łączna deklarowana w projekcie strata ciepła pomieszczeń | [W]
Łączna dekl. moc odb. Qwym/Fwym | łączna deklarowana w projekcie moc odbiorników | [W]

Poniżej znajdują się wyniki przypisane do poszczególnych źródeł ciepła występujących w projekcie. W pierwszej linijce są opisane dane źródła:

- Źródło <nazwa_źródła>

- Zastosowanie <Ogrzewnictwo / Chłodnictwo>

- Medium <nazwa_medium> – wybrany w tabeli danych rodzaj medium oraz ewentualnie przypisana mu procentowa wartość udziału, jeśli nie jest to woda.

Następnie tabela zawiera następujące informacje:

Rzędna źródła | narzucona lub przyjęta z rysunku rzędna źródła | [m]
Temperatura zasilania i powrotu | narzucona lub przyjęta z danych ogólnych temperatura zasilania oraz wyliczona temperatura powrotu | [0C]
Moc całkowita | moc całkowita źródła – zapotrzebowanie na ciepło całej projektowanej instalacji | [W]
Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych | zsumowana wydajność dobranych grzejników konwekcyjnych | [W]
Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych | zsumowana wydajność dobranych grzejników ogrzewania płaszczyznowego | [W]
Łączna wydajność pozostałych odbiorników | zsumowana wydajność dodatkowych odbiorników, które zostały zadeklarowane w projekcie | [W]
Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie | ilość ciepła z działek znajdujących się w projekcie, która została uwzględniona w obliczeniach | [W]
Niewykorzystane straty ciepła działek | ilość ciepła z działek znajdujących się w projekcie, która nie została uwzględniona w obliczeniach | [W]
Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz | część ciepła ogrzewania płaszczyznowego, która jest tracona na zewnątrz budynku (do gruntu lub powietrza) | [W]
Ciśnienie dyspozycyjne | ciśnienie dyspozycyjne narzucone w tabeli danych lub dobrane w czasie obliczeń | [kPa]
Spadek ciśnienia na trasie krytycznej | strata ciśnienia na trasie od źródła do odbiornika krytycznego | [kPa]
Opór własny odbiornika krytycznego | wartość oporu odbiornika krytycznego wraz z armaturą mu przynależną | [kPa]
Opór własny źródła | przypisana w tabeli danych wartość oporu źródła | [kPa]
Przepływ w źródle | obliczony przepływ medium w źródle | [kg/h]
Ciśnienie statyczne | ciśnienie statyczne | [MPa]
Odbiornik krytyczny | nazwa odbiornika krytycznego |
Długość trasy odbiornika krytycznego | długość instalacji na trasie od źródła do odbiornika krytycznego i z powrotem | [m]
Pojemność wodna | pojemność wodna instalacji | [dm3]