1.2. Współpraca z innymi programami pakietu InstalSystem<br>

## 1.2. Współpraca z innymi programami pakietu InstalSystem

Program Instal-OZC jest elementem pakietu InstalSystem, który zawiera również program Instal-therm wspomagający projektowanie instalacji centralnego ogrzewania konwekcyjnego oraz wodnego ogrzewania płaszczyznowego. Dzięki współpracy z programem Instal-therm możliwe jest szybkie przenoszenie wyników obliczeń strat ciepła do danych instalacji centralnego ogrzewania. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem pliku danych, który jest plikiem wspólnym dla obu aplikacji.

Ponieważ pliki danych są czytane przez obie aplikacje i mieszczą w sobie dane i wyniki obliczeń, a struktura budynku jest w obu aplikacjach określona w jednakowy sposób (podział na kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia), dlatego dane budynku utworzone w Instal-therm podczas edycji lub importu rzutów kondygnacji są odczytywane w Instal-OZC. To umożliwia między innymi wykonanie obliczeń strat ciepła dla budynków, których rzuty kondygnacji uzyskano od architekta w postaci plików DWG/DXF.

Zdefiniowanie konstrukcji (warstw) przegród występujących w budynku następuje w programie Instal-OZC, z wykorzystaniem bazy danych materiałów i biblioteki szablonów przegród. Alternatywnie można posługiwać się przegrodami o narzuconej wartości „U” lub „R”, bez specyfikacji ich warstw. Można również zadeklarować własności cieplne występujących w projekcie przegród niejednorodnych.

Użytkownik ma możliwość uzupełnienia w programie Instal-OZC dodatkowych danych przegród i pomieszczeń, których podstawowe dane geometryczne wraz ze strukturą całego budynku zostały odczytane z rzutu. Wartości temperatur w pomieszczeniach można uzupełnić w dowolnej aplikacji. Obliczone w Instal-OZC straty ciepła pomieszczeń są zapisywane do pliku z wyróżnieniem tzw. zredukowanych strat ciepła (bez strat przez przegrody stanowiące powierzchnie grzewcze), co umożliwia prawidłowy dobór grzejników zarówno konwekcyjnych, jak i płaszczyznowych. Powrót do Instal-therm pozwala na utworzenie schematu i wykonanie obliczeń instalacji grzewczej dla obliczonych strat ciepła.

Każda zmiana danych w Instal-OZC powoduje przeliczenie strat ciepła i umożliwia późniejsze uaktualnienie danych instalacji w programie Instal-therm.