4.9.2. Wstawianie pojedynczych elementów armatury<br>

### 4.9.2. Wstawianie pojedynczych elementów armatury

Wstawianie elementów armatury odbywa się podobnie jak wstawianie zwykłych elementów, z tą różnicą, że element taki musi być wstawiony do już istniejącego elementu, który tu nazwiemy elementem podstawowym (np. działka).

¨ Aby wstawić element armatury należy:

1. Upewnić się, że w projekcie istnieje już element podstawowy, do którego będzie dodawana armatura,

2. Kliknąć na przycisk reprezentujący wymagany do wstawienia element armatury,

3. Wraz z przesuwaniem myszki w obszarze projektu będzie widoczny zarys wstawianego elementu,

4. Kliknąć element podstawowy, w miejscu gdzie ma być wstawiony wybrany element armatury. Program wykona wstawienie armatury, jeżeli typ elementu armatury pasuje logicznie do elementu podstawowego,

5. W zależności od ustawionego trybu wstawiania elementów program przejdzie do trybu zaznaczania albo zaproponuje wstawienie kolejnego identycznego elementu armatury. W tym drugim przypadku, aby zakończyć wstawianie elementów armatury należy przycisnąć prawy klawisz myszki. Konfiguracja trybu wstawiania elementów armatury opisana jest w rozdziale 7.3.1.

! Należy zawsze kliknąć na element (fragment projektowanej instalacji), do którego ma być dodany element armatury.

! Ma to szczególne znaczenie podczas wstawiania zestawu grzejnikowego, który znajduje się na rysunku obok grzejnika. Jednakże logicznie należy on do grzejnika i program sam znajdzie odpowiednie miejsce do narysowania zestawu grzejnikowego. Na rysunku będzie to wyglądało następująco:

Podczas wstawiania Po wstawieniu